OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ. I MEBLE MEDYCZNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Ilość szt.** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS**  **parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia** |
| **I. Pomieszczenie 26-c sala umiejętności pielęgniarskich** | | | |
| 1. | Stanowisko do pielęgnacji niemowląt – zestaw szafek o wymiarach łącznie około 2400mm x 580mm x 900mm (długość x szerokość x wysokość), podane wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zestawu wchodzą: | | |
| 1a. | Szafka podblatowa do zabudowy umywalki wyposażona w 1 x drzwiczki skrzydłowe | 1 |  |
| 1b. | Szafka podblatowa do zabudowy wanienki wyposażona w 2x drzwiczki skrzydłowe, wewnątrz 1 x półka przestawna | 1 |  |
| 1c. | Szafka podlablatowa pod przewijak wyposażona w 3 x szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku | 1 |  |
| 1d. | Blat jednolity HPL w technologii postforming o grubości 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi:  + umywalka ceramiczna wpuszczona w blat nad szafką w poz. 1a.  + zintegrowana wanienka i przewijak dla niemowląt z tworzywa nakładane na szafki w poz. 1b i 1 c.  +bateria nadblatowa łokciowa  +bateria nadblatowa z wyciąganą wylewką typu prysznic  +zestaw: dozownik na mydło, dozownik na płyn do dezynfekcji rąk, podajnik na ręcznik papierowy w rolce  +materacyk na przewijak z materiału umożliwiającego mycie i dezynfekcję. | 1 |  |
| 2. | Zabudowa meblowa o wymiarach 3200mm, wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zabudowy wchodzą: | | |
| 2a. | Szafka podblatowa wyposażona (800x550x860mm):  - 2 x drzwi skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 2 |  |
| 2b. | Szafka podblatowa wyposażona (o wymiarach: szer. x głębokość. x wys.: 800mmx550x860mm):  - 3 x szuflada  - zamek centralny  - Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe)z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku. | 1 |  |
| 2c. | Blat jednolity HPL w technologii postforming o grubości 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi | 1 |  |
| 2d. | Szafka wisząca z drzwiami pełnymi wyposażona (800mmx300x600mm):  - 2 x drzwiczki skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 3 |  |
| 2e. | Szafa z podziałem poziomym i drzwiami przeszklonymi  Wyposażona (800mmx550x2000mm):  w górnej części:  - 2 x drzwi skrzydłowe oszklone w ramie metalowej wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 3 x półka przestawna oszklona  przeszklenie drzwiczek oraz półki, ze szkła bezpiecznego  w dolnej części:  - 2 x drzwi skrzydłowe pełne wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 1 x półka przestawna pełna | 1 |  |
| 3 | Taboret przejezdny  - pneumatyczną regulacja wysokości siedziska  - siedzisko tapicerowane tapicerką zmywalną  - podstawa pięcioramienna ze stali chromowanej | 8 |  |
| 4 | Stanowisko pracy  Stół składany-uchylny, mobilny, o wymiarach 1400mm x 800mm. Blat z płyty meblowej laminowanej grubości min. 25 mm na metalowym stelażu lakierowanym proszkowo, mobilnym, składanym, cztery kółka z blokadą. | 1 |  |
| **II. Pomieszczenie 26a -Sala umiejętności pielęgniarskich** | | | |
| 1. | Zabudowa meblowa o długości łącznie 3200mm, wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zabudowy wchodzą: | | |
| 1a. | Szafka podblatowa wyposażona (o wymiarach: 800x550x860mm):  - 2 x drzwi skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 2 |  |
| 1b. | Szafka podblatowa wyposażona (o wymiarach: 800x550x860mm):  - 3 x szuflada  - zamek centralny  - Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe)z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku.  Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. | 1 |  |
| 1c. | Blat jednolity HPL w technologii postforming o grubości 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi | 1 |  |
| 1d. | Szafka wisząca z drzwiami pełnymi wyposażona (o wymiarach: 800x300x600mm):  - 2 x drzwiczki skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna  Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. | 3 |  |
| 1e. | Szafa z podziałem poziomym i drzwiami przeszklonymi  Wyposażona (o wymiarach: 800x550x1950mm)::  w górnej części:  - 2 x drzwi skrzydłowe oszklone w ramie metalowej wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 3 x półka przestawna nieoszklona,  przeszklenie drzwiczek ze szkła bezpiecznego  w dolnej części:  - 2 x drzwi skrzydłowe pełne wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 1 x półka przestawna pełna | 1 |  |
| 2. | Zabudowa zlewozmywakowo- umywalkowa o długości 1600 mm, podane wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zestawu wchodzą: | | |
| 2a. | Szafka podblatowa do zabudowy zlewu/umywalki, wyposażona (800x550x860mm ± 50mm)::  - 2 x drzwi skrzydłowe | 2 |  |
| 2b. | Blat jednolity HPL w technologii postforming, o grubości 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi w tym:  + umywalka ze stali nierdzewnej  + zlew ze stali nierdzewnej  + 2 x bateria nadblatowa łokciowa  + zestaw podajników na mydło i na płyn do dezynfekcji rąk oraz na ręczniki papierowe w rolce | 1 |  |
| 3. | Stanowisko pracy  Stół składany-uchylny, mobilny, o wymiarach 1400mm x 800mm. Blat z płyty meblowej laminowanej grubości min. 25 mm na metalowym stelażu lakierowanym proszkowo, mobilnym, składanym, cztery kółka z blokadą. | 1 |  |
| 4. | Taboret przejezdny  - pneumatyczną regulacja wysokości siedziska  - siedzisko tapicerowane tapicerką zmywalną  - podstawa pięcioramienna ze stali chromowanej | 8 |  |
| **III. Pomieszczenie 26c – dodatkowa sala do debriefingu** | | | |
| 1. | Zabudowa zlewozmywakowo- umywalkowa o długości 1600 mm, podane wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zestawu wchodzą: | | |
| 1a. | Szafka podblatowa do zabudowy zlewu/umywalki, wyposażona (o wymiarach: 800x550x860mm) (± 50mm)::  - 2 x drzwi skrzydłowe | 2 |  |
| 1b. | Blat jednolity HPL w technologii postforming, o grubości 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi, w tym:  + umywalka ze stali nierdzewnej  + zlew ze stali nierdzewnej  + 2 x bateria nadblatowa łokciowa  + zestaw podajników na mydło i na płyn do dezynfekcji rąk oraz na ręczniki papierowe w rolce | 1 |  |
| 2. | Krzesła audytoryjne z pulpitem: krzesła ze sklejki posiadające drewniany blat do pisania; posiadają profilowane oparcie i siedzisko, na metalowym stelażu chrom, z możliwością sztaplowania. | 12 |  |
| 3. | Biurko z kontenerem szufladowym o wymiarach1100x600, kontener wyposażony:  - 4 x szuflada płycinowa na prowadnicach rolkowych samodociągiem typu grawitacyjnego.  Biurko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. | 1 |  |
| 4. | Krzesło biurowe jezdne –  Krzesło biurowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, mechanizm synchroniczny z możliwością swobodnego kołysania się, synchroniczne wychylenie się oparcia i pochylenie siedziska, podłokietniki regulowane, podstawa aluminiowa, kółka samochamowne. Tapicerka zmywalna skaj, stopień ścieralności min. 30 tys cykli. Wymiary: całkowita wysokość w zakresie 1190-1390 mm, wysokość siedziska regulowana w zakresie 425-555 mm, szerokość siedziska 480 mm, głębokość siedziska 440 mm. | 1 |  |
| **IV. Pomieszczenie 26d – dodatkowa sala kontrolna** | | | |
| 1. | Stanowisko robocze – konstrukcja stołu z profili malowanych proszkowo, blat z płyty meblowej laminowanej na całą długość pomieszczenia ok. 2700mm, o grubości minimum 25mm, w blacie wycięcia okrągłe pozwalające na odprowadzenie okablowania do komputerów | 2 |  |
| 2. | Krzesło biurowe jezdne –  Krzesło biurowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, mechanizm synchroniczny z możliwością swobodnego kołysania się, synchroniczne wychylenie się oparcia i pochylenie siedziska, podłokietniki regulowane, podstawa aluminiowa, kółka samochamowne. Tapicerka zmywalna skaj, stopień ścieralności min. 30 tys cykli. Wymiary: całkowita wysokość w zakresie 1190-1390 mm, wysokość siedziska regulowana w zakresie 425-555 mm, szerokość siedziska 480 mm, głębokość siedziska 440 mm. | 2 |  |
| **V. Pomieszczenie 27 – sala umiejętności technicznych** | | | |
| 1. | Meblowa zabudowa narożna o długości: 1600mm x 2400mm- podane wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm -  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zestawu wchodzą: | | |
| 1a. | Szafka podblatowa 2-komorowa (o wymiarach: 800x550x860mm), wyposażona:  pierwsza komora:  - 3 x szuflada  - zamek centralny  - Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku.  druga komora:  - 1 x drzwi skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 1 |  |
| 1b. | Szafka podblatowa narożna (800mmx800mm; szer. 550mm; wys. 860mm), wyposażona:  - 1 x drzwi  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 1 |  |
| 1c. | Szafka podblatowa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x860mm), wyposażona:  - 2 x drzwi skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 2 |  |
| 1d. | Blat HPL postforming o grubości 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi w kształcie litery L o wymiarach 1600mmx2400mm | 1 |  |
| 1e. | Szafka wisząca z drzwiami pełnymi (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x300x600mm), wyposażona:  - 2 x drzwiczki skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 3 |  |
| 1f. | Szafka wisząca narożnikowa (800mmx800mm) (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x300x600mm) z drzwiami pełnymi  wyposażona:  - 1 x drzwiczki  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 1 |  |
| 2. | Meblowa zabudowa o długości ok. 3000mm - podane wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zestawu wchodzą: | | |
| 2a. | Szafka podblatowa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x860mm), wyposażona:  - 2 x drzwi skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 2 |  |
| 2b. | Szafka podblatowa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x860mm), wyposażona:  - 4 x szuflada  - zamek centralny  - szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku. | 1 |  |
| 2c. | Szafka podblatowa, wyposażona (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 600x550x860mm):  - 3 x szuflada  - zamek centralny  - Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku. | 1 |  |
| 2d. | Jednolity blat z HPL postforming, o grubości mim. 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi | 1 |  |
| 2e. | Szafka wisząca z drzwiami pełnymi (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x300x600mm), wyposażona:  - 2 x drzwiczki skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 3 |  |
| 2f. | Szafka wisząca z drzwiami pełnymi (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 600x300x600mm), wyposażona:  - 1 x drzwiczki skrzydłowe  - 1 x półka przestawna | 1 |  |
| 3. | Szafa z podziałem poziomym i drzwiami przeszklonymi o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x1950mm  wyposażona:  w górnej części:  - 2 x drzwi skrzydłowe oszklone w ramie metalowej wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 3 x półka przestawna  Przeszklenie drzwiczek oraz półki, ze szkła bezpiecznego  w dolnej części:  - 2 x drzwi skrzydłowe pełne wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 1 x półka przestawna pełna | 1 |  |
| 4. | Szafa z podziałem poziomym i drzwiami przeszklonymi o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 600x550x1950 mm  wyposażona:  w górnej części:  - 1 x drzwi skrzydłowe oszklone w ramie metalowej wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 3 x półka przestawna  Przeszklenie drzwiczek oraz półki, ze szkła bezpiecznego  w dolnej części:  - 1 x drzwi skrzydłowe pełne wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 1 x półka przestawna pełna | 2 |  |
| 5. | Szafa z drzwiami pełnymi (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 600x550x1950mm), wyposażona:  - 1 x drzwi pełne wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 5 x półka przestawna, | 1 |  |
| 6. | Kozetka z leżem dwudzielnym  Leże tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na środki dezynfekcyjne; regulacja pochylenia zagłówka; dodatkowo wyposażona w uchwyt na rolkę z prześcieradłem.  Kozetka posadowiona na nóżkach z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. Wykręcana stopka w jednej z nóg kozetki pozwala na poziomowanie jej na nierównej powierzchni; wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiar kozetki w granicach 1850x550x550mm | 2 |  |
| 7. | Stanowisko do pobierania krwi  Rama stanowiska wykonanej ze stali pokrytej farbami proszkowymi; stanowisko wyposażone w podłokietniki, z możliwością zmiany położenia o 180° oraz umożliwiającą dostosowanie wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta.  Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia, oparcie wyposażone w zagłówek.  Siedzisko, oparcie oraz podłokietnik tapicerowane  Całkowita szerokość, 800 mm  Całkowita długość, 780 mm  Szerokość podstawy, 655 mm  Długość podstawy, 730 mm  Całkowita wysokość, 1120/120 mm  Wymagana deklaracja lub certyfikat zgodności CE dla wyrobów medycznych | 2 |  |
| 8. | Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa z panelem ściennym (standard) wykonana w całości ze stali nierdzewnej gatunku gat.1.4301  Przedni panel demontowany w celu wykonania czynności serwisowych  Wymiary zewnętrzne myjni: 1600x600x1240 (długośćxszerokośćxwysokość); Głębokość komory 200mm  wyposażenie myjni:  - Syfon  - Bateria ścienna bezdotykowa– szt. 2  bateria z regulatorem termostatycznym i zintegrowaną elektroniką sterującą zasilanie z baterii sieciowe  - Podajnik łokciowy na płyny infuzyjne i na mydło w płynie – szt. 2  - Podajnik na szczotki – szt. 2 | 1 |  |
| 9. | Umywalka ścienna, wisząca ceramiczna o wymiarach ok. 400x400mm (szerokośćxgłębokość) dopuszczalne różnice wymiarów ±50mm, wyposażona w baterie umywalką łokciową oraz zestaw podajników na mydło w płynie, płyn dezynfekcyjny oraz podajnik na ręczniki papierowe w rolce. | 1 |  |
| 10. | Taboret przejezdny  - pneumatyczną regulacja wysokości siedziska  - siedzisko tapicerowane tapicerką zmywalną  - podstawa pięcioramienna ze stali chromowanej | 8 |  |
| 11. | Biurko z kontenerem szufladowym, kontener wyposażony:  - 4 x szuflada płycinowa na prowadnicach rolkowych samodociągiem typu grawitacyjnego.  Biurko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej. Biurko o wymiarach 110x60mm | 1 |  |
| 12 | Stanowisko robocze  Stół składany-uchylny, mobilny, o wymiarach 1400mm x 800mm. Blat z płyty meblowej laminowanej grubości min. 25 mm na metalowym stelażu lakierowanym proszkowo, mobilnym, składanym, cztery kółka z blokadą. | 2 |  |
| 13 | Krzesło biurowe jezdne –  Krzesło biurowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, mechanizm synchroniczny z możliwością swobodnego kołysania się, synchroniczne wychylenie się oparcia i pochylenie siedziska, podłokietniki regulowane, podstawa aluminiowa, kółka samochamowne. Tapicerka zmywalna skaj, stopień ścieralności min. 30 tys cykli. Wymiary: całkowita wysokość w zakresie 1190-1390 mm, wysokość siedziska regulowana w zakresie 425-555 mm, szerokość siedziska 480 mm, głębokość siedziska 440 mm. | 1 |  |
| **VI. Pomieszczenie 28 – Sala pielęgniarska wysokiej wierności** | | | |
| 1. | Meblowa zabudowa o długości około 2200mm- podane wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zestawu wchodzą: | | |
| 1a. | Szafka podblatowa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 600x550x860mm), wyposażona w 3 szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe)z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku. | 1 |  |
| 1b. | Szafka podblatowa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x860mm), wyposażona:  - 2 x drzwi skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 2 |  |
| 1c. | Blat HPL postforming o grubości 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi | 1 |  |
| 1d. | Szafka wisząca z drzwiami pełnymi (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x300x600mm) wyposażona:  - 2 x drzwiczki skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 2 |  |
| 1e. | Szafka wisząca z drzwiami przeszklonymi (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 600x300x600mm) wyposażona:  - 1 x drzwiczki skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 1 |  |
| 2. | Szafa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 600x550x1950mm) z podziałem poziomym i drzwiami przeszklonymi  Wyposażona:  w górnej części:  - 1 x drzwi skrzydłowe oszklone w ramie metalowej wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 3 x półka przestawna nieoszklona  Przeszklenie drzwiczek, ze szkła bezpiecznego  w dolnej części:  - 1 x drzwi skrzydłowe pełne wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 1 x półka przestawna pełna | 1 |  |
| 3. | Szafa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x1950mm) z podziałem poziomym, wyposażona:  w górnej części 800:  - 2 x drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 3 x półka przestawna  w dolnej części:  - 2 x drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 1 x półka przestawna | 1 |  |
| 4. | Zabudowa zlewozmywakowo- umywalkowa o długości 1600 mm, podane wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zestawu wchodzą: | | |
| 4a. | Szafka podblatowa do zabudowy zlewu/umywalki (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x860mm), wyposażona:  - 2 x drzwi skrzydłowe | 2 |  |
| 4b. | Blat jednolity HPL w technologii postforming, o grubości 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi w tym:  + umywalka ze stali nierdzewnej  + zlew ze stali nierdzewnej  + 2 x bateria nadblatowa łokciowa  + zestaw podajników na mydło i na płyn do dezynfekcji rąk oraz na ręczniki papierowe w rolce | 1 |  |
| 5. | Stanowisko pielęgniarskie – lada robocza z nadbudową o długości około 1400mm, szerokość 600mm wysokość 900mm, wymiaru mogą ulec zmianie w zakresie ±50mm. Projekt stanowiska do zatwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji.  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie. | 1 |  |
| 6. | Szafka jezdna pod ladę (szer. 600mm)  - 3 x szuflada  - zamek centralny  - Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe)z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku.  Szafka wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze lady roboczej | 1 |  |
| 7. | Krzesło biurowe jezdne –  Krzesło biurowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, mechanizm synchroniczny z możliwością swobodnego kołysania się, synchroniczne wychylenie się oparcia i pochylenie siedziska, podłokietniki regulowane, podstawa aluminiowa, kółka samochamowne. Tapicerka zmywalna skaj, stopień ścieralności min. 30 tys cykli. Wymiary: całkowita wysokość w zakresie 1190-1390 mm, wysokość siedziska regulowana w zakresie 425-555 mm, szerokość siedziska 480 mm, głębokość siedziska 440 mm. | 1 |  |
| 8. | Półka ścienna na monitor, lekka, składana mocowana do uchwytu szynowego uniwersalnego. Półka blacha ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, półka z podniesionym rantem , składana za pomocą zawiasu zatrzaskowego, wymiar około 450x320x10 mm, grubość blachy 1,5 mm. | 2 |  |
| **VII. Pomieszczenie 29a – sala do debriefingu** | | | |
| 1. | Zabudowa zlewozmywakowo- umywalkowa o długości 1600 mm, podane wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zestawu wchodzą: | | |
| 1a. | Szafka podblatowa do zabudowy zlewu/umywalki (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x860mm), wyposażona:  - 2 x drzwi skrzydłowe | 2 |  |
| 1b. | Blat jednolity HPL w technologii postforming, o grubości 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi, w tym:  + umywalka ze stali nierdzewnej  + zlew ze stali nierdzewnej  + 2 x bateria nadblatowa łokciowa  + zestaw podajników na mydło i na płyn do dezynfekcji rąk oraz na ręczniki papierowe w rolce | 1 |  |
| 2. | Krzesła audytoryjne z pulpitem: krzesła ze sklejki posiadające drewniany blat do pisania; posiadają profilowane oparcie i siedzisko, na metalowym stelażu chrom, z możliwością sztaplowania. | 12 |  |
| 3. | Biurko z kontenerem szufladowym, kontener wyposażony:  - 4 x szuflada płycinowa na prowadnicach rolkowych samodociągiem typu grawitacyjnego.  Biurko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej.  Biurko o wymiarach 110x60mm | 1 |  |
| 4. | Krzesło biurowe jezdne –  Krzesło biurowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, mechanizm synchroniczny z możliwością swobodnego kołysania się, synchroniczne wychylenie się oparcia i pochylenie siedziska, podłokietniki regulowane, podstawa aluminiowa, kółka samochamowne. Tapicerka zmywalna skaj, stopień ścieralności min. 30 tys cykli. Wymiary: całkowita wysokość w zakresie 1190-1390 mm, wysokość siedziska regulowana w zakresie 425-555 mm, szerokość siedziska 480 mm, głębokość siedziska 440 mm. | 1 |  |
| **VIII. Pomieszczenie 29b – sala kontrolna** | | | |
| 1 | Stanowisko robocze – konstrukcja stołu z profili malowanych proszkowo, blat z płyty meblowej laminowanej na całą długość pomieszczenia ok. 440 mm, w blacie wycięcia okrągłe pozwalające na odprowadzenie okablowania do komputerów. Blat z płyty meblowej laminowanej o grubości m.in. 25 mm | 2 |  |
| 2 | Krzesło biurowe jezdne –  Krzesło biurowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, mechanizm synchroniczny z możliwością swobodnego kołysania się, synchroniczne wychylenie się oparcia i pochylenie siedziska, podłokietniki regulowane, podstawa aluminiowa, kółka samochamowne. Tapicerka zmywalna skaj, stopień ścieralności min. 30 tys cykli. Wymiary: całkowita wysokość w zakresie 1190-1390 mm, wysokość siedziska regulowana w zakresie 425-555 mm, szerokość siedziska 480 mm, głębokość siedziska 440 mm. | 2 |  |
| **IX. Pomieszczenie 31 - Sala egzaminu OSCE** | | | |
| 1. | Zabudowa zlewozmywakowo- umywalkowa o długości 1600 mm, podane wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zestawu wchodzą: | | |
| 1a. | Szafka podblatowa do zabudowy zlewu/umywalki (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800xx550x860mm), wyposażona:  - 2 x drzwi skrzydłowe | 2 |  |
| 1b | Blat jednolity HPL w technologii postforming, o grubości 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi, w tym:  + umywalka ze stali nierdzewnej  + zlew ze stali nierdzewnej  + 2 x bateria nadblatowa łokciowa  + zestaw podajników na mydło i na płyn do dezynfekcji rąk oraz na ręczniki papierowe w rolce | 1 |  |
| 2. | Meblowa zabudowa o długości około 2800mm - podane wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zestawu wchodzą: | | |
| 2a. | Szafka podblatowa 2-komorowa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x860mm), wyposażona:  pierwsza komora:  - 3 x szuflada  - zamek centralny  - Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku.  druga komora:  - 1 x drzwi skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 1 |  |
| 2b. | Szafka podblatowa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x860mm), wyposażona:  - 2 x drzwi skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 1 |  |
| 2c. | Szafka podblatowa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 600x550x860mm), wyposażona:  - 1 x drzwi skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 1 |  |
| 2d. | Szafka podblatowa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 600x550x860mm), wyposażona:  - 3 x szuflada  - zamek centralny  - Szuflady typu skrzynkowego(boki metalowe)z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku. | 1 |  |
| 2e. | Blat HPL postforming o grubości 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi | 1 |  |
| 2f. | Szafka wisząca z drzwiami pełnymi (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x300x600mm), wyposażona:  - 2 x drzwiczki skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 2 |  |
| 2g. | Szafka wisząca z drzwiami pełnymi (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 600x300x600mm), wyposażona:  - 1 x drzwiczki skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 2 |  |
| 3. | Taboret przejezdny  - pneumatyczną regulacja wysokości siedziska  - siedzisko tapicerowane tapicerką zmywalną  - podstawa pięcioramienna ze stali chromowanej | 8 |  |
| 4. | Szafa z podziałem poziomym (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x1950mm), wyposażona:  w górnej części:  - 2 x drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 3 x półka przestawna  w dolnej części:  - 2 x drzwi skrzydłowe wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 1 x półka przestawna | 1 |  |
| 5. | Biurko z kontenerem szufladowym, kontener wyposażony:  - 4 x szuflada płycinowa na prowadnicach rolkowych samodociągiem typu grawitacyjnego.  Biurko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej.  Biurko o wymiarach 110x60mm | 1 |  |
| 6. | Krzesło biurowe jezdne –  Krzesło biurowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, mechanizm synchroniczny z możliwością swobodnego kołysania się, synchroniczne wychylenie się oparcia i pochylenie siedziska, podłokietniki regulowane, podstawa aluminiowa, kółka samochamowne. Tapicerka zmywalna skaj, stopień ścieralności min. 30 tys cykli. Wymiary: całkowita wysokość w zakresie 1190-1390 mm, wysokość siedziska regulowana w zakresie 425-555 mm, szerokość siedziska 480 mm, głębokość siedziska 440 mm. | 1 |  |
| 7. | Stanowisko pracy  Stół składany-uchylny, mobilny, o wymiarach 1400mm x 800mm. Blat z płyty meblowej laminowanej grubości min. 25 mm na metalowym stelażu lakierowanym proszkowo, mobilnym, składanym, cztery kółka z blokadą. | 1 |  |
| **X. Pomieszczenie 32 – sala ALS** | | | |
| 1. | Zabudowa zlewozmywakowo- umywalkowa o długości 1400 mm, podane wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zestawu wchodzą: | | |
| 1a. | Szafka podblatowa do zabudowy zlewu/umywalki (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x860mm),  Wyposażona:  - 2 x drzwi skrzydłowe | 1 |  |
| 1b. | Szafka podblatowa do zabudowy zlewu/umywalki (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 600x550x860mm)  Wyposażona:  - 1 x drzwi skrzydłowe | 1 |  |
| 1c. | Blat jednolity HPL w technologii postforming, o grubości 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi w tym:  + umywalka ze stali nierdzewnej  + zlew ze stali nierdzewnej  + 2 x bateria nadblatowa łokciowa  + zestaw podajników na mydło i na płyn do dezynfekcji rąk oraz na ręczniki papierowe w rolce | 1 |  |
| 2. | Meblowa zabudowa o długości około 3000mm - podane wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zestawu wchodzą:: | | |
| 2a. | Szafka podblatowa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 600x550x860mm), wyposażona:  - 1 x drzwi skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 1 |  |
| 2b. | Szafka podblatowa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x860mm), wyposażona:  - 2 x drzwi skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 2 |  |
| 2c. | Szafka podblatowa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 600x550x860mm), wyposażona:  - 3 x szuflada  - zamek centralny  - Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe)z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku. | 1 |  |
| 2d. | Jednolity blat z płyty meblowej laminowany o grubości mim. 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi | 1 |  |
| 3. | Szafa z drzwiami pełnymi (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x1950mm), wyposażona:  - 2 x drzwi pełne wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 5 x półka przestawna,  Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej.  Szafa z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. | 1 |  |
| 4. | Szafa z drzwiami przeszklonymi (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x1950mm), wyposażona:  - 2 x drzwi skrzydłowe oszklone w ramie metalowej wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  **-** 5 x półka przestawna nieoszklona  Przeszklenie drzwiczek, ze szkła bezpiecznego  Szafa wykonana w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej.  Szafa z nóżkami o wysokości 100 mm z regulacją wysokości w zakresie 20 mm umożliwiających wypoziomowanie. | 1 |  |
| 5. | Kozetka wyposażona w kółka jezdne z możliwością blokowania, wyposażona na stałe w wieszak na prześcieradła jednorazowe, leże dwudzielne, wezgłowie z możliwością regulowania kąta pochylenia. Wykonana z profili stalowych, pokrytych farbą proszkową. Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym. Wymiary: dł. 1850, szer. 550mm, wys. 550 mm, kąt nachylenia wezgłowia ±40st., obciążenie dopuszczalne do 180kg | 2 |  |
| 6. | Wózek pod defibrylator  Stolik z funkcją wózka pod aparaturę medyczną wyposażony w trzy półki z podniesionymi rantami do ustawienia aparatów medycznych oraz w szufladę na akcesoria. Półki, obudowa szuflady i szuflada wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Stelaż stolika wykonany z zamkniętego profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo z możliwością regulacji położenia półek oraz wyposażenia stolika. Podstawa stalowa pokryta tworzywem ABS w kolorze białym wyposażona w 4 kółka kierunkowe (skrętne), z których 2 kółka posiadają blokadę jazdy (hamulec). | 2 |  |
| 7. | Krzesła audytoryjne z pulpitem: krzesła ze sklejki posiadające drewniany blat do pisania; posiadają profilowane oparcie i siedzisko, na metalowym stelażu chrom, z możliwością sztaplowania. | 8 |  |
| **XI. Pomieszczenie 33 – sala BLS** | | | |
| 1. | Zabudowa zlewozmywakowo- umywalkowa o długości 2650 mm, podane wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafki z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zestawu wchodzą: | | |
| 1a. | Szafka podblatowa 2-komorowa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x860mm), wyposażona:  pierwsza komora:  - 4 x szuflada  - szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe)z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku.  druga komora:  - 1 x drzwi skrzydłowe  - zamek patentowy  - 1 x półka przestawna | 1 |  |
| 1b. | Szafka przyścienna do zabudowy jednokomorowego zlewu/umywalki (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 600x550x860mm), wyposażona:  - 1 x drzwi skrzydłowe | 1 |  |
| 1c. | Szafka przyścienna do zabudowy jednokomorowego zlewu/umywalki (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 800x550x860mm), wyposażona:  - 2 x drzwi skrzydłowe | 1 |  |
| 1d. | Szafka przyścienna podblatowa (o wymiarach: dł. x szer. x wys.: 450x550x860mm), wyposażona:  - 1 x drzwi skrzydłowe | 1 |  |
| 1e. | Blat jednolity HPL w technologii postforming, o grubości 38 mm wykończony listwami zabezpieczającymi, w tym:  + umywalka ze stali nierdzewnej  + zlew ze stali nierdzewnej  + 2 x bateria nadblatowa łokciowa  + zestaw podajników na mydło i na płyn do dezynfekcji rąk oraz na ręczniki papierowe w rolce | 1 |  |
| 2. | Meblowa zabudowa we wnęce o szerokości 1800mm i o głębokości ok. 800mm, wysokość 1950mm z nadstawką (podane wymiary mogą ulec zmianie w zakresie ± 50mm)  Wszystko wykonane w systemie stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty laminowanej w kolorze ustalonym z zamawiającym. Szafy z nóżkami o wysokości 100mm z regulacją wysokości w zakresie ok. 20mm umożliwiającym wypoziomowanie.  W skład zestawu wchodzą: | | |
| 2a. | Szafa z drzwiami pełnymi (900mm), wyposażona:  - 2 x drzwi pełne wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 5 x półka przestawna, | 1 |  |
| 2b. | Szafa z drzwiami przeszklonymi (900mm), wyposażona:  - 1 x drzwi skrzydłowe oszklone w ramie metalowej wyposażone w zamek trzypunktowy typu Baskwil,  - 5 x półka przestawna nieoszklona  Przeszklenie drzwiczek ze szkła bezpiecznego | 1 |  |
| 3. | Krzesła audytoryjne z pulpitem: krzesła ze sklejki posiadające drewniany blat do pisania; posiadają profilowane oparcie i siedzisko, na metalowym stelażu chrom, z możliwością sztaplowania. | 8 |  |

**Wykonawca zobowiązany jest w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 1.1 do SIWZ) do podania osobnych cen dla sprzętu wyszczególnionego w pozycjach I – XI.**