**Załącznik nr 2**

**Nr postępowania:** 06/LIFEkulikPL/2025

**FORMULARZ ZGODNOŚCI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa Wykonawcy** | |
| **Adres/siedziba** | |
| **Numer telefonu** | **Numer faksu** |
| **Adres e-mail** | **Adres strony internetowej** |
| **Numer REGON** | **Numer NIP** |

Przystępując w imieniu Wykonawcy, do udziału w zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia pn.

**Dostawa** **inkubatorów i klujników**

w związku z realizacją projektu: „Kulik WIELKI zagrożony. Ochrona kulika wielkiego *Numenius arquata* w Polsce” LIFE23-NAT-PL-LIFEkulikPL/101147995, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oferuję dostawę sprzętu

**Inkubatory** - 2 sztuki

Producent/nazwa/typ/model:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zaoferowany sprzęt spełnia następujące minimalne wymagania Zamawiającego:

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego** | **Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę** (wpisać „TAK” lub opisać) |
| automatyczny rolkowy system obracania jaj (włączanie i wyłączanie za pomocą przełącznika), min. 12 obrotów na dobę |  |
| sterownik procesorowy regulujący temperaturę |  |
| obudowa z izolowanej warstwowej płyty z tworzywa sztucznego |  |
| nawilżanie manualne |  |
| higrometr włosowy |  |
| wyświetlacz/sterownik cyfrowy |  |
| wentylator |  |
| min. 3 szuflady lęgowe z tworzywa sztucznego |  |
| pojemność 1 szuflady – min. 48 jaj kurzych |  |
| wnętrze komory z oświetleniem |  |
| podwójne, zespolone szyby |  |
| 3 - częściowy pojemnik na wodę |  |
| gwarancja min. 2 lata |  |

**Klujniki** - 4 sztuki

Producent/nazwa/typ/model:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zaoferowany sprzęt spełnia następujące minimalne wymagania Zamawiającego:

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego** | **Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę** (wpisać „TAK” lub opisać) |
| sterownik procesorowy regulujący temperaturę |  |
| obudowa z izolowanej warstwowej płyty z tworzywa sztucznego |  |
| nawilżanie manualne |  |
| higrometr włosowy |  |
| wyświetlacz/sterownik cyfrowy |  |
| wentylator |  |
| min. 3 szuflady klujnikowe z tworzywa sztucznego |  |
| pojemność 1 szuflady – min. 50 jaj kurzych |  |
| wnętrze komory z oświetleniem |  |
| podwójne, zespolone szyby |  |
| 3 - częściowy pojemnik na wodę |  |
| gwarancja min. 2 lata |  |

…………………………………… ………………………………………

miejscowość i data podpisy upełnomocnionych

przedstawicieli Wykonawcy