**Załącznik nr 2**

**Nr postępowania:** 01/LIFEkulikPL/2025

**FORMULARZ ZGODNOŚCI**

|  |
| --- |
| **Pełna nazwa Wykonawcy** |
| **Adres/siedziba** |
| **Numer telefonu** | **Numer faksu** |
| **Adres e-mail** | **Adres strony internetowej** |
| **Numer REGON** | **Numer NIP** |

Przystępując w imieniu Wykonawcy, do udziału w zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia pn.

**Dostawa monokularów termowizyjnych**

w związku z realizacją projektu: „Kulik WIELKI zagrożony. Ochrona kulika wielkiego *Numenius arquata* w Polsce” LIFE23-NAT-PL-LIFEkulikPL/101147995, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oferuję dostawę sprzętu

**Monokular termowizyjny** - 3 sztukI

Producent/nazwa/typ/model:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zaoferowany sprzęt spełnia następujące minimalne wymagania Zamawiającego:

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego** | **Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę** (wpisać „TAK” lub opisać) |
| Typ urządzenia: monokular |  |
| Powiększenie minimalne: co najmniej 2x |  |
| Powiększenie maksymalne: 20x |  |
| Powiększenie cyfrowe: 8x |  |
| Rozmiar obiektywu: 35mm |  |
| Światłosiła: min. f/1.0 |  |
| Rozmiar piksela: min. 12 μm |  |
| Czułość termiczna (NETD): <40 mK |  |
| Częstotliwość odświeżania: min. 50 Hz |  |
| Zasięg detekcji: co najmniej 1500 m |  |
| Masa własna: ≤300 g |  |
| Temperatura pracy: -20/+40 °C |  |
| Pamięć wewnętrzna: min. 32 GB |  |
| Format zapisu foto/wideo: jpeg/mp4 |  |
| Rodzaj zasilania: akumulator wymienny i źródło zewnętrzne |  |
| Pojemność akumulatora wymiennego: min 3000 mAh |  |
| Czas działania: min. 6 h ciągłej pracy |  |
| Moduł Wi-Fi: tak |  |
| Złącze: USB-C |  |
| Klasa wodoszczelności: min. IPХ7 |  |
| Gwarancja baterii: min. 12 miesięcy |  |
| Okres gwarancji: min. 36 miesięcy |  |

…………………………………… ………………………………………

 miejscowość i data podpisy upełnomocnionych

 przedstawicieli Wykonawcy