Spis treści:

1. Opis stanu formalno – prawnego 3

1.1. Cel i zakres opracowania 3

1.2. Podstawy prawne 3

2. Pomiary hałasu 4

2.1. Metodyka pomiarowa 4

2.2. Lokalizacja punktu pomiarowego 5

2.3. Wyznaczanie niepewności pomiarowej 7

2.4. Wyniki pomiarów 8

2.5. Wnioski 11

**Załączniki:**

1. **Sprawozdanie z pomiarów hałasu**

# Opis stanu formalno – prawnego

## Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi raport z okresowego pomiaru hałasu dla drogi wojewódzkiej numer BLD, na odcinku Wrocław - Kamieniec Wrocławski (km 0+000 – 1+000).

Pomiary przeprowadzono w ramach umowy nr MI.2721.182.2016 z dnia 13.10.2016 r. zawartej pomiędzy:

**Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu**

**ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław**

a firmą:

**Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o.,
ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław.**

## Podstawy prawne

Pomiary hałasu wykonano na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz obowiązujących norm:

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 672 z późn. zm.),
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 nr 120, poz. 826 z późn. zm.),
* Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r., nr 140, poz. 824
z późn. zm.).

# Pomiary hałasu

## Metodyka pomiarowa

Metodykę pomiarową hałasu komunikacyjnego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzają­cego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r., nr 140, poz. 824 z późn. zm.). Zgodnie z załącznikiem nr 3 do powyższego rozporządzenia, do referencyjnych metod okresowych pomiarów hałasu w środowisku dla dróg należą między innymi:

* metoda bezpośrednia ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie polegająca na bezpośredniej wielogodzinnej lub wielodniowej obserwacji hałasu w punkcie pomiarowym,
* metoda próbkowania polegająca na pomiarach w okresach reprezentatywnych,
* metoda elementarnych zdarzeń akustycznych,
* metody obliczeniowe oparte o rozprzestrzenianie się dźwięku w środowisku, na podstawie Normy ISO 9613-2 określającej tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.

Zgodnie z przedmiotem zlecenia, pomiary przeprowadzono w oparciu o metodę bezpośrednią ciągłych pomiarów w czasie odniesienia - 24h, określając równoważny poziom hałasu dla pory dnia oraz nocy. Metodę bezpośrednią ciągłych pomiarów w ograniczonym czasie wykorzystuje się w celu monitorowania zmienności emisji źródła hałasu, w tym przypadku trasy komunikacyjnej. Wartość równoważnego poziomu dźwięku wyznaczono w oparciu o wyniki ciągłej obserwacji zmian poziomu dźwięku, przy czym z pełnego okresu pomiaru ciągłego wyeliminowano pomiary uzyskane w odcinkach czasu, w których występowały zakłócenia lub warunki meteorologiczne nie spełniały wymagań, tj. wystąpiły opady atmosferyczne lub prędkość wiatru przekroczyła 5 m/s. W ramach pomiarów poziomu hałasu przeprowadzono również pomiary towarzyszące:

* ciągłe pomiary natężenia ruchu, z podziałem na poszczególne kategorie pojazdów oraz kierunki ruchu,
* pomiary prędkości pojazdów,
* pomiary warunków meteorologicznych (siły i kierunku wiatru, temperatury otoczenia, wilgotności oraz ciśnienia atmosferycznego)
* Ciągłe pomiary natężenia ruchu przeprowadzono równolegle
z pomiarami hałasu. Podczas każdej godziny pomiaru rejestrowano liczbę pojazdów poruszających się po rozpatrywanym odcinku drogi, z podziałem na kierunki ruchu oraz kategorie: pojazdy lekkie oraz pojazdy ciężkie.

Pomiar prędkości przeprowadzono metodą pośrednią, na podstawie pomiaru czasu przejazdu danego pojazdu na odcinku o określonej długości.

Badania wykonano następującymi przyrządami:

* mierniki poziomu dźwięku:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Typ | Nr fabryczny | Nr świadectwa wzorcowania | Data ważnościświadectwa |
| SVANTEK | SVAN 945 | 3576 | 2553/2015 | 16.11.2017 r. |

* kalibrator akustyczny: SONOPAN KA-50 326/10,
* automatyczna stacja meteorologiczna: DAVIS Vantage Vue 3013.

## Lokalizacja punktu pomiarowego

Lokalizację punktu pomiarowego określono zgodnie z kryteriami wyszczególnionymi w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. z 2011 r., nr 140, poz. 824 z późn. zm.).

W przypadku pomiarów wykonywanych w terenie, na którym usytuowana jest zabudowa wymagająca ochrony akustycznej, punkt pomiarowy hałasu w środowisku lokalizuje się:

* w odległości od 0,5 m do 2,0 m od ściany zewnętrznej w świetle okna kondygnacji, na której poziom hałasu jest najwyższy. Kondygnację, na której poziom hałasu jest najwyższy ustala się poprzedzając właściwy pomiar hałasu przedmiarem na poszczególnych kondygnacjach,
* na wysokości 4 m ± 0,2 m nad powierzchnią terenu.

**02335** – Punkt pomiarowy zlokalizowany w świetle okna budynku chronionego (ul. Zagajnikowa 55, Wrocław) na wysokości 5,0 m nad poziomem jezdni. Współrzędne punktu pomiarowego: 51° 05' 38,72" N 17° 09' 44,35" E (BLD , km 0+355).



**Rysunek nr 1** Lokalizacja punktu pomiarowego 02335.



**Rysunek nr 2** Lokalizacja punktu pomiarowego 02335.

## Wyznaczanie niepewności pomiarowej

W przypadku pomiaru hałasu komunikacyjnego uwzględnia się niepewność przyrządów pomiarowych (niepewność typu B) oraz niepewność użytych metod pomiarowych (niepewność typu A). Obie niepewności składają się na tzw. niepewność złożoną:



gdzie:

 UC – niepewność standardowa złożona,

 UA – niepewność typu A,

 UB – niepewność typu B.

Całkowita niepewność mierników typu SVAN 945A i 948, zgodnie z danymi producenta wynosi 0,7 dB, uwzględniając współczynnik k=2 przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% niepewność typu B wynosi UB=1,4 dB.

Wszystkie wykorzystane mierniki poziomu dźwięku to urządzenia klasy 1. Wypadkową niepewność typu B wynikającą z klasy dokładności przyrządów pomiarowych i wzorca oblicza się z następujących zależności:



gdzie:

 *UB* – niepewność standardowa typu B,

 *UBj* – niepewność standardowa typu B „cząstkowa” pochodząca od czynnika j

Aby wyznaczyć niepewność przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95%, wykorzystano następujący wzór:



gdzie:

*UB,95* – niepewność typu B odpowiadająca prawdopodobieństwu rozszerzenia ok. 95%.

W przypadku pomiarów ciągłych przy pomocy metody bezpośredniej wykonywanych w określonym miejscu i czasie niepewność pomiaru wynika wyłącznie z niepewności aparatury pomiarowej. Wynik takiego pomiaru charakteryzuje hałas, który wystąpił w czasie przeszłym, w stałym w przestrzeni punkcie pomiarowym, dokładnie w takim przedziale czasu, w którym przeprowadzono pomiar.

## Wyniki pomiarów

Szczegółowe dane rejestrowane podczas pomiarów hałasu wraz z końcową wartością równoważnego poziomu dźwięku przedstawiono w sprawozdaniu
w załączeniu.

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w środowisku określone są w zależności od rodzaju źródła hałasu, sposobu zagospodarowania i funkcji badanego terenu. Obowiązujące dopuszczalne poziomy dźwięku przedstawiono poniżej, bazując na Rozporządzeniu Ministra Środowiska,
z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 nr 120, poz. 826 z późn. zm.)

Tabela nr 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zgodnie z ww. rozporządzeniem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB |
| drogi lub linie kolejowe |
| pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | a. Obszary A ochrony uzdrowiskowejb. Tereny szpitali poza miastem | **50** | **45** |
| 2 | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejb. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieżyc. Tereny domów opiekid. Tereny szpitali w miastach | **61** | **56** |
| 3 | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-rodzinnej i zamieszkania zbiorowegob. Tereny zabudowy zagrodowejc. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowed. Tereny mieszkaniowo-usługowe | **65** | **56** |
| 4 | a. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | **68** | **60** |

Kwalifikacji terenów chronionych w otoczeniu analizowanego punktu pomiarowego dokonano na podstawie zapisów w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwała nr XVII/330/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2011 r.

W poniższych tabelach przedstawiono wyniki pomiaru ruchu z podziałem na interwały godzinowe oraz obliczenia równoważnych poziomów dźwięku dla okresów dnia i nocy łącznie z ich przyrównaniem do wartości dopuszczalnych.

Tabela nr 2. Wyniki pomiaru ruchu z podziałem na interwały godzinowe.

|  |
| --- |
| **02335, (ul. Zagajnikowa 55, Wrocław), 16-17.11.2016** |
| Numer drogi | BLD |
| Współrzędne punktu w układzie współrzędnych „GPS”: |
| Długość geograficzna (x): | 17° 09' 44,35" E |
| Szerokość geograficzna (y): | 51° 05' 38,72" N |
| Pora | Lp. | Czas pomiaru | Kierunek: Wrocław | Kierunek: Kamieniec Wrocławski |
| Natężenie ruchu pojazdów lekkich | Natężenie ruchu pojazdów ciężkich | Natężenie ruchu pojazdów lekkich | Natężenie ruchu pojazdów ciężkich |
|
| - | - | - | poj./h | poj./h | poj./h | poj./h |
| dzień | 1 | 17:00 | 496 | 34 | 488 | 38 |
| 2 | 18:00 | 357 | 32 | 414 | 33 |
| 3 | 19:00 | 302 | 25 | 375 | 36 |
| 4 | 20:00 | 152 | 21 | 255 | 24 |
| 5 | 21:00 | 133 | 15 | 194 | 17 |
| noc | 6 | 22:00 | 82 | 12 | 116 | 13 |
| 7 | 23:00 | 28 | 10 | 61 | 11 |
| 8 | 0:00 | 15 | 8 | 27 | 7 |
| 9 | 1:00 | 17 | 9 | 22 | 3 |
| 10 | 2:00 | 12 | 6 | 13 | 3 |
| 11 | 3:00 | 16 | 8 | 9 | 3 |
| 12 | 4:00 | 37 | 19 | 35 | 22 |
| 13 | 5:00 | 292 | 26 | 135 | 28 |
| dzień | 14 | 6:00 | 414 | 38 | 383 | 42 |
| 15 | 7:00 | 354 | 37 | 672 | 44 |
| 16 | 8:00 | 345 | 35 | 482 | 38 |
| 17 | 9:00 | 336 | 37 | 398 | 43 |
| 18 | 10:00 | 314 | 44 | 315 | 47 |
| 19 | 11:00 | 272 | 48 | 351 | 41 |
| 20 | 12:00 | 285 | 31 | 326 | 45 |
| 21 | 13:00 | 317 | 47 | 396 | 39 |
| 22 | 14:00 | 360 | 46 | 551 | 48 |
| 23 | 15:00 | 567 | 62 | 563 | 47 |
| 24 | 16:00 | 501 | 51 | 589 | 39 |

Tabela nr 3. Wyniki pomiaru ruchu na drodze dodatkowej z podziałem na interwały godzinowe.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Czas pomiaru | Kierunek: Wrocław | Kierunek: Kamieniec Wrocławski |
| Natężenie ruchu pojazdów lekkich | Natężenie ruchu pojazdów ciężkich | Natężenie ruchu pojazdów lekkich | Natężenie ruchu pojazdów ciężkich |
|
| - | - | - | poj./h | poj./h | poj./h | poj./h |
| dzień | 1 | 17:00 | 63 | 1 | 12 | 3 |
| 2 | 18:00 | 41 | 3 | 15 | 0 |
| 3 | 19:00 | 26 | 2 | 8 | 1 |
| 4 | 20:00 | 29 | 2 | 5 | 0 |
| 5 | 21:00 | 23 | 1 | 3 | 0 |
| noc | 6 | 22:00 | 18 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | 23:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0:00 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 1:00 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 2:00 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | 3:00 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | 4:00 | 13 | 9 | 1 | 0 |
| 13 | 5:00 | 47 | 2 | 13 | 0 |
| dzień | 14 | 6:00 | 52 | 8 | 39 | 1 |
| 15 | 7:00 | 42 | 0 | 31 | 0 |
| 16 | 8:00 | 48 | 7 | 33 | 0 |
| 17 | 9:00 | 61 | 9 | 14 | 0 |
| 18 | 10:00 | 56 | 5 | 18 | 2 |
| 19 | 11:00 | 50 | 8 | 12 | 1 |
| 20 | 12:00 | 61 | 4 | 25 | 0 |
| 21 | 13:00 | 53 | 6 | 30 | 0 |
| 22 | 14:00 | 70 | 3 | 16 | 5 |
| 23 | 15:00 | 102 | 10 | 29 | 4 |
| 24 | 16:00 | 81 | 7 | 24 | 2 |

Tabela nr 4. Obliczenia równoważnych poziomów dźwięku dla okresów dnia i nocy oraz ich przyrównanie do wartości dopuszczalnych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmierzona wartość poziomu równoważnego [dB(A)] | Wartość poziomu równoważnego po korekcie (z uwagi na lokalizację punktu pomiarowego przy elewacji budynku) [dB(A)] | Poziom dopuszczalny [dB(A)] | Przekroczenia [dB(A)] |
|
| LAeqD | LAeqN | LAeqD | LAeqN | Dzień | Noc | Dzień | Noc |
| 61,1 | 54,0 | 58,1 | 51,0 | 65 | 56 | - | - |

## Wnioski

Analizując wyniki pomiarów nie stwierdza się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska,
z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (tj.: Dz.U. z 2014 r., poz. 112). Uzyskane wartości poziomu dźwięku w danym punkcie pomiarowym charakteryzują hałas w otoczeniu rozpatrywanego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.