Remont siłowni w O/Rewita Solina w hali sportowej na I piętrze Zał. nr 1 do zapytania

***Zakres robót:***

1. **Branża budowlana :**
2. Roboty przygotowawcze.
3. Demontaże drzwi wewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych, drewnianych listew przypodłogowych, oraz metalowych kratek wentylacyjnych.
4. Zabezpieczenie istniejących drzwi wewnętrznych, podłóg oraz okien folia malarską.
5. Renowacja parkietu poprzez cyklinowanie, miejscowe uzupełnienie oraz dwukrotne lakierowanie.
6. Wykończenie ścian i sufitów poprzez zeskrobanie starej farby , miejscowe uzupełnienie tynku, wykonanie gładzi gipsowych, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie.
7. Osadzenie kątowników albuminowych do 1m wysokości na narożach wypukłych
8. Montaż drzwi wejściowych wewnętrznych aluminiowych, listew przypodłogowych oraz kratek wentylacyjnych.
9. Malowanie farbami olejnymi kątowników metalowych oraz ramek z siatki.
10. **Branża elektryczna :**
11. Demontaż starych lamp oświetleniowych.
12. Montaż nowych lamp oświetleniowych, wyłączników i gniazd w pomieszczeniu.
13. **Branża sanitarna :**
14. Demontaż grzejników oraz przewodów C.O w pomieszczeniu siłowni.
15. Wykonanie w pomieszczeniu nowych podejść pod grzejniki poprzez wpięcie się do istniejącej instalacji C.O znajdującej się w pomieszczeniu.
16. Podłączenie nowych grzejników.

***Przedmiar robót w Siłowni Rewita Solina:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja** | **Nazwa, opis robót** | **Jedn. miary** | **Ilość j.m.** |
| **1.** | Zabezpieczenie folią malarska okien drzwi oraz parkietu | m2 | 114 |
| **2.** | Demontaż i ponowny montaż ramek metalowych | szt. | 4 |
| **3.** | Dwukrotne malowanie farbami olejno-ftalowymi ramek metalowych z siatki | m2 | 4,32 |
| **4.** | Czyszczenie i malowanie profili metalowych [50 farbami olejno-ftalowymi kolor biały | mb | 18 |
| **5.** | Wyczyszczenie i pomalowanie farbą olejną kratek z blachy wentylacji mechanicznej sufitowej o średnicy 10cm kolor biały | szt. | 2 |
| **6.** | Demontaż drzwi oraz ościeżnicy drewnianej z wyniesieniem z budynku oraz utylizacja | m2 | 3,15 |
| **7.** | Skrobanie oraz mycie ścian oraz sufitów starych zmurszałych farb (przyjęto 50%) | m2 | 120 |
| **8.** | Gruntowanie ścian i sufitów (Zamawiający preferuje Ceresit CT-17 lub równoważny ) | m2 | 240 |
| **9.** | Wyczyszczenie i pomalowanie drabinek drewnianych lakierem bezbarwnym 0,80 x 2,40m (14 szczebli) | szt. | 2 |
| **10.** | Miejscowe naprawy pęknięć ścian poprzez wtopienie siatek na rysy i pęknięcia | mb | 20 |
| **11.** | Obrobienie ościeży drzwiowych do 40 cm szerokości tynkiem III kategorii | mb | 5,20 |
| **12.** | Demontaż parapetów (wycięcie wsporników metalowych podtrzymujących parapety lastrykowe) | mb | 10,20 |
| **13.** | Zatynkowanie bruzd do 10 cm oraz miejscowe uzupełnienie tynku | m2 | 20 |
| **14.** | Demontaż listew przypodłogowych drewnianych do 15 cm wysokości | mb | 43,50 |
| **15.** | Demontaż kratek wentylacyjnych o wymiarach 0,20 x 0,25 | szt. | 3 |
| **16.** | Cyklinowanie bezpyłowe parkietu | m2 | 91,80 |
| **17.** | Miejscowe uzupełnienie ubytków parkietu drewnianego (przyjęto | m2 | 10 |
| **18.** | Dwukrotne lakierowanie parkietu (lakierem do pom. użyteczności publicznej) Zamawiający preferuje Domalux Hard lub równoważny | m2 | 91,80 |
| **19.** | Dostawa i montaż drewnianych listew przypodłogowych do istniejącego parkietu wysokości do 0,20 [m] | mb | 43,50 |
| **20.** | Wykonanie gładzi gipsowych (zamawiający preferuje: Knauf, Cekol, Nida) z przetarciem na ścianach i sufitach | m2 | 240 |
| **21.** | Dwukrotne malowanie ścian i sufitów (Zamawiający preferuje: Dekoral, Tikkurila, Magnat) (kolor do uzgodnienia z zamawiającym) | m2 | 240 |
| **22.** | Obsadzenie kątowników aluminiowych na narożach wypukłych do 1,00 m wysokości | mb | 13 |
| **23.** | Dostawa i osadzenie nowych parapetów granitowych do 30 cm szerokości | mb | 9 |
| **24.** | Dostawa i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych przeszklonych z samozamykaczem o wymiarach 1,5 x 2,10 m (kolor do uzgodnienia z zamawiającym ) | szt. | 1 |
| **25.** | Demontaż lamp sufitowych | szt. | 20 |
| **26.** | Dostawa i montaż wyłącznika gniazd wtyczkowych podwójnych z uziemieniem | szt. | 6 |
| **27.** | Dostawa i montaż wyłącznika światła podwójnego | szt. | 2 |
| **28.** | Dostawa i montaż nowych lamp sufitowych (LED, min 2600 lm np. lampa liniowa SLIM) | szt. | 10 |
| **29.** | Demontaż grzejników | szt. | 4 |
| **30.** | Wykonanie nowej instalacji C.O (stalowej powlekanej z wkładka ¾) do podłączenia nowych grzejników | mb | 20 |
| **31.** | Dostawa i montaż grzejników v600x1400 (Zamawiający preferuje Purmo lub równoważne) | szt. | 4 |
| **32.** | Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych | szt. | 3 |