Zał. nr 3 do SIWZ

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Dostawa i montaż wraz obróbką stolarki drzwiowej o klasie odporności EI30 oraz EIS 60**

**Część 1:**

Opis drzwi:

* **12 sztuk** drzwi dwuskrzydłowych klasy – **EIS 60** (dymoszczelne) wewnętrzne
* wypełnienie: szkło **EI 60** wewnętrzne,
* kolor ram: srebrny/szary
* 1 x samozamykacz ramieniowy tylko na skrzydle czynnym (światło przejścia min.1000 mm, skrzydło bierne ryglowanie ręcznie, zawiasy trójskrzydełkowe,
* brak progu, opadająca uszczelka dymoszczelna
* wymiar otworu do montażu drzwi: B=1720mm, H=2130mm
* zamek zapadkowo-zasuwkowy, okucia klamka-klamka



**Część 2**

Opis drzwi:

* **1 sztuka** drzwi dwuskrzydłowych klasy – **EI 30** wewnętrzne
* wypełnienie: szkło **EI 30** wewnętrzne,
* kolor ram: srebrny/szary
* 1 x samozamykacz ramieniowy tylko na skrzydle czynnym (światło przejścia min.1000 mm, skrzydło bierne ryglowanie ręcznie, zawiasy trójskrzydełkowe,
* brak progu
* wymiar otworu do montażu drzwi: B=1780mm, H=2400mm
* zamek zapadkowo-zasuwkowy, okucia klamka-klamka



**Uwagi:**

1. Zamówienie obejmuje demontaż istniejących drzwi, montaż dostarczonych wraz z obróbką murarską.
2. Zamieszczony w zapytaniu rysunek drzwi – **jest rysunkiem poglądowym.**
3. Wymiary rzeczywiste drzwi mogą różnić się +/- 3cm od podanych. Wykonawca zobowiązany jest dokonać samodzielnych pomiarów na miejscu.
4. Układ skrzydeł drzwi (prawe/lewe) do ustalenia z zamawiającym w trakcie dokonywania pomiarów otworów drzwiowych.

**Termin wykonania zamówienia:** do 30.11.2018r.