**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| numer pozycji formularza ilościowo-cenowego ( zał. nr 3 do SIWZ) | Opis sprzętu Zamawiającego | **JM** | **ILOŚĆ** | WYPEŁNIA WYKONAWCA - proszę wypełnić kolumny E,F,G , które umożliwią Zamawiającemu jednoznaczne stwierdzenie , że oferowany sprzęt jest zgodny z treścią SIWZ |
| Opis sprzętu oferowanego przez Wykonawcę / proszę wskazać markę , a także jego wyposażenie, specyfikację techniczną, wymiary oraz inne cechy mające wpływ na opis sprzętu | Producent / numer katalogowy zaoferowanego sprzętu | link do strony internetowej zaoferowanego sprzętu |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** |
| 1 | **Lada chłodnicza bankietowa, wózek bufetowy 6 x GN 1/1** :* 6 x GN1/1, głębokość 150 mm,
* komora pojemność: 6 x 1/1 GN, gł. 150 mm,
* moc przyłączeniowa: 0,507 kW / 230 V 50 Hz,
* wymiary: szer. 2150 x gł. 880 x wys. 1370 mm,
* 6 sztuk pojemników GN 1/1 ,
* 1 sztuka półka do przesuwania tac , stal nierdzewna, szer. 2100 x gł. 310 mm ,
* wyposażona w zintegrowane oświetlenie,
* osłona szklana z funkcją odkładania,
* komora ze stali nierdzewnej,
* płyta robocza z granitu Rosa Porinno,
* ścianki boczne i korpus z drewna, kolor orzecha włoskiego,
* 4 kółka skrętne, 2 z hamulcami,
* osłona szklana, oświetlenie,
* temperatura regulowana: 2 °C do 10 °C,
 | **szt.** | **1** |  |  |  |
| 2 | **Ekspres ciśnieniowy automatyczny :** * Specjały kawowe ( espresso, 2 espresso, americano, 2 americano, cappuccino, latte, latte macchiato),
* System One-Touch cappuccino,
* Przygotowywanie 2 napojów równocześnie,
* Wbudowany moduł Cappuccinatore,
* Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą 2,1 kg,
* Pojemność zbiornika na fusy 100,
* Pojemność bojlera gorącej wody 1,7 l,
* Pojemność bojlera wody na kawę 0,5 l,
* Wbudowany młynek do kawy z możliwością regulacji,
* Możliwość korzystania z kawy mielonej,
* Tacka do podgrzewania filiżanek,
* Cyfrowy panel sterowania
 | **szt.** | **1** |  |  |  |
| 3 | **Schładzarko-zmrażarka szokowa New Chill*** 5x GN 1/1
* Schładzanie szokowe: +90/+3°C ,
* Głębokie mrożenie: +90/-18°C ,
* Pojemność : 5x GN 1/1 ,
* Odległość między prowadnicami: 65 mm ,
* Wydajność na cykl: +90/+3°C - 12 kg, +90/-18°C - 8 kg ,
* Obudowa zewnętrzna oraz komora wewnętrzna w całości z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
* Wewnętrzny panel z wentylatorami na zawiasach,
* Zaokrąglone narożniki komory ,
* Dno z wgłębieniem i odpływem,
* Zdejmowane prowadnice boczne,
* Podgrzewana sonda rdzeniowa,
* PANEL STEROWANIA TYPU „S” − Sterowanie elektroniczne z sondą rdzeniową, Cykle plusowe i minusowe, Wyświetlacz LCD,
* Rozmrażanie opóźnione
 | **szt.** | **1** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | **Lodówka na próbki żywnościowe*** Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej,
* Grawitacyjny system chłodzenia;
* Wyposażona w 9 kaset z pojemnikami na próbki żywności (po 9 szt, pojemników w każdej kasecie);
* Demontowane nośniki prowadnic półek,
* Drzwi otwierane na prawą stronę z możliwością zmiany kierunku;
* Demontowana magnetyczna uszczelka drzwi;
* Bezobsługowe usuwanie skroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie);
* Izolacja poliuretanowa 35 mm;
* Z tyłu kółka,
* Z przodu regulowane stopki;
* Zamek;
* Wymiary zewnętrzne 540 x 580 x 800 mm ;
* Pojemność 120 L;
* Zakres temperatury -1 ÷ +10o C
 | **szt.** | **1** |  |  |  |
| 5 | **Osączarka do zlewozmywaków*** wymiary : 307x197x90mm;
* wykonana ze stali szlachetnej
 | **szt.** | **3** |  |  |  |
| 6 | **Młynek koloidalny*** moc całkowita min. 0.75 kW;
* wysokość 362 mm;
* średnica 225 mm;
* pojemność 1.7 l;
* w komplecie wyłącznik pneumatyczny ;
* cylindryczna komora;
* nierdzewne elementy rozdrabniające;
* samosmarujące łożyska ślizgowe;
* termiczny wyłącznik przeciw przeciążeniowy ;
* dwa kierunki rozdrabniania.
 | **szt.** | **2** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | **Mikser ręczny 400 ze zmienną prędkością**: * Obudowa wykonana z nylonu;
* Ramię oraz ostrze wykonane ze stali nierdzewnej;
* Kolor inox;
* Elektroniczny panel sterowania (9 prędkości);
* Długość ramienia: 400 mm;
* Dostosowany do naczyń o pojemności do 80 litrów;
* Prędkość: od 2 000 do 9 000 obr./min;
* Prędkość maks.: 15 000 obr./min.
 | **szt.** | **1** |  |  |  |
| 8 | **Ramię ubijające do miksera Hendi Profi Line*** Dwie rózgi wykonane ze stali nierdzewnej;
* Średnica 120;
* Długość (mm) 330
 | **szt.** | **1** |  |  |  |
| 9 | **Trzepaczka- rózga ubijająca 711998 do Miksera Ręcznego Mini Mp 190 V.V. Robot Coupe 1** | **szt.** | **1** |  |  |  |
| 10 | **Kuchenka mikrofalowa*** Wymiary (S x W. x G.) 59,5 x 38,8 x 38 cm;
* Pojemność 25 litrów;
* Moc mikrofal 900 W;
* Funkcje podstawowe gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie;
* Kolor stal nierdzewna srebrna;
* Automatyczny dobór czasu gotowania, rozmrażania;
* Grill kwarcowy ;
* Sterowanie elektroniczne;
* Wykończenie wnętrza stal nierdzewna;
* Funkcje dodatkowe: 10 programów automatycznych, 8 poziomów mocy, blokada rodzicielska, funkcja kombi, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybki start, wyświetlacz LED, zegar
 | **szt.** | **6** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | **Wózek kelnerski 5-półkowy*** materiał: stal nierdzewna;
* kolor: inox;
* pięć półek wyłożonych od spodu materiałem dźwiękochłonnym;
* wyposażony w 4 skrętne kółka z odbojnikami, z hamulcami;
* zaokrąglone krawędzie;
* odległość między półkami - 267 mm;
* długość: 910 mm, szerokość: 590 mm, wysokość: 1560 mm
 | **szt.** | **2** |  |  |  |
| 12 | **Warnik elektryczny 10*** Izolowane, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej AISI 304;
* Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy z polipropylenu;
* Pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock”,
* Niekapiący kran z polipropylenu;
* Tacka ociekowa w zestawie,
* Maksymalna wysokość podstawianego pod kran naczynia: 130 mm;
* Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach;
* Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną oraz obrotowe pokrętło do ustawiania żądanej temperatury;
* Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: 30 – 100°C;
* Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymywania żądanej temperatury;
* Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury;
* Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed zakamienieniem;
* Zabezpieczenie przed przegrzaniem z ręcznym resetem;
* czas zagotowania wody min 37( +,- 5 minut);
* wymiary w mm: 310x330;
* pojemność w l: 10;
* wysokość w mm: 455;
* moc (W): 1300
 | **szt.** | **3** |  |  |  |
| 13 | **Mikser ręczny*** Wyposażenie : końcówka do miksowania, końcówka do mieszania i ubijania, kubek, plastikowa nasadka miksująca, tarcza przecierająca ;
* Kolor biało-szary;
* Dodatkowa funkcja turbo;
* Pięć prędkości ;
* Przycisk zwalniający końcówki;
* Otwarta rączka;
* Miejsce na nawinięcie przewodu
 | **szt.** | **2** |  |  |  |
| 14 | **Wyciskarka do owoców*** Liczba obrotów na minutę 32;
* 2 otwory wsadowe: większy o średnicy 8,5 cm, mniejszy 3 x 4 cm;
* Moc silnika 400 W;
* Kolor Platinium Silver;
* Materiał obudowa - tworzywo ABS, części z Ultemu i Tritanu;
* Wymiary (D x S x W) 22 x 15 x 45 cm;
* System Czyszczenia Easy Cleaning;
* wyposażenie : Sito do soków, Sito do musów, Sito do lodów, Sito do przecedzania soku, Koszyczek ze ściereczką do przygotowania tofu, Stojak do suszenia urządzenia, Pojemnik na pulpę̨, Pojemnik na sok, Tłoczek (popychacz)
 | **szt.** | **1** |  |  |  |
| 15 | **Grill elektryczny kontaktowy podwójny*** Zasilanie elektryczne (V/Hz): 400 V / 3N / 50 Hz;
* Wymiary (mm): 620 x 410 x 200;
* Wymiary płyty (cm): 57 x 24;
* Zakres temperatur (°C): 0 - 30 regulowany;
* Płyty robocze wykonane ze specjalnej trudnościeralnej stali;
* płyta robocza dolna zespawana z rantem;
* grubość płyty roboczej - 8 mm;
* żaroodporny uchwyt;
* kontrolka pracy i grzania;
* wyłącznik główny ;
* rynna na tłuszcz;
* powierzchnia płyty górnej i dolnej ryflowana
 | **szt.** | **1** |  |  |  |
| 16 | **Kociołek do zupy elektryczny 9l** * Wymiary: 340x340x370 mm;
* Pojemność: 9 l;
* Moc: 400 W;
* Zakres temperatury pracy: 35~85°C ;
* Obudowa wykonana ze stali, malowana na czarno na nóżkach ;
* Wyjmowany pojemnik na zupę ;
* Zaokrąglone krawędzie;
* Pomiędzy zbiornikiem a pojemnikiem na zupę płaszcz wodny ;
* Pokrywka z otworem na chochlę ;
* Płynna regulacja temperatury pracy
 | **szt.** | **2** |  |  |  |
| 17 | **Lodówka*** Pojemność netto chłodziarki: 170-180 l;
* Pojemność netto zamrażalnika min.14 l;
* Automatyczne rozmrażanie komory chłodziarki;
* Półki chłodziarki: 3 pełnej szerokości, szklane pełnej szerokości z obramowaniem z przodu i z tyłu;
* Szuflady chłodziarki: 2 połowa szerokości;
* Oświetlenie chłodziarki: żarówka LED;
* Kolor biały ;
* Położenie zawiasów: prawostronne odwracalne;
* Wymiary WxSzxG [mm] 1218x540x549( +/- 10mm;
* Klasa energetyczna min. A+ ,
 | **szt.** | **1** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | **Chłodziarka**  * temperatura pracy 6 - 8°C;
* wewnętrzne oświetlenie LED;
* wymiary zewnętrzne: 385x455x485 mm ( +/- 10mm );
* pojemność: 35 l;
* dwie regulowane półki;
* możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi;
* chłodzenie: PELTIER
 | **szt.** | **10** |  |  |  |
| 19 | **Odkurzacz** * Moc wejściowa min. 750 W;
* Poziom hałasu max 75 dB, ;
* Typ filtra antyalergiczny EPA;
* Pojemność pojemnika 2,5 litra ;
* Długość przewodu min. 6,2 m;
* Klasa energetyczna min. A;
* Klasa skuteczności odkurzania dywanów A;
* Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych A;
* Klasa reemisji kurzu A;
* Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, mini turbo szczotka, rura teleskopowa, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa, ssawko-szczotka z przełącznikiem parkiet-dywan, szczotka do parkietów, wąż ssący
 | **szt.** | **4** |  |  |  |
| 20 | **Czajnik bezprzewodowy*** Pojemność 1,5 -1,6 litra;
* Element grzejny płaska grzałka płytowa;
* Moc 2400 W;
* Wykonanie tworzywo sztuczne;
* Filtr antyosadowy;
* Obrotowa podstawa ;
* Wskaźnik poziomu wody;
* Podświetlany wskaźnik poziomu wody;
* Funkcje dodatkowe: antypoślizgowa podstawa, automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, bezpiecznik termiczny, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody
 | **szt.** | **35** |  |  |  |
| 21 | **Profesjonalny dwuwiadrowy wózek do sprzątania*** dwa wiadra o objętości 17 l;
* dwa wiadra o objętości 9 l;
* dwa głębokie chromowane koszyki;
* chromowana konstrukcja;
* 4 obrotowe kółka z plastikowymi ochraniaczami zapobiegającymi uszkodzeniu ścian i mebli;
* dźwigniowy wyciskacz z wkładką;
* uchwyt na worek 120 l razem z 3 szt. klipsów do worka i kraty podpierającej;
* podpora mopa + uchwyt na drążek ;
* Wymiary sz. x dł. x w. (cm) 55 x 110 130
 | **szt.** | **1** |  |  |  |

……………………………………………………………

 Miejscowość , data.

 …………………………………………………………….

 pieczątka i podpis osoby upoważnionej