Załącznik nr 2 do zapytania

**Opis przedmiotu zamówienia :**

Rowerek wodny – sztuk 8,

Dane techniczne i wyposażenie:

a) min. 4 –osobowy

b) minimalne wymiary: długość 400 cm , szerokość 150 cm, waga 170 kg, wyporność 420 kg

c) posiadający odpływ wody deszczowej

d) elementy stalowe ze stali nierdzewnej

e) pływaki posiadające wzmocnienia stalowe zapobiegające przecieraniu laminatu na kamieniach

f) materiał laminat poliestrowo-szklany, w kolorze biało-niebieskim

g) minimum 2 ucha cumownicze

h) minimum 2-letnia gwarancja

i) w zestawie min. 4-kamizelki ratunkowe z certyfikatem zgodności EU

j) boczne relingi ze stali nierdzewnej

k) logo AMW Rewita oraz nr boczny

Poza samą konstrukcją rowerki wodne muszą posiadać napęd, który tak samo, jak w przypadku ich naziemnych odpowiedników napędzane są siłą mięśni nóg pasażerów. Pedały umiejscowione są przy dwóch przednich siedzeniach, które działają niezależnie od siebie, a więc pedałować może tylko jeden pasażer, gdy drugi w tym czasie oddaje się relaksowi. Mechaniczna przekładnia przenosi siłę z pedałów do śruby napędowej umiejscowionej w tylnej części konstrukcji, sterowanie rowerkiem umiejscowione na środku miedzy fotelami przednimi.

**Termin realizacji: do 31.07.2019**