**Załącznik nr 2 do SIWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa:**

2 szt. samochodu osobowego typu I – **część nr 1**;

1 szt. samochodu typu VAN – **część nr 2**;

Wyprodukowanego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostarczeniem oraz nie był wcześniej używany, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego.

Wszystkie wymagania sformalizowane w OPZ należy traktować, jako minimalne.

W przedstawionej ofercie muszą być zawarte wszystkie dodatkowe koszty np. ubezpieczenia, rejestracji, które są niezbędne do dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był wolny od wad technicznych, prawnych i formalnych   
(m.in., aby pochodził z autoryzowanych kanałów sprzedaży oraz nie był wcześniej zarejestrowany na żadnego innego klienta w bazie klientów danego producenta) – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta.

**Miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego:**

**AMW Rewita Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Św. J. Odrowąża 15 dla części nr 1**

oraz,

**Oddział Rewita Solina, Solina 195, 38-610 Polańczyk dla części nr 2;**

**Część nr 1**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH**

***fabrycznie nowego samochodu osobowego typu* I *– rok produkcji nie wcześniej niż 2018 rok***

*Niniejsze zestawienie stanowi treść oferty i stanowi oświadczenie woli Wykonawcy wyrażające jego zobowiązanie do świadczenia przedmiotu zamówienia w sposób i w zakresie w pełni zgodnym z wymaganym przez Zamawiającego.*

*Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejsze zestawienie - parametry oferowane przez Wykonawcę, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Dokument niniejszy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.*

Wymagana ilość: **2 sztuki**

Producent / Firma .....................................................................................

Oferowany model, typ ...............................rok produkcji...........................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **Wartości wymagane  (wypełnia wykonawca)  TAK/NIE** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I.** | **NADWOZIE** | | |
| 1 | Samochód typu osobowego konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu 5 osób łącznie z kierowcą |  |  |
| 2 | Minimalna pojemność przestrzeni bagażowej przy rozłożonych siedzeniach pasażerów 590 dm3 |  |  |
| 3 | Kolor nadwozia – lakier metalizowany |  |  |
| 4 | Liczba drzwi 5 w typie lift-back lub hatchback |  |  |
| **III.** | **SLINIK** | | |
| 1 | benzynowy o mocy min. 110 KW ( 150 KM ) |  |  |
| 2 | spełniający normy emisji spalin Euro 6 |  |  |
| 3 | Pojemność silnika min. 1498 cm3 |  |  |
| 4 | Liczba cylindrów min 4 |  |  |
| **IV.** | **ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU** | | |
| 1 | Skrzynia biegów manualna, 6-cio biegowa do jazdy w przód + bieg wsteczny |  |  |
| 2 | napęd przenoszony na oś przednią |  |  |
| 3 | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy - ESC |  |  |
| **V.** | **UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY I KOŁA** | | |
| 1 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS |  |  |
| 2 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |  |
| 3 | Komplet opon zimowych i letnich |  |  |
| 4. | Felgi ze stopów lekkich |  |  |
| **V.** | **WYPOSAŻENIE POJAZDU** | | |
| 1 | Tapicerka materiałowa |  |  |
| 2 | Klimatyzacja automatyczna |  |  |
| 3 | Komputer pokładowy |  |  |
| 4 | Centralny zamek zdalnie sterowany zintegrowany z kluczykiem z automatycznym blokowaniem drzwi podczas jazdy |  |  |
| 5 | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki |  |  |
| 6 | Kanapa dla 3 pasażerów w drugim rzędzie dzielona |  |  |
| 7 | 7 szt. poduszek powietrznych (czołowe, boczne, kurtyny) |  |  |
| 8 | Radio z ekranem dotykowym, |  |  |
| 9 | System głośników |  |  |
| 10 | MP3 , AUX-in, USB, Bluetooth |  |  |
| 11 | Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu. |  |  |
| 12 | Blokada przeciw uruchomieniowa (immobiliser) |  |  |
| 13 | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu |  |  |
| 14 | Światła do jazdy dziennej w technologii LED |  |  |
| 15 | Światła mijania w technologii Halogen |  |  |
| **VI.** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU** | | |
| 1 | Gaśnica |  |  |
| 2 | Podnośnik |  |  |
| 3 | Komplet dywaników podłogowych gumowych |  |  |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 5 | Zapasowe koło pełnowymiarowe z podnośnikiem i kluczem |  |  |
| 6. | Sterowane elektrycznie lusterka |  |  |
| 7. | System kontroli ciśnienia w ogumieniu |  |  |
| 8. | Fotel kierowcy regulowany na wysokość |  |  |
| **VII.** | **INSTALACJA ELEKTRYCZNA** | | |
| 1 | Instalacja dla napięcia 12V powinna posiadać: |  |  |
| w kabinie co najmniej 2 gniazda 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem, do podłączania urządzeń |
| 2 | Oświetlenie przestrzeni ładunkowej |  |  |
| **VIII.** | **WYMAGANIA DODATKOWE** | | |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 2 | Książka gwarancyjna |  |  |
| 3 | Wykonawca przeprowadzi instruktaż obsługi dla personelu |  |  |
| 4 | Wykonawca sporządzi protokół dostawy, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu |  |  |
| **IX.** | **ASPEKTY ŚRODOWISKOWE: CZYNNIK ENERGETYCZNY I ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO** | | |
| 1 | Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi normy spalania spalin minimum wg Europejskiego Standardu Emisji Spalin Euro 6. |  |  |
| 2 | Poziom emisji dwutlenku węgla mierzony wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych CO2 – nie więcej niż 132 g/km. |  |  |
| 3 | Wielkość zużycia energii (wartość uśredniona) -mierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – nie więcej niż 2 MJ/km, przyjmując że 1L paliwa zawiera 32 MJ energii. |  |  |
| **X.** | **GWARANCJA, SERWIS UBEZPIECZENIE** | | |
| 1 | Okres gwarancji nie krótszy niż: |  |  |
| a)  na podzespoły mechaniczne i elektroniczne – 48 miesięcy; |
| b)  na powłoki lakiernicze - 36 miesięcy |
| c)  na perforacje nadwozia – 144 miesięcy |
| liczony od momentu dostawy i podpisania protokołu przez strony. |
| 2 | Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów - zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta pojazdu ***(podać częstotliwość przeglądów)*** . Wszelkie koszty związane z przeglądami gwarancyjnymi wymaganymi przez producenta (w szczególności: wymiana oleju, płynów eksploatacyjnych, filtrów) ponosi Wykonawca. |  |  |
| 4 | Wykonawca musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdu w odległości nie większej niż 30 km od siedziby zamawiającego ***(wskazać adres, siedzibę i nr. telefonu punktów serwisowych*** |  |  |
| 5 | Naprawy gwarancyjne w nieprzekraczalnym terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania samochodu do wskazanego autoryzowanego serwisu - zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta pojazdu |  |  |
| 7 | Samochód ubezpieczony w pełnym zakresie: AC, OC, NNW w szczególności: |  |  |
| - wykupiony udział własny; |
| - wykupioną redukcję sumy ubezpieczenia; |
| - brak ograniczeń co do wieku kierującego. |

**Część nr 2**

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH**

***fabrycznie nowego samochodu osobowego typu VAN – rok produkcji nie wcześniej niż 2018 rok***

*Niniejsze zestawienie stanowi treść oferty i stanowi oświadczenie woli Wykonawcy wyrażające jego zobowiązanie do świadczenia przedmiotu zamówienia w sposób i w zakresie w pełni zgodnym z wymaganym przez Zamawiającego.*

*Wykonawca zobowiązany jest wypełnić niniejsze zestawienie - parametry oferowane przez Wykonawcę, podpisać go na ostatniej stronie i załączyć do oferty. Dokument niniejszy stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnieniu.*

Wymagana ilość: **1 sztuka**

Producent / Firma .....................................................................................

Oferowany model, typ ...............................rok produkcji...........................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **Wartości wymagane (wypełnia wykonawca)**  **TAK/NIE** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę**  **(wypełnia Wykonawca)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I.** | **NADWOZIE** | | |
| 1 | Samochód typu Van konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu 7 osób łącznie z kierowcą oraz towarów w przestrzeni bagażowej. Auto o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. |  |  |
| 2 | Minimalna pojemność przestrzeni bagażowej przy rozłożonych siedzeniach pasażerów 590 dm3 |  |  |
| 3 | Drzwi pasażerów 2 rzędu - tylne prawe lub lewe odsuwane przeszklone |  |  |
| 4 | Drzwi do przestrzeni bagażowej przeszklone otwierane do góry lub na boki |  |  |
| **III.** | **SLINIK** | | |
| 1 | Wysokoprężny o mocy min. 84 kW (115 KM) |  |  |
| 2 | Silnik na olej napędowy - spełniający normy emisji spalin Euro 6 |  |  |
| 3 | Pojemność silnika min. 1600 cm3 |  |  |
| **IV.** | **ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU** | | |
| 1 | Skrzynia biegów manualna, 6-cio biegowa do jazdy w przód + bieg wsteczny, lub automatyczna |  |  |
| 2 | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy |  |  |
| 3 | Napęd 4x4 stały lub dołączany automatycznie |  |  |
| **V.** | **UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY I KOŁA** | | |
| 1 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS |  |  |
| 2 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |  |
| 3 | Komplet opon zimowych i letnich |  |  |
| **V.** | **WYPOSAŻENIE POJAZDU** | | |
| 1 | Tapicerka materiałowa |  |  |
| 2 | Klimatyzacja automatyczna lub manualna |  |  |
| 3 | Komputer pokładowy |  |  |
| 4 | Centralny zamek zdalnie sterowany z automatycznym blokowaniem drzwi podczas jazdy |  |  |
| 5 | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki |  |  |
| 6 | Kanapa dla 3 pasażerów w trzecim rzędzie / dwa pojedyncze fotele w drugim lub trzecim rzędzie 2/1/ demontowane |  |  |
| 7 | Przednie poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera |  |  |
| 8 | Radioodtwarzacz CD/MP3, tuner FM |  |  |
| 9 | System głośników |  |  |
| 10 | Zintegrowana wykładzina podłogowa z tworzywa w kabinie lub wykładzina materiałowa |  |  |
| 11 | Wykładzina z tworzywa lub materiałowa w części ładunkowej |  |  |
| 12 | Stalowa osłona silnika, |  |  |
| 13 | Hak holowniczy na przyczepę o dopuszczalnej masie całkowitej min. 750 kg |  |  |
| **VI.** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU** | | |
| 1 | Gaśnica |  |  |
| 2 | Podnośnik |  |  |
| 3 | Komplet dywaników podłogowych gumowych |  |  |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 5 | Apteczka |  |  |
| 6 | Koło zapasowe z zestawem narzędzi |  |  |
| **VII.** | **INSTALACJA ELEKTRYCZNA** | | |
| 1 | Instalacja dla napięcia 12V powinna posiadać:  - w kabinie co najmniej 1 gniazdo 12V zabezpieczone przed zabrudzeniem / zalaniem, do podłączania urządzeń  - gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej zabezpieczone przed zalaniem/ zabrudzeniem |  |  |
| 2 | Oświetlenie przestrzeni ładunkowej |  |  |
| **VIII.** | **WYMAGANIA DODATKOWE** | | |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 2 | Książka gwarancyjna |  |  |
| 3 | Wykonawca przeprowadzi instruktaż obsługi dla personelu |  |  |
| 4 | Wykonawca sporządzi protokół dostawy, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu |  |  |
| **IX.** | **ASPEKTY ŚRODOWISKOWE: CZYNNIK ENERGETYCZNY I ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO** | | |
| 1 | Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi normy spalania spalin minimum wg Europejskiego Standardu Emisji Spalin Euro 6. |  |  |
| 2 | Poziom emisji dwutlenku węgla mierzony wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych CO2 – Spełniające normę EURO6 |  |  |
| **X.** | **GWARANCJA, SERWIS UBEZPIECZENIE** | | |
| 1 | Okres gwarancji nie krótszy niż:   1. na podzespoły mechaniczne i elektroniczne – 24 miesiące bez limitu km; 2. na powłoki lakiernicze - 36 miesięcy 3. na perforacje nadwozia – 72 miesiące   liczony od momentu dostawy i podpisania protokołu przez strony. |  |  |
| 2 | Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji przeglądów - zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta pojazdu ***(podać częstotliwość przeglądów)*** – szacuje się że samochód będzie pokonywał w skali roku przebieg nie większy niż 20 000 km). Wszelkie koszty związane z przeglądami gwarancyjnymi wymaganymi przez producenta (w szczególności: wymiana oleju, płynów eksploatacyjnych, filtrów) ponosi Wykonawca. |  |  |
| 4 | Wykonawca musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdu w odległości nie większej niż 100 km od siedziby zamawiającego ***(wskazać adres, siedzibę i nr. telefonu punktów serwisowych*** |  |  |
| 5 | Naprawy gwarancyjne w nieprzekraczalnym terminie 30 dni roboczych od dnia przekazania samochodu do wskazanego autoryzowanego serwisu - zgodnie z warunkami gwarancyjnymi producenta pojazdu |  |  |
| 6 | Po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres dwóch miesięcy Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tego elementu na nowy, taki sam lub odpowiednio równoważny (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) |  |  |
| 7 | Samochód ubezpieczony w pełnym zakresie: AC, OC, NNW w szczególności:  - wykupiony udział własny;  - wykupioną redukcję sumy ubezpieczenia;  - brak ograniczeń co do wieku kierującego. |  |  |

UWAGA!

1. Warunki opisane wyżej stanowią minimum, które oferowany przez wykonawcę pojazd musi spełniać. ***Niespełnienie któregokolwiek z w/w wymienionych wymagań spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.***

2. Wykonawca wraz z dostawą pojazdu, dostarczy świadectwo homologacji oferowanego samochodu (**dla samochodów osobowych**) wydane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia i części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407.

3. Maksymalny termin dostawy: 30 dni od dnia podpisania umowy.

...........................dnia................................ ....................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania świadczeń woli w imieniu   
 Wykonawcy