**Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonanie dokumentacji projektowej tymczasowych obiektów celem ich legalizacji oraz przeprowadzenie postepowania administracyjnego**

## Tytuł

Wykonanie trzech dokumentacji projektowych tymczasowych obiektów, celem ich legalizacji oraz przeprowadzenie postępowania administracyjnego dla AMW REWITA Sp. z o.o. Oddział Rewita JURATA (ul. Helska 1; 84-150 Hel).

## Etapowanie

Postępowania dzieli się na poszczególne etapy:

## Etap 1 : Wykonanie dokumentacji projektowej tymczasowego obiektu, stanowiącej podstawę do uruchomienia postępowania legalizacyjnego;

## Etap 2 : Przeprowadzenie postępowania administracyjnego we właściwych organach administracyjnych, tj.:

* 1. dokonanie zgłoszeń i uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii i zaleceń właściwych podmiotów
	i organów;
	2. udzielanie niezbędnych wyjaśnień podczas prowadzonych postępowań administracyjnych oraz przygotowanie odpowiednich rysunków, szkiców, opisów lub wyjaśnień wymaganych przez właściwy organ w wyznaczonych terminach;
	3. uzyskanie ostatecznych decyzji lub pozwoleń;

## Termin realizacji

## Etap 1 : nieprzekraczalny termin do 21 dni od daty zawarcia Umowy;

## Etap 2 : termin do 24.01.2020 r. - Wykonawca ma prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu o liczbę dni wynikających z opóźnienia w wydaniu uzgodnień, opinii, decyzji lub zatwierdzeń przez jednostki do tego uprawnione, o ile zachował wszelką staranność w ich uzyskiwaniu, a powstałe opóźnienie nie jest spowodowane jego winą.

## Dane techniczno - funkcjonalno – wizualne istniejących obiektów:

1. wymiary obiektu: około 6m x 3m – wysokość 3m
2. konstrukcja: samonośna wykonana z profili stalowych w systemie słupowo-ramowym; stal zabezpieczona antykorozyjnie (farba podkładowa i nawierzchniowa), materiały NRO, wykonana z drewna konstrukcyjnego klasy C24 typu KVH, suszonego komorowo, struganego i fazowanego czterostronnie;
3. odwodnienie dachu – ze spadkiem 1% poprzez rynny oraz rurę spustową;
4. wykończenie ścian: płyta laminowana biała + listwy wykończeniowe PCV;
5. wykończenie podłogi: płytki gresowe antypoślizgowe R10 o wymiarach 20x120, powierzchnia naturalna strukturalna imitująca fakturę paneli drewnianych, gres barwiony w masie, szkliwiony; Tonalność V3; Klasa ścieralności PEI4;
6. sufit: płyta laminowana biała + listwy wykończeniowe PCV ;
7. wykończenie elewacji: deska elewacyjna drewnopodobna;
8. stolarka:
	1. PCV(okna),
	2. drzwi wewnętrzne płytowe o szerokościach dostosowanych do funkcji (wyjściowe 90cm, sanitariaty i wewnętrzne 80cm); drzwi zewnętrzne stalowe pełne,
	3. roleta zamykająca w kasecie zewnętrznej zamykająca przestrzeń sprzedaży;
9. instalacja elektryczna:
	1. oświetleniowa (światła LED) i wtykowa 230V; prowadzona natynkowo w korytkach; tablica bezpiecznikowa w wyłącznikiem p/porażeniowym, puszka przyłączeniowa,
	2. oprawy/plafony : tworzywo sztuczne; białe ; zasilanie - 200-240V 50/60Hz ; źródło światła LED;
10. instalacja sanitarna: wentylacja grawitacyjna;
11. zabudowa meblowa lady barowej;

## Załączniki:

1. Rzut obiektu
2. Wizualizacja obiektu