Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sonda profilowa wilgotności gleby typu PR2/6 z sygnałem napięciowym. Pomiar wilgotności w sześciu profilach głębokości: 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 60 cm i 100 cm. Do każdej sondy dodatkowo rura cienkościenna z włókna szklanego do sondy profilowej PR2/6 umożliwiająca wielokrotne pomiary (długość 1154 mm, średnica 28 mm wraz z pokrywką) oraz kabel do połączenia sondy PR2/6 ze stacją meteo (czytnikiem HH2) o długości 5m.