………………………………………………………………………..

(pieczęć oferenta)

**FORMULARZ OFERTY**

**Na dostawy monitorów dla CRR KRUS w Jedlcu.**

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy:…………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

NIP: …………………………………………

REGON: …………………………………..

2. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym opisem parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz licencji oprogramowania zamówienia za cenę:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Ilość | J. miary | Cena netto | Wartość netto (2 x 4) | % VAT | Kwota VAT (5 x 6) | Wartość brutto (5 + 7) |
| PLN | PLN |  | PLN | PLN |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
|  | 10 | szt. |  |  |  |  |  |

Słownie PLN: …………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3. Oferujemy termin realizacji zamówienia do ………..…………2018 r.

4. Warunki gwarancji: ……... miesięcy (min. 36 miesięcy)

7. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1) ………………………………………

2) ………………………………………

3) ………………………………………

*Miejscowość………………………………………….. dnia…………………….2018 roku.*

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz licencji oprogramowania

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***L.p.*** | ***Wyszczególnienie*** | ***Wymagania minimalne*** | ***Oferta*** |
| 2 | Producent, model (Powinien spełniać najwyższe wymagania stawiane przez środowisko biznesowe: wysoka jakość wykonania, elegancki design, rozbudowane opcje bezpieczeństwa danych i podwyższona funkcjonalność. Stabilna praca w każdych warunkach.  | Np.: **IIYAMA ProLite XU2390HS LED HDMI D-Sub** |  |
| 3 | Dominujący kolor: | Czarny |  |
| 4 | Wyposażenie: | Kabel zasilający, Kabel audio, Kabel DVI |  |
| 5 | Załączona dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |  |
| 6 | Powłoka matrycy: | Matowa |  |
| 7 | Ekran dotykowy: | Nie wymagany |  |
| 8 | Liczba wyświetlanych kolorów: | 16.78 milionów |  |
| 9 | Podświetlenie ekranu: | LED |  |
| 10 | Proporcje ekranu: | 16:9 |  |
| 11 | Rodzaj matrycy: | IPS |  |
| 12 | Rozdzielczość ekranu: | 1920 x 1080 |  |
| 13 | Technologia 3D: | Nie wymagany |  |
| 14 | Zakrzywiony ekran: | Nie wymagany |  |
| 15 | Przekątna ekranu [cal]: | 23 |  |
| 16 | Czas reakcji matrycy [ms]: | Max. 5 |  |
| 17 | Ekran obrotowy (pivot): | Nie wymagany |  |
| 18 | Funkcja PIP: | Nie wymagany |  |
| 19 | Głośniki: | 2 x 2 W |  |
| 20 | Jasność ekranu [cd/m2]:  | 250 |  |
| 21 | Kamera internetowa: | Nie wymagany |  |
| 22 | Kąt widzenia w pionie/w poziomie: |  |  |
| 23 | Wielkość plamki: | Max. 0.265 |  |
| 24 | Kontrast dynamiczny: | Min. 5000000:1 |  |
| 25 | Kontrast statyczny: | Min.1000:1 |  |
| 26 | Mikrofon:  | Nie wymagany |  |
| 27 | Możliwość zawieszenia na ścianie: | Tak  |  |
| 28 | Standard VESA: | 100 x 100 |  |
| 29 | Pilot: | Nie wymagany |  |
| 30 | Tryb Eco | Tak |  |
| 31 | Regulacja pochylania w pionie | Tak |  |
| 32 | Energy Star | Tak |  |
| 33 | ACR (funkcja Advanced Contrast Ratio) | Tak |  |
| 34 | Funkcja Overdrive | Tak |  |
| 35 | Cyfrowe złącze optyczne: | Nie wymagany |  |
| 36 | Wejście D-Sub (VGA): | 1 |  |
| 37 | Wejście DVI: | 1 |  |
| 38 | Wejście HDMI lub DisplayPort: | 1 |  |
| 39 | Wejście komponentowe: | Nie wymagany |  |
| 40 | Wejście liniowe audio: | Tak |  |
| 41 | Klasa energetyczna:  | A |  |
| 42 | Waga [kg]: |  |  |
| 43 | Wysokość [cm]: |  |  |
| 44 | Szerokość [cm]: |  |  |
| 45 | Głębokość [cm]: |  |  |
| 46 | Złącze EURO (Scart): |  |  |
| 47 | Złącze Thunderbolt: |  |  |
| 48 | Inne: |  |  |

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)