Załącznik nr 2/1 do Zapytania ofertowego

nr zamówienia: ZPA/271/1/8/2024

**Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1**

* + - 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż okien wraz z parapetami wewnętrznymi (wykonanymi
			z PCV, w kolorze białym) oraz z zewnętrznymi (wykonanymi z PCV, w kolorze białym) i montażem nawiewników, a także z obróbką szpalet okiennych w lokalu mieszkalnym położonym w Mysłowicach przy
			ul. Oświęcimskiej 4/5.
			2. **Wymagane parametry techniczne montowanych okien:**
	1. dostarczone okna powinny być wykonane w technologii PCV, w kolorze białym,
	2. wszystkie okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki ciśnieniowe,
	3. współczynnik przenikania ciepła okna powinien wynosić U ≤ 0,9 W/m²,
	4. parapety wewnętrzne i zewnętrzne powinny być wykonane z PCV,
	5. wykonane prace będą objęte dwuletnią gwarancją.
	6. wymiary okien:
1. 210 cm x 105 cm,
2. 210 cm x 105 cm,
3. 200 cm x 194 cm.
	* + 1. **Termin realizacji zamówienia:** do 5 tygodni od dnia otrzymania zlecenia / podpisania umowy przez ostatnią Stron, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy jeden Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę cenową dla Części 1, Części 2 i Części 3 termin wykonania wyniesie łącznie nie dłużej niż 10 tygodni.

Załącznik nr 2/2 do Zapytania ofertowego

nr zamówienia: ZPA/271/1/8/2024

**Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż okien wraz z parapetami wewnętrznymi (wykonanymi
z PCV, w kolorze białym) oraz z zewnętrznymi (wykonanymi z PCV, w kolorze białym) i montażem nawiewników, a także z obróbką szpalet okiennych w lokalu mieszkalnym położonym w Mysłowicach przy ul. Chopina 6/3.
2. **Wymagane parametry techniczne montowanych okien:**
3. dostarczone okna powinny być wykonane w technologii PCV, w kolorze białym,
4. wszystkie okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki ciśnieniowe,
5. współczynnik przenikania ciepła okna powinien wynosić U ≤ 0,9 W/m²,
6. parapety wewnętrzne i zewnętrzne powinny być wykonane z PCV,
7. wykonane prace będą objęte dwuletnią gwarancją,
8. wymiary okien:
9. 180 cm x 103 cm,
10. 180 cm x 106 cm,
11. 180 cm x 106 cm,
12. 180 cm x 103 cm.
13. **Termin realizacji zamówienia:** do 5 tygodni od dnia otrzymania zlecenia / podpisania umowy przez ostatnią Stron, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy jeden Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę cenową dla Części 1, Części 2 i Części 3 termin wykonania wyniesie łącznie nie dłużej niż 10 tygodni.

Załącznik nr 2/3 do Zapytania ofertowego

nr zamówienia: ZPA/271/1/8/2024

**Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż okna i jednych drzwi balkonowych wraz z montażem nawiewników, a także z obróbką szpalet okiennych w lokalu mieszkalnym położonym w Mysłowicach przy
ul. Armii Krajowej 4/10, a także montaż nawiewników w istniejących oknach w kuchni i w drugim pokoju.
2. **Wymagane parametry techniczne montowanych okien:**
3. dostarczone okna powinny być wykonane w technologii PCV, w kolorze białym,
4. wszystkie okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki ciśnieniowe,
5. współczynnik przenikania ciepła okna powinien wynosić U ≤ 0,9 W/m²,
6. wykonane prace będą objęte dwuletnią gwarancją,
7. wymiary okien:
8. 220 cm x 85 cm – drzwi balkonowe,
9. 170 cm x 135 cm,
10. **Termin realizacji zamówienia:** do 5 tygodni od dnia otrzymania zlecenia / podpisania umowy przez ostatnią Stron, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy jeden Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę cenową dla Części 1, Części 2 i Części 3 termin wykonania wyniesie łącznie nie dłużej niż 10 tygodni.

Załącznik nr 2/4 do Zapytania ofertowego

nr zamówienia: ZPA/271/1/8/2024

**Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 4**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż okna wraz z parapetem wewnętrznym (wykonanym
z PCV, w kolorze jasnym) oraz z zewnętrznym (wykonanym z PCV, w kolorze brązowym) i montażem nawiewników, a także z obróbką szpalet okiennych w lokalu mieszkalnym położonym w Mysłowicach przy
ul. Katowickiej 9a/14.
2. **Wymagane parametry techniczne montowanych okien:**
3. dostarczone okna powinny być wykonane w technologii PCV, w kolorze białym,
4. wszystkie okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki ciśnieniowe,
5. współczynnik przenikania ciepła okna powinien wynosić U ≤ 0,9 W/m²,
6. parapety wewnętrzne i zewnętrzne powinny być wykonane z PCV,
7. wykonane prace będą objęte dwuletnią gwarancją,
8. wymiary okna:
9. 210 cm x 65 cm.
10. **Termin realizacji zamówienia:** do 4 tygodni od dnia otrzymania zlecenia / podpisania umowy przez ostatnią Stron.