ZAŁĄCZNIK NR 1A DO OWZ 



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI REALIZACJI, WYMAGANIA FUNKCJONALNE



Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa do Zamawiającego i montaż w miejscu eksploatacji wskazanym przez Zamawiającego zmywarki tunelowej, koszowej o budowie modułowej. 

I.  Informacje ogólne.

1. Zmywarka tunelowa stanowiąca przedmiot zamówienia przeznaczona jest do mycia zastawy stołowej, szkła oraz tac w Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA 
w Kołobrzegu obsługującym w systemie całodobowym około 300 gości na dobę we wszystkie dni tygodnia. Urządzenie przystosowane musi być do eksploatacji w warunkach wielogodzinnej pracy ciągłej 
w cyklicznym procesie technologicznym.  
2. Zmywarka musi spełniać wymagania wynikające z:
a) normy PN-90/A-55655 Zmywarki i urządzenia pomocnicze w zakładach żywienia zbiorowego,
b) normy PN-91/A-55636 Zmywarki do naczyń elektryczne dla zakładów żywienia zbiorowego 
oraz zapewniać bezpieczeństwo użytkowania uzupełniająco zgodnie z normą PN-91/E-2562-03 Zmywarki do naczyń elektryczne dla zakładów żywienia zbiorowego.
3. Instalacja urządzenia nastąpi w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Kołobrzegu, 
przy ul. C.K. Norwida 3, na pierwszym piętrze budynku „D”, w wyodrębnionym pomieszczeniu w strefie mokrej kuchni i zastąpi dotychczas użytkowaną zmywarkę tunelową WINTERHALTER pracującą 
w procesie technologicznym prostym. Ciąg technologiczny procesu zmywania przedstawia fotografia stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.
4. Kierunek roboczy: od prawej do lewej strony.
5. Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenie było nowe, pełnowartościowe, spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz normy przewidziane obowiązującym prawem, nie posiadające wad prawnych 
i nie może być obciążone prawami osób trzecich. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu obecnie użytkowanej zmywarki po uprzednim odłączeniu 
jej od instalacji wodno-kanalizacyjnej, wyciągowej, zasilania elektrycznego oraz instalacji dozującej myjące i nabłyszczające dedykowane środki chemiczne. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia zdemontowanego urządzenia w innym pomieszczeniu 
na tej samej kondygnacji.  
8. Wykonawca dokona montażu zmywarki tunelowej w miejscu eksploatacji, podłączenia jej do wszystkich końcówek instalacji budynku oraz dokona połączenia funkcjonalnego z istniejącymi i użytkowanymi elementami procesu mycia w postaci stołu sortowniczego dwukomorowego z baterią oraz stołu rolkowego z wyłącznikiem krańcowym.
9. Instalacja przyłączeniowa (elektryczna, wodna, kanalizacyjna i wyciągowa) musi być wykonana zgodnie 
z przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz zasadami prowadzenia prac instalacyjnych i montażowych.
Przewody zasilające i przyłączeniowe pozwalające na bezpieczną eksploatację powinny zostać dobrane podczas montażu urządzenia.
10. Wszystkie materiały i narzędzia niezbędne  do prac instalacyjnych i montażowych leżą po stronie Wykonawcy.
11. Z uwagi na to, że prace montażowe i instalacyjne nie mogą zakłócić ciągłości procesu mycia naczyń wszystkie czynności związane z demontażem obecnie stosowanych urządzeń i montażem nowych muszą być wykonane w godzinach od 20:00 do godz. 7:00  dnia następnego.
12. Wykonawca po zakończeniu montażu zmywarki dokona jej pierwszego uruchomienia i sprawdzenia poprawności jej działania.
13. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla osób mających obsługiwać zmywarkę – do sześciu pracowników, z zakresu obsługi codziennej i okresowej w godzinach rannych dla pierwszej zmiany oraz godzinach popołudniowych dla zmiany drugiej.
14. Przedstawiona dokumentacja powykonawcza przekazana wraz z dostawą urządzenia Zamawiającemu przez Wykonawcę musi być opracowana w języku polskim i obejmować:
- dokumentację techniczno – ruchową,
- instrukcję obsługi,
- certyfikaty i deklaracje zgodności,
- gwarancje. 
15. Wykonawca dokona przeszkolenia osób – do czterech pracowników obsługujących zmywarkę z zakresu użytkowania i konserwacji.


II. Wymagania konstrukcyjne i funkcjonalne.


1. Zmywarka musi:
a)  być wykonana ze stali nierdzewnej ASI 304 odpornej na korozję, stali kwasoodpornej, wytrzymałych tworzyw sztucznych odpornych na działania wysokich temperatur;
b) posiadać dwupłaszczową obudowę o zwiększonej izolacyjności, ograniczającą emisję ciepła 
na zewnątrz a także ograniczający poziom głośności pracy urządzenia;
c) być wyposażona w  certyfikat  IPX4 oznaczający odporność na zachlapania i bryzgi wody 
z dowolnego kierunku, w  tym również na panel sterujący;
d) umożliwiać elektroniczną kontrolę procesu mycia z wykorzystaniem elektronicznego dotykowego panelu sterującego ze wskaźnikami temperatury mycia i płukania, informacją o usterkach technicznych oraz braku detergentu, wskazujący stan pracy i długość cyklu mycia;
e) posiadać zabezpieczenie przed uszkodzeniem w wyniku:
- zaniku wody,
- zaniku fazy lub energii elektrycznej,
- przeciążenie napędu,
- otwarcia komór roboczych w trakcie pracy,
- przegrzania bojlera;
f) posiadać komorę roboczą przystosowaną do mycia naczyń stołowych, szkła i tac 
z wykorzystaniem koszy o wymiarach 500 mm x 500 mm;   
g) być wyposażona w pompę myjącą i pompę odprowadzającą wodę ze zbiornika mycia 
o parametrach gwarantujących skuteczną pracę urządzenia;
h) być przystosowana do zasilania wodą zimną dostarczaną siecią przez zakład wodociągów 
tj. do temp. 20oC i ciśnieniu 0,1 – 0,6 MPa;
i) być wykonana w technologii modułowej składającej się z modułów (stref):
- mycia wstępnego mogącego stanowić integralną część strefy mycia zasadniczego, 
-  mycia zasadniczego i wyparzania,
-  suszenia,
-  odzysku ciepła (moduł energy);
 j)     umożliwiać uruchamianie poszczególnych stref przez przesuwający się kosz;
k) posiadać konstrukcję ułatwiającą łatwe utrzymanie w czystości sit i zbiorników oraz system samooczyszczania zmywarki po skończonej pracy;
l) umożliwiać wyjmowanie pojedynczych ramion myjących w celu ich czyszczenia.


III. Gwarancja.


1.	Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 
2.	W dokumencie gwarancyjnym powinna być zawarta informacja o warunkach jakie muszą być spełnione dla zachowania ochrony oraz częstotliwości dokonywania przeglądów z zastrzeżeniem, że ostatni 
z przeglądów powinien być dokonany nie wcześniej niż w ostatnim miesiącu przed upływem trwania ochrony gwarancyjnej. W dokumencie gwarancyjnym powinien być przedstawiony szczegółowy zakres tych przeglądów, a także konkretne daty ich wykonania w okresie gwarancyjnym.
3.	Udzielona gwarancja nie może być uzależniona od zastosowania przez Zamawiającego zamienników środków do mycia, nabłyszczania oraz konserwacji, rekomendowanych przez producenta sprzętu, 
ani uzależniona od twardości wody. 
4.	Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane nieodpłatnie.
5.	W przypadku wystąpienia usterki lub awarii urządzenia – czas reakcji Wykonawcy mającej na celu 
jej usunięcie musi nastąpić w ciągu nie dłuższym niż 4 godziny.
6.	Zawiadomienia o awarii mogą być dokonywane na numer telefonu przedstawiciela Wykonawcy, 
za pośrednictwem faxu lub na adres poczty elektronicznej.




Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania Zamawiającego w zakresie warunków realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.

Oferowana zmywarka tunelowa 

……………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………….
  podać nazwę handlową, model oraz producenta oferowanego urządzenia)

spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne wyszczególnione w niniejszym załączniku 
do OWZ w pkt. I, II i III.






………………………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 






















                                                  ……………………………..……………………………….
				Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych
do występowania w imieniu Wykonawcy
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Stan obecnie istniejący (miejsce montażu nowej zmywarki tunelowej)
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