………………….…………

( pieczęć Dostawcy )

# Załącznik Nr 2

po modyfikacji

**Specyfikacja techniczna nowej kompaktowej ładowarki teleskopowej**

Znak sprawy: **PUK/EŁK/6/1572/30/08/2018-ZP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | Wypełnia Dostawca wpisując oferowany parametr lub tak/nie |
|  | Rok produkcji 2018 |  |
|  | Podwozie dwuosiowe |  |
|  | Silnik Diesel |  |
|  | Moc silnika min 55 kW (KM) |  |
|  | Klasa emisji spalin Tier 4i / Stage 3B |  |
|  | Pojemność zbiornika paliwa min 60 litrów |  |
|  | Masa własna pojazdu max 5000 kg |  |
|  | Rozstaw osi od 2300 do 2500 mm. |  |
|  | Prześwit min 270 mm |  |
|  | Całkowita długość pojazdu max 4200 mm. |  |
|  | Szerokość pojazdu max 1850 mm. |  |
|  | Wysokość pojazdu max 1950 mm. |  |
|  | Rozmiar kół od 12,5-16” do 12,5-18” |  |
|  | Wysokość podnoszenia min 5,5 m |  |
|  | Minimalny udźwig 2,5 T |  |
|  | Widły do palet w standardzie |  |
|  | **UKŁAD NAPĘDOWY** |  |
|  | Stały napęd na wszystkie koła |  |
|  | Skręt na cztery koła |  |
|  | Przekładnia hydrostatyczna |  |
|  | Płynna zmiana kierunku jazdy |  |
|  | System precyzyjnej jazdy w przód |  |
|  | **UKŁAD HYDRAULICZNY** |  |
|  | Minimalne ciśnienie 210 bar |  |
|  | Wydajność pompy hydraulicznej mini 80 l/min |  |
|  | Pompa hydrauliczna zębata |  |
|  | Zbiornika oleju hydraulicznego min 70 l |  |
|  | Sterowanie joystickiem elektromechanicznym |  |
|  | **UKŁAD HAMULCOWY** |  |
|  | Hamulec główny: zintegrowany, wspomagany na wszystkie koła  lub hamulec wielotarczowy hydrauliczny bez wspomagania na przednią oś |  |
|  | Hamulec postojowy pneumatyczny ze wspomaganiem  lub sterowany elektrohydraulicznie |  |
|  | **KABINA** |  |
|  | Dźwiękoszczelna, ogrzewana, certyfikowana ROPS (ISO 3471) – FOPS (ISO 3449), ciśnieniowa (zgodna z normą ISO 10263-3) |  |
|  | Na dachu oświetlenie ostrzegawcze |  |
|  | Oświetlenie w systemie LED |  |
|  | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |  |
|  | Łyżka do materiałów sypkich minimum 1,5 m3 |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa jazdy do tyłu |  |
|  | **WYMAGANIA DODADKOWE** |  |
|  | W zakres dostawy wchodzi również uruchomienie i szkolenie pracowników zamawiającego w wymiarze 5 roboczogodzin. |  |
|  | Dostawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta i posiadać serwis. |  |
|  | **WYMOGI DOTYCZĄCE GWARANCJI** |  |
| 36. | Wymagany okres gwarancji na pojazd 24miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru zdawczo odbiorczego. |  |
| 37. | W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek ładowarce, dostawca jest zobowiązany do ich bezpłatnego usunięcia bez zbędnej zwłoki w okresie nie dłuższym niż 72 godzin od zgłoszenia w siedzibie zamawiającego lub w serwisie odległym od siedziby zamawiającego nie więcej niż 100 km. |  |

lub tożsame

………, data………………….. ……………………

*miejscowość pieczęć podpis*