………………….…………

 ( pieczęć Dostawcy )

#  Załącznik Nr 2

**Specyfikacja techniczna używanego pojazdu do zbierania odpadów z nową zabudową**

**Znak sprawy: PUK/EŁK/9/2111/16/10/2018-ZP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **PARAMETRY TECHNICZNE**  | Wypełnia Dostawca wpisując oferowany parametr lub tak / nie |
|  | Pojazd zarejestrowany na terytorium RP |  |
|  | Rok produkcji 2010 lub młodszy |  |
|  | Podwozie dwuosiowe |  |
|  | Przebieg do 350 000 km |  |
|  | Koła 22,5 cala  |  |
|  | Zawieszenie pneumatyczne lub mechaniczne  |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita DMC 18  T |  |
|  | **KABINA** |  |
|  | Kabina dzienna 3 miejscowa |  |
|  | Na dachu kabiny światła ostrzegawcze – kolor pomarańczowy |  |
|  | Klimatyzacja |  |
|  | Bez tachografu z obrotomierzem  |  |
|  | Ogranicznik prędkości - zaświadczenie  |  |
|  | Preferowany kolor : biały |  |
|  | **UKŁAD NAPĘDOWY** |  |
|  | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna |  |
|  | Moc silnika mini 220 kW  |  |
|  | Zasilany olejem napędowym lub CNG |  |
|  | **UKŁAD HAMULCOWY** |  |
|  | Układ ABS  |  |
|  | Hamulec postojowy pneumatyczny |  |
|  | Całkowita długość nie większa niż 900 cm.  |  |
|  |  **ZABUDOWA** |  |
|  | Zabudowa nowa |  |
|  | Zabudowa półokrągła o pojemności od 16 do 17 m3 |  |
|  | Prasa ze zgniotem liniowym 5:1  |  |
|  | Niski zasyp przystosowany do opróżniania pojemników 110 i 1100 l |  |
|  | Kamera wsteczna pracy ładowaczy i cofania |  |
|  | 2 stopnie dla ładowaczy |  |
|  | Zawory spustowe w odwłoku do odcieków  |  |
|  | Drzwi inspekcyjne zabudowy z prawej strony |  |
|  | Sterowanie zabudową hydraulicznie jojstikami  |  |
|  | Oświetlenie robocze z tyłu zabudowy |  |
|  | Światło ostrzegawcze na zabudowie  |  |
|  | Wyłączniki bezpieczeństwa po obu stronach tył zabudowy |  |
|  | Preferowany kolor : zabudowy RAL 2008 |  |
|  | **WARUNKI GWARANCJI** |  |
| 33. | Wymagany okres gwarancji na podwozie 6miesięcy i 12 miesięcy na zabudowę od daty podpisania protokołu odbioru zdawczo odbiorczego  |  |
| 34. | W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek dostawca jest zobowiązany do ich bezpłatnego usunięcia bez zbędnej zwłoki w okresie nie dłuższym niż 72 godzin od zgłoszenia w siedzibie zamawiającego lub w serwisie odległym nie więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego  |  |
| 35. | Zamawiający nie będzie ponosił kosztów naprawy, tj. kosztów dojazdów, robocizny oraz kosztów użytych podczas naprawy części w okresie udzielonej gwarancji. |  |
| 36. | W zakres dostawy wchodzi również uruchomienie i szkolenie pracowników w wymiarze 5 godz. |  |

**LUB TOŻSAME**

………, data………………….. ……………………

 *miejscowość pieczęć podpis*