ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Radio Lublin S.A. w likwidacji, ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, woj. lubelskie
Adres strony internetowej Zamawiającego: radiolublin.pl.
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
III.  Dostawa z montażem stolarki aluminiowej – części 1, 3 i 4
IV. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa wraz z transportem i osadzeniem w murze elementów stolarki aluminiowej wskazanych poniżej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Część 1: 1 szt. drzwi aluminiowych MB-79N SI, lewe, otwierane na zewnątrz, B=1 290 mm, H=2 490 mm, widok z zewnątrz. Wypełnienie: szyba zespolona dwukomorowa bezpieczna obustronnie 33,1/18/4/18/33,1 z ciepłą ramką w kolorze czarnym. Wyposażenie: pochwyt aluminiowy w kolorze ślusarki obustronnie, 2 zamki ROMB, wkładki w systemie jednego klucza, 4 zawiasy 2-skrzydełkowe WALA w kolorze ślusarki, próg, elektrozaczep i kontrola dostępu, samozamykacz. Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji U=1,1.

Część 2: 1 szt. witryny aluminiowej MB-79N SI z drzwiami lewymi otwieranymi na zewnątrz, B=7 000 mm, H=3 000 mm, widok z zewnątrz. Wypełnienie: szyba zespolona dwukomorowa bezpieczna obustronnie 33,1/18/4/18/33,1 z ciepłą ramką w kolorze czarnym. Wyposażenie: pochwyt aluminiowy w kolorze ślusarki obustronnie, 2 zamki ROMB, wkładki w systemie jednego klucza, 3 zawiasy 2-skrzydełkowe WALA w kolorze ślusarki, próg, poprzeczki pionowe wzmocnione od wewnątrz, samozamykacz. Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji U=0,8.

Część 3: 1 szt. drzwi aluminiowych MB-79N SI, lewe, otwierane na zewnątrz, B=1 480 mm, H=2 300 mm, widok z zewnątrz. Wypełnienie: szyba zespolona dwukomorowa bezpieczna obustronnie 33,1/18/4/18/33,1 z ciepłą ramką w kolorze czarnym. Wyposażenie: pochwyt aluminiowy w kolorze ślusarki obustronnie, 1 zamek ROMB, 3 zawiasy 2-skrzydełkowe WALA w kolorze ślusarki, próg, elektrozaczep i kontrola dostępu, samozamykacz. Współczynnik przenikania ciepła konstrukcji U=1,2.

Część 4: 1 komplet białych, pełnych, drewnianych drzwi płytowych, dwuskrzydłowych o szerokości 160 cm i wysokości 202 cm, wyposażonych w elektrozaczep i samozamykacz.

Zakres obejmuje dokładny pomiar przed rozpoczęciem montażu, demontaż istniejącej stolarki, jej wyniesienie i utylizację, dostawę oraz montaż nowej stolarki. Wszystkie drzwi należy wyposażyć w samozamykacze. Konstrukcje aluminiowe w częściach 1–3 w systemie ALUPROF; kolory standardowe bez dopłaty: RAL 7016/7021/7024/7035/7043/8019/9005/9006/9007/9016, a strukturalne: 7016/7024/7035/7038/9005/9016/B703. Wymiary i kierunki otwierania należy sprawdzić podczas dokładnego pomiaru przed montażem.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą z czterech części oddzielnie. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie cztery części; każda część będzie oceniana odrębnie.
V. Termin wykonania:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 21 grudnia 2026 r.
VI. Opis kryteriów wyboru wykonawcy
Podstawą wyboru oferty będą kryteria:
· cena – 100%
VII. Warunki realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy. Zakres obejmuje dokładny pomiar, demontaż i utylizację istniejącej stolarki oraz dostawę i montaż nowych elementów.
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu ofertowym i obejmować cenę dla każdej oferowanej części. Wykonawca poda cenę netto, stawkę i kwotę VAT oraz cenę brutto, a także potwierdzi realizację zamówienia do dnia 21.12.2026 r.
IX. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 05.11.2026 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu) w niżej podany sposób:
a) bezpośrednio na adres: Radio Lublin S.A. w likwidacji, ul. Obrońców Pokoju 2, 20-030 Lublin, pok. 207 – Sekretariat
b) drogą faks: 81 532 87 28;
c) drogą mailową: poczta@radio.lublin.pl
Z dopiskiem:
„Oferta – stolarka aluminiowa, części 1, 3 i 4”.
Oferta złożona po ww. terminie nie będzie rozpatrywana.


Lublin, dnia 29.10.2026 r.                                            …………………………..



Załącznik graficzny – rysunki konstrukcji
Część 1 – rysunek poglądowy konstrukcji.
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Część 2 – rysunek poglądowy konstrukcji.
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Część 3 – rysunek poglądowy konstrukcji.
[image: ]
1

image1.png




image2.png
|

b

o





image3.png




