**ZAŁĄCZNIK nr 2- Specyfikacja oferowanego samochodu**

Pojemność silnika - nie mniejsza niż 2200 nie większa niż 3200 cm3 TAK/NIE  
  
Moc - min. 130 KM TAK/NIE  
  
Silnik spełniający europejski standard emisji spalin EURO 5 TAK/NIE  
  
Skrzynia biegów manualna TAK/NIE  
  
Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym. TAK/NIE  
  
Układ hamulcowy tarczowy ze wspomaganiem hamowania ABS. TAK/NIE  
  
(dopuszcza się zastosowanie bębnów z tyłu)  
  
Koła na felgach stalowych z oponami letnimi. TAK/NIE  
  
Pojemność zbiornika paliwa min. 70 litrów. TAK/NIE  
  
Zawieszenie: wzmocniony tył TAK/NIE

WYPOSAŻENIE:   
  
-fotel kierowcy z poduszką pneumatyczną z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa TAK/NIE   
  
  
-siedzenie kierowcy z regulacja wysokości oraz lędźwi i podłokietnikiem TAK/NIE  
  
-elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka TAK/NIE  
  
-elektrycznie opuszczane szyby TAK/NIE  
  
-centralny zamek z pilotem TAK/NIE  
  
-światła przeciwmgłowe przednie TAK/NIE  
  
-klucz elektroniczny (immobiliser) TAK/NIE  
  
-komputer pokładowy TAK/NIE  
  
-tachograf cyfrowy TAK/NIE  
  
-klimatyzacja na całą przestrzeń pasażerską (przód i tył), dodatkowy parnik z rozprowadzeniem centralnym TAK/NIE  
  
-ogrzewanie całej przestrzeni pasażerskiej (przód i tył), niezależne Webasto powietrzne min. 3,5 kW, TAK/NIE   
  
-hak holowniczy TAK/NIE  
  
-fotele min. 17 szt., fotele w przestrzeni pasażerskiej z regulowanymi oparciami, zintegrowanymi zagłówkami oraz skrajnym podłokietnikiem i pasami bezpieczeństwa, TAK/NIE   
  
- fotele montowane w kierunku jazdy TAK/NIE  
  
- podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną na całej powierzchni w kolorze czarnym TAK/NIE  
  
- tapicerowanie przestrzeni pasażerskiej (przedniej i tylnej) TAK/NIE  
  
- tapicerowana podsufitka TAK/NIE  
  
- tapicerowane nadkola TAK/NIE  
  
- pełne przeszklenie nadwozia, szyby wklejane, stałe przyciemnione TAK/NIE  
  
- boczki niskie tapicerowane materiałem siedzeniowym TAK/NIE  
  
-luk dachowy szklany, uchylny TAK/NIE  
  
-młoteczki do zbicia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych TAK/NIE  
  
-izolacja termiczno - dźwiękowa grubości min. 10 mm TAK/NIE  
  
-światła obrysowe TAK/NIE  
  
-przegroda za fotelem kierowcy TAK/NIE  
  
-poręcze ułatwiające wsiadanie, stopień boczny TAK/NIE  
  
- dodatkowo komplet opon zimowych. TAK/NIE  
  
- dodatkowa gaśnica 2 kg, trójkąt ostrzegawczy, apteczka TAK/NIE

Adres autoryzowanego serwisu dealera oferowanego samochodu położonego w odległości do ….. km od siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, ul. Powstańców 6 liczone najkrótszą drogą publiczną:

.............................................................................................................................................................

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................