**Załącznik nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa samochodu osobowego 9 – miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby na wózku inwalidzkim w ramach zadania pn.:**

**„Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - "Komfortowo po wiedzę – ZGKiM wiezie nas do szkoły"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagany parametr | Wymagana wartość parametru/wielkość/ charakterystyka/ | Wartość parametru/wielkość/ charakterystyka  (należy wpisać „spełnia” lub podać wartość/opis parametru) |
| **1** | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 z kierownicą po lewej stronie | wymagane |  |
| **2** | Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy | wymagane |  |
| **3** | Ilość miejsc 9 (8 + 1) | wymagane |  |
| **4** | Przystosowanie części foteli do łatwego demontażu w celu zwolnienia miejsca do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na wózku | wymagane |  |
| **5** | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa | wymagane |  |
| **6** | Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku | wymagane |  |
| **7** | Najazdy umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim lub rampa | wymagane |  |
| **8** | Silnik: diesel | wymagane |  |
| **9** | Pojemność silnika min. 1950 cm3 | wymagane |  |
| **10** | Moc silnika min.110 kW | wymagane |  |
| **11** | Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa | wymagane |  |
| **12** | Norma emisji spalin: EURO 6 | wymagane |  |
| **13** | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 Mg | wymagane |  |
| **14** | Całkowita długość pojazdu max 6000 mm | wymagane |  |
| **15** | Wysokość całkowita max 2000 mm | wymagane |  |
| **16** | Kolor nadwozia: standardowy: do uzgodnienia z palety barw producenta, niemetalizowany | wymagane |  |
| **17** | Rozstaw osi minimum 3000 mm | wymagane |  |
| **18** | Drzwi boczne przeszklone przesuwne po prawej stronie, otwierane mechanicznie | wymagane |  |
| **19** | Drzwi w przestrzeni pasażerskiej zabezpieczone przed otwarciem | wymagane |  |
| **20** | Uchwyt i stopień do wsiadania przy drzwiach przesuwnych | wymagane |  |
| **21** | Drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe kąt otwarcia min. 110 stopni lub jednoskrzydłowe otwierane w górę | wymagane |  |
| **22** | Szyby boczne w przestrzeni pasażerskiej przyciemnione | wymagane |  |
| **23** | Szyba przednia ze szkła klejonego ogrzewana elektrycznie lub poprzez nawiew ciepłym powietrzem | wymagane |  |
| **24** | Szyba w drzwiach tylnych ogrzewana, wyposażona w wycieraczki | wymagane |  |
| **25** | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane | wymagane |  |
| **26** | Immobilizer | wymagane |  |
| **27** | Dwa komplety opon z felgami (letnie i zimowe), przy czym dostarczony pojazd będzie mieć założone opony dostosowane do pory roku | wymagane |  |
| **28** | Koło zapasowe pełnowymiarowe | wymagane |  |
| **29** | Kołpaki kół pełne | wymagane |  |
| **30** | Chlapacze przednie i tylne | wymagane |  |
| **31** | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS lub równoważny) | wymagane |  |
| **32** | System zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania (ASR lub równoważny) | wymagane |  |
| **33** | System stabilizacji toru jazdy (ESP lub równoważny) | wymagane |  |
| **34** | Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach (HSA lub równoważny) | wymagane |  |
| **35** | Poduszki powietrzne i napinacze pasów dla kierowcy i pasażera | wymagane |  |
| **36** | Możliwość deaktywacji poduszki powietrznej pasażera | wymagane |  |
| **37** | Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o niezapiętych pasach bezpieczeństwa kierowcy | wymagane |  |
| **38** | Kamera cofania |  |  |
| **39** | Wspomaganie układu kierowniczego | wymagane |  |
| **40** | Regulacja kolumny kierownicy | wymagane |  |
| **41** | Reflektory halogenowe podwójne | wymagane |  |
| **42** | Światła do jazdy dziennej | wymagane |  |
| **43** | Regulacja zasięgu reflektorów | wymagane |  |
| **44** | Dodatkowe oświetlenie przestrzeni pasażerskiej | wymagane |  |
| **45** | Składane uchwyty przy krawędzi dachu | wymagane |  |
| **46** | Sygnał dźwiękowy jednotonowy | wymagane |  |
| **47** | 2 kluczyki składane | wymagane |  |
| **48** | Klimatyzacja półautomatyczna z nawiewem w kabinie kierowcy i przestrzeni pasażerskiej | wymagane |  |
| **49** | gniazdo 12V | wymagane |  |
| **50** | Radio, 2 głośniki | wymagane |  |
| **51** | Centralny zamek z możliwością uruchamiania od wewnątrz, sterowany pilotem | wymagane |  |
| **52** | Alarm antywłamaniowy |  |  |
| **53** | Dogrzewacz | wymagane |  |
| **54** | Prędkościomierz, licznik przebiegu, obrotomierz, wskaźnik ilości paliwa, zegar | wymagane |  |
| **55** | System start-stop, funkcja odzyskiwania energii hamowania | wymagane |  |
| **56** | Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości | wymagane |  |
| **57** | Radio bluetooth + dodatkowe nagłośnienie pojazdu | wymagane |  |
| **58** | Tapicerka z izolacją termiczną i dźwiękową całego pojazdu | wymagane |  |
| **59** | Wykładzina antypoślizgowa | wymagane |  |
| **60** | Oznakowanie pojazdu do przewozu z przodu i z tyłu symbolem „osoby niepełnosprawne” | wymagane |  |
| **61** | Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, świadectwo homologacji pojazdu, dopuszczenie do ruchu na przystosowanie do przewozu osób na wózkach | wymagane |  |

**II. Gwarancja**

1. Mechaniczna: minimum 24 miesiące oraz bez limitu kilometrów.

2. Na powłoki lakiernicze: minimum 36 miesięcy.

3. Na perforację: minimum 8 lat (96 miesięcy).

**III. Warunki dostawy**

1. Dostarczony samochód musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego.

2. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

a) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,

b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

c) książkę przeglądów serwisowych,

d) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,

e) fakturę VAT,

f) świadectwo zgodności WE,

g) kartę pojazdu,

h) inne dokumenty konieczne do zarejestrowania i użytkowania samochodu.

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy w tym posiadać homologację.