**ZAŁĄCZNIK nr 8**

 **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :**

Rok produkcji :

* 2016. TAK/NIE

Masy:

* Masa własna minimum 4000 kg bez obciążników przednich i tylnych TAK/NIE

Silnik:

* Wysokoprężny, 4 cylindrowy TAK/NIE
* Pojemność skokowa minimum 4000 cm3, TAK/NIE
* Moc maksymalna: min 85 KM TAK/NIE
* Poziom emisji spalin: minimum Tier4/Stage IIIB TAK/NIE
* Turbosprężarka, chłodzony cieczą, filtr cząstek stałych DPF TAK/NIE

Skrzynia biegów:

* 24/24 z rewersem elektrohydraulicznym TAK/NIE

Układ hamulcowy:

* hamulce tarczowe mokre TAK/NIE

Kabina:

* Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym z pasem bezpieczeństwa TAK/NIE
* Fotel pasażera składany z pasem bezpieczeństwa TAK/NIE

Zbiornik paliwa:

* Minimum 150l. TAK/NIE

Koła i ogumienie:

* Przód: minimum 13,6 R24 , tył: 16,9 R 34 TAK/NIE

Wyposażenie dodatkowe:

* TUZ przedni z wyprowadzeniem hydrauliki na przód bez przedniego WOM :

 TAK/NIE

* Obciążnik podczepiany na przedni TUZ: 450-500 kg, TAK/NIE
* Obciążniki kół tylnych: 250-300 kg, TAK/NIE
* Grzałka płynu chłodniczego bezpieczeństwa TAK/NIE
* Klimatyzacja: ręczna, TAK/NIE
* Radio, TAK/NIE
* Wycieraczka przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczem, TAK/NIE
* Podgrzewana szyba TAK/NIE
* Podgrzewane lusterka TAK/NIE
* Regulowana kolumna kierownicy TAK/NIE
* Oświetlenie na słupkach kabiny (przód+ tył), TAK/NIE
* Sygnalizacja ostrzegawcza typu „belka” zespolona na dachu wyposażona w światła błyskowe po każdej ze stron oraz wyposażona po środku w białe pole podświetlane

 TAK/NIE

* Trójkąt wyróżniający pojazd wolnobieżny zamontowany w tylnej części ciągnika,

 TAK/NIE

* Obroty WOM: 540/1000. TAK/NIE
* Wyjścia hydrauliczne : minimum 4+1. TAK/NIE
* Wyjścia pneumatyczne : minimum 1+2 obwodowe TAK/NIE
* Gaśnica proszkowa, TAK/NIE
* Apteczka. TAK/NIE

Opis kosiarki bijakowej tylno-bocznej

* Ilość bijaków: 14-20 szt. TAK/NIE
* Zakres pracy: od -60o do -65o oraz od +90o do +95o TAK/NIE
* Minimalne zapotrzebowanie mocy: 50-70 KM TAK/NIE
* Obroty WOM: 540 obr./min TAK/NIE
* zaczep kosiarki wyposażony w lewej części w znak drogowy C-10 „nakaz jazdy z lewej strony znaku” TAK/NIE
* Szerokość robocza - 1,60 m TAK/NIE
* Gwarancja: minimum ……… miesiące

**Gwarancja:**

* gwarancja na ciągnik rolniczy ……….. miesięcy

Adres autoryzowanego serwisu dealera oferowanego ciągnika położonego w odległości do ………km od siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, ul. Powstańców 6 liczone najkrótszą drogą publiczną:

.......................................................................................................................................................

 Dostawca

 ....................................................

 ( podpis i pieczęć )

Data : ..................