|  |  |
| --- | --- |
|  | *Warszawa, dn. 21.02.2017 r.*  |
|  |  |
| *Arkadiusz Szymański* |  |
| ***Dyrektor Generalny******Urzędu do Spraw Cudzoziemców*** |  |
|  |  |
|  |  |
| BDG.WZP.260.9.2017/JM |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Dotyczy postępowania nr **9/SERWIS AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH I ZASILACZY UPS/PN/17**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego **na świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców** Zamawiający informuje, że w dniach 14–15.02.2017 r. wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie nr 1**

„Proszę o sprecyzowanie jakiej mocy i jaki model silnika posiadają agregaty prądotwórcze z pkt 1,2,3
i 4 z SWIZ OPZ, oraz jakiej mocy są poszczególne zasilacze UPS występujące w przedmiotowym przetargu.”

**Pytanie nr 2**

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie załącznika nr 1 pkt 2 do SIWZ w/w postępowania o parametry techniczne bądź załączenie kart technicznych urządzeń w celu prawidłowej wyceny usługi. Zwracam się również z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert o czas niezbędny na szczegółowe zapoznanie się z danymi technicznymi urządzeń kilku producentów oraz sprawdzenie dostępności materiałów eksploatacyjnych jak i serwisowych dotyczących różnych typów agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS podlegających usłudze serwisowej zgodnie z Państwa oczekiwaniami.”

Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), **Zamawiający udziela wyjaśnień.**

W odpowiedzi na powyższe pytania, Zamawiający w celu doprecyzowania wykazu urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, niniejszym pismem, **ustanawia Załączniki nr 1a oraz 1b i 1c** **do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia** (zał. nr 1 do SIWZ).

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert do dnia 27.02.2017 r. do godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:15.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ,zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Załączniki:

1a. Wykaz parametrów technicznych urządzeń

1b. Specyfikacja techniczna Zasilacza UPS - EcoPower

1c. Dane techniczne Agregatu EDP 250

**Załącznik nr 1a**
do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

**WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja**  | **Nazwa i opis urządzenia** | **Dostęp do specyfikacji technicznej** |
| **1** | Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa | Agregat prądotwórczy P90 wraz z układem SZR | <https://www.fgwilson.su/pdf/P90-P100E_ENG.pdf> |
| Zasilacz UPS DP340E z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | <http://www.bomara.com/APC/techspec400.htm> |
| Dwa zasilacze UPS-y SL40KH pracujące w systemie równoległym z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzeń | <http://www.apc.com/shop/fi/en/products/APC-Silcon-40kW-400V-UPS/P-SL40KH?isCurrentSite=true> |
| **2** | Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa | Agregat prądotwórczy Hercules D/VP 400P | <http://fast-group.com.pl/oferta/agregaty-pradotworcze/hercules-dvp-85-630-kva-2/> |
| Zasilacz UPS - EcoPower z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | PLIK PDF (załącznik 1b) |
| **3** | Ośrodek dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku, 05-805 Otrębusy | Agregat EDP 250 z silnikiem Perkins i prądnicą Marelli | PLIK PDF (załącznik 1c) |
| Zasilacz UPS – APC typ MGE Galaxy 3500 z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | <http://www.apc.com/shop/th/en/products/MGE-Galaxy-3500-20kVA-400V-Start-Up-5X8/P-G35T20KHS> |
| **4** | Ośrodek dla Cudzoziemców w Lininie, 05-530 Góra Kalwaria | Agregat EDP 250 z silnikiem Perkins i prądnicą Marelli | PLIK PDF (załącznik 1c) |
| Zasilacz UPS – APC typ MGE Galaxy 3500 z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | <http://www.apc.com/shop/th/en/products/MGE-Galaxy-3500-20kVA-400V-Start-Up-5X8/P-G35T20KHS> |
| **5** | Ośrodek dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża | Zasilacz UPS – APC – SMART-UPS SURT2000RMXLI 1 szt. z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | <http://www.acs-services.de/media/products/0081882001416220178.pdf> |
| Zasilacz UPS – Ares 3000 – model FTP 3000-01 1 szt. z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | [http://www.fideltronik.com/pl/ares-3000-rack,85.htm](http://www.fideltronik.com/pl/ares-3000-rack%2C85.htm) |
| **6** | Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska: | Zasilacz UPS – APC – SMART VT – 1 szt. z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | <http://www.apc.com/shop/pl/pl/products/APC-Smart-UPS-VT-20kVA-400V-w-3-Batt-Mod-Exp-to-4-Start-Up-5X8-Int-Maint-Bypass-Parallel-Capable/P-SUVTP20KH3B4S> |