 

**Załącznik nr 1**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- REGAŁY NA KSIĄŻKI I MULTIMEDIA

1. Parametry techniczne regałów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Produkt | Wymiary | Ilość |
| 1. | **Regał dwustronny stacjonarny** | Wymiary: 1000 x 500 x 2120 mm (szerokość x głębokość x wysokość) – szerokość pojedynczej półki 240 mm.  *Podane wymiary mebli są orientacyjne i muszą być zweryfikowane po dokonaniu dokładnych przez Wykonawcę pomiarów pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, w godzinach pracy Urzędu do Spraw Cudzoziemców (8.15-16.15), po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym z Zamawiającym* | 9 |
| 2. | **Regał jednostronny stacjonarny** | Wymiary: 1200 x 300 x 2120 mm (szerokość x głębokość x wysokość) – szerokość pojedynczej półki 240 mm.  *Podane wymiary mebli są orientacyjne i muszą być zweryfikowane po dokonaniu dokładnych przez Wykonawcę pomiarów pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, w godzinach pracy Urzędu do Spraw Cudzoziemców (8.15-16.15), po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym z Zamawiającym* | 8 |
| 3. | **Regał jednostronny stacjonarny** | Wymiary: 1000 x 300 x 2120 mm (szerokość x głębokość x wysokość) – szerokość pojedynczej półki 240 mm.  *Podane wymiary mebli są orientacyjne i muszą być zweryfikowane po dokonaniu dokładnych przez Wykonawcę pomiarów pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, w godzinach pracy Urzędu do Spraw Cudzoziemców (8.15-16.15), po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym z Zamawiającym* | 4 |
| 4. | **Wysuwana szuflada na płyty CD/DVD** | Wymiary: 970 x 290 mm (szerokość x głębokość)  *Podane wymiary mebli są orientacyjne i muszą być*  *zweryfikowane po dokonaniu dokładnych przez Wykonawcę pomiarów pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, w godzinach pracy Urzędu do Spraw Cudzoziemców (8.15-16.15), po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym z Zamawiającym* | 4 |
| 5. | **Elementy dodatkowe do regałów:**  **-**Boki z drewnianym wykończeniem (regały jednostronne) | Listwy drewniane w kolorze identycznym jak półki, mocowane z boku ram, na słupkach o wymiarach ok. 30 x 2120 mm (szerokość x wysokość)  *Podane wymiary mebli są orientacyjne i muszą być zweryfikowane po dokonaniu dokładnych przez Wykonawcę pomiarów pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, w godzinach pracy Urzędu do Spraw Cudzoziemców (8.15-16.15), po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym z Zamawiającym* | 2 |
| 6. | **Elementy dodatkowe do regałów:**  -Boki szklane (regały jednostronne) | Szklane panele boczne (regały jednostronne) wykonane ze szkła hartowanego, dymionego, do zamocowania od frontu regału na dystansie 20 mm o wymiarach  300 x 2120 mm  *Podane wymiary mebli są orientacyjne i muszą być zweryfikowane po dokonaniu dokładnych przez Wykonawcę pomiarów pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, w godzinach pracy Urzędu do Spraw Cudzoziemców (8.15-16.15), po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym z Zamawiającym* | 1 |
| 7. | **Elementy dodatkowe do regałów:**  **-**Krzyżak stabilizujący („plecy regału”) | pojedynczy wolnostojący segment o szer. 60 cm  *Podane wymiary mebli są orientacyjne i muszą być zweryfikowane po dokonaniu dokładnych przez Wykonawcę pomiarów pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, w godzinach pracy Urzędu do Spraw Cudzoziemców (8.15-16.15), po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym z Zamawiającym* | 1 |
| 8. | **Elementy dodatkowe do regałów:**  -Krzyżak stabilizujący („plecy regału”) | pojedynczy – wolnostojący segment o szer. 80 cm  *Podane wymiary mebli są orientacyjne i muszą być*  *zweryfikowane po dokonaniu dokładnych przez Wykonawcę pomiarów pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, w godzinach pracy Urzędu do Spraw Cudzoziemców (8.15-16.15), po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź mailowym z Zamawiającym* | 1 |

Wyposażenie mebli: Kolor ramy mebli - jasny popiel (paleta RAL 9002), kolor elementów drewnianych - bukowy.

W przypadku Regału dwustronnego stacjonarnego, Regału Jednostronnego stacjonarnego, Regału jednostronnego stacjonarnego (pkt. 1-3) :

1. półki:

- materiał: z litego naturalnego drewna o grubości minimum 20 mm, wykonane w okuciu stalowym montowanym do boku regalu (6 półek w każdym z regałów);

- wymagania dotyczące konstrukcji: nośność do 75 kg, półki muszą posiadać możliwość regulacji wysokości w rozstawie co 20 mm (bez użycia narzędzi);

- półki muszą posiadać listwy opisowe na całej długości (co 2 półkę);

- kolorystyka: kolor bukowy;

1. panele boczne, wykonane ze szkła hartowanego o grubości 5 mm., dymionego, mocowane od frontu każdego regału na 20 mm dystansie w odpowiednich uchwytach;
2. ramy otwarte, złożone ze słupków stalowych i poziomych stężeń pozwalających na cyrkulację powietrza, wyposażone w stopki regulowane;
3. dodatkowe boczne i tylne ograniczniki, które uniemożliwiają wysunięcie się książek   
   z półki;
4. maskującą konstrukcję metalową;

Identycznie pasujące do zdjęć przedstawionych poniżej:





1. usztywnienie konstrukcji regałów – stężenie krzyżowe
2. Boki regałów. Wykończenie regału muszą stanowić drewniane listwy w kolorze identycznym jak półki, mocowane z boku ram, na słupkach o wymiarach ok. 30 x 2120 mm (szerokość x wysokość).

Wysuwana szuflada CD/DVD (pkt.4)

1) Analogicznie jak w przypadku regałów

2) Szuflady na płyty CD – metalowe, wysuwane z regałów na prowadnicach, o szerokości 100 cm, z 6 przegrodami

Elementy wyposażenia - zestawienie:

Regały:

1. Szklane panele boczne (regały jednostronne) X **1szt**.
2. Szklane panele boczne (regały dwustronne) X **4 szt**.
3. Boki z drewnianym wykończeniem (regały jednostronne) X **15 szt**.
4. Boki z drewnianym wykończeniem (regały dwustronne) X **11 szt**.
5. Półki drewniane (regały jednostronne) 1000 mm X **28 szt**.
6. Półki drewniane (regały dwustronne) 1000 mm X **63 szt**.
7. Półki drewniane (regały jednostronne) 1200 mm X **56 szt**.

Szuflady:

1. Szuflady metalowe na płyty DVD z prowadnicami do regału jednostronnego szer. 100cm X **4 szt**.

1. Regały na książki i multimedia muszą być fabrycznie nowe, nie mogą nosić śladów uszkodzeń oraz użytkowania. Natomiast materiały użyte do produkcji regałów muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty (atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności oraz atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny) i certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa dopuszczające ich stosowanie.
2. Regały muszą być wykończone starannie i estetycznie, bez ostrych krawędzi.
3. Wymagana gwarancja na oferowane regały biblioteczne i meble - minimum 10 lat od daty odbioru.
4. W przypadku wyrządzenia szkód podczas prac montażowych, Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do ich natychmiastowego usunięcia. Niedotrzymanie niniejszych warunków spowoduje usunięcie wad lub szkód przez Zamawiającego we własnym zakresie i obciążenie Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami.
5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć meble w miejsce (pomieszczenie) wskazane przez Zamawiającego, rozpakować (opakowania zutylizować bądź zabrać).
6. Montaż regałów będzie zgodny z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.
7. Szczegóły detali dekoracyjnych do uzgodnienia z Zamawiającym w czasie realizacji przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo:

Elementy uzupełniające posiadane przez nas regały:

1. Boki z drewnianym wykończeniem (regały jednostronne) X **2 szt.**
2. Boki szklane (regały jednostronne) X **1szt**.
3. Krzyżak stabilizujący („plecy regału”) pojedynczy – wolnostojący segment o szer. 60cm X **1 szt.**
4. Krzyżak stabilizujący („plecy regału”) pojedynczy – wolnostojący segment o szer. 80cm X **1 szt.**