**Załącznik nr 1b**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**- MEBLE STANOWIĄCE WYPOSAŻENIE KSIĘGOZBIORU**

1. **Stół wielofunkcyjny składający się z następujących elementów:**
2. 4-osobowe stanowisko pracy typu bench o wymiarach 280 cm (+/- 5 mm) x 160 cm (+/- 5 mm).

* blat:

- grubość: 23 mm (+/- 5 mm),

- materiał: płyta wiórowa, laminowany buk, z rantami wykonanymi z tworzywa ABS,

- przesuwany (regulowana głębokość 130 mm +/- 5 mm) umożliwiający ukrycie kabli i gniazdek,

- prowadnice z łożyskami kulkowymi dające możliwość zablokowania,

* nogi o przekroju kwadratowym, w kolorze białym lub jasnoszarym, z funkcją regulowanej wysokości (650 cm +/- 5 mm –850 cm +/- 5 mm),
* regulowana rynna na kable (w kolorze srebrnym), w której można umieścić przewody i gniazda zasilania,
* rama nośna biurka ze stali powlekanej proszkowo,
* przestronny, pionowy organizer ułatwiający zarządzanie kablami (kolor biały lub jasnoszary),
* funkcja Flexrail pozwalająca na szybką instalację lub demontaż akcesoriów (np. ścianek nabiurkowych, ramion na monitor),
* możliwość łączenia ze sobą czterech lub więcej stołów za pomocą mocowania na nogach stołu.

1. 2-osobowe stanowisko pracy typu bench o wymiarach 140 cm (+/- 5 mm) x 160 cm (+/- 5 mm).

* blat:

- grubość 23 mm (+/- 5 mm),

- materiał: płyta wiórowa, laminowany buk, z rantami wykonanymi z tworzywa ABS,

- przesuwany (regulowana głębokość 130 mm +/- 5 mm) umożliwiający ukrycie kabli i gniazdek,

- prowadnice z łożyskami kulkowymi dającymi możliwość zablokowania,

* nogi o przekroju kwadratowym, w kolorze białym lub jasnoszarym, z funkcją regulowanej wysokości (650cm +/- 5 mm – 850 cm +/- 5 mm).
* rama nośna biurka ze stali powlekanej proszkowo,
* regulowana rynna na kable (w kolorze srebrnym), w której można umieścić przewody i gniazda zasilania,
* funkcja Flexrail pozwalająca na szybką instalację lub demontaż akcesoriów (np. ścianek nabiurkowych, ramion na monitor),
* możliwość łączenia ze sobą czterech lub więcej stołów za pomocą mocowania na nogach stołu,
* przestronny, pionowy organizer ułatwiający zarządzanie kablami (kolor biały lub jasnoszary).

1. 2-osobowe stanowisko pracy o wymiarach 240 cm (+/- 5 mm) x 60 cm (+/- 5 mm) (dwa biurka o wymiarach 120 cm na 60 cm, połączone ze sobą krótszymi bokami)

* wysokość stołów: 72,4 cm (+/- 5 mm). Srebrne śruby regulacyjne.
* blat:

-grubość: 23 mm (+/- 5 mm),

-materiał : płyta wiórowa laminowana, buk,

* rama nośna biurka, stal powlekana proszkowo,
* nogi o przekroju kwadratowym, w kolorze białym lub jasnoszarym, z funkcją regulowanej wysokości (650 cm +/- 5 mm –850 cm +/- 5 mm).
* kosz na okablowanie w kolorze białym lub jasnoszarym. Możliwość zamontowania ramion na monitor.

**Wyposażenie stołu wielofunkcyjnego**

1. **Ścianka nablatowa/nabiurkowa**

* liczba: 2 sztuki,
* przeznaczona do biurek o szerokości 140 cm (+/- 5 mm),
* grubość: 2 cm (+/- 5 mm),
* materiał: sklejka, włóknina, tkanina.
* mocowanie ścianki za pomocą uchwytów do ścianek działowych na krawędzi stołu oraz na stole.

1. **Przegroda nablatowa/nabiurkowa**

* liczba: 2 sztuki,
* przeznaczona do biurek o głębokości 80 cm (+/- 5 mm)
* grubość: 2 cm (+/- 5 mm),
* materiał: sklejka, włóknina, tkanina,
* mocowanie przegrody za pomocą uchwytów do ścianek działowych na krawędzi stołu oraz na stole.

1. **Ramiona na monitor**

* liczba: 8 sztuk,
* elastycznie regulowane z możliwością zginania i obracania w celu optymalnego ustawienia pozycji monitora,
* kolor biały lub jasnoszary,
* przeznaczone do płaskich monitorów.
* Mocowanie ramion do elementów konstrukcyjnych bądź do krawędzi blatu.

1. **Gniazdo zasilenia elektrycznego**

* liczba: 8 sztuk,
* srebrne gniazdo z możliwością podłączenia do zasilania dwóch urządzeń, wejście internetowe oraz USB. Mocowane do elementów konstrukcyjnych bądź wokół krawędzi blatu.

1. **Bezprzewodowa ładowarka do telefonu**

* liczba: 8 sztuk,
* umieszczona w okrągłym wycięciu blatowym.

1. **Kontenery podbiurkowe**

* liczba: 10 sztuk,
* wymiary kontenera: szerokość 40 cm (+/- 5 mm), głębokość 60 cm (+/- 5 mm), wysokość 53,7 cm (+/- 5 mm).
* Korpus: boki, szuflady, fronty: grubość 1,6 cm. Grubość paneli górnych 2 cm (+/- 5 mm), które wykonane są z płyty wiórowej laminiowanej w kolorze: jasny buk lub biały.
* 3 szuflady wraz z wkładem piórnikowym,
* uchwyty wpuszczane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,
* kółka do podłóg twardych (czarne z szarą prowadnicą).

1. **Krzesło obrotowe**

* liczba - 8 sztuk,
* podstawa stabilna pięcioramienna z tworzywa koloru czarnego,
* kółka przystosowane do podłóg twardych koloru czarnego,
* podnośnik zapewniający płynną regulację wysokości siedziska,
* wymiary: szerokość: 636 mm (+/- 5 mm), głębokość 607 mm (+/- 5 mm), wysokość 1177 mm (+/- 5 mm),
* funkcje :

- obrotowe siedzisko,

- synchroniczne i płynne odchylenie siedziska i oparcia fotela w stosunku 1:1,7,

- możliwość regulowania oporu mechanizmu lub zablokowania oparcia w jednej z czterech pozycji,

- regulowana wysokości siedziska,

- regulowana głębokość siedziska w stosunku do oparcia fotela,

- regulowana wysokość podłokietników,

* siedzisko i oparcie:

- regulacja podparcia dolnej części pleców,

- oparcie pokryte czarną siatką z wyprofilowaniem lędźwiowym zapewniającą odpowiedni poziom komfortu i przepuszczającą powietrze,

- siedzisko tapicerowane, tkanina poliestrowa w kolorze czarnym,

- niezależna regulacja wysokości oparcia,

- siedzisko wykonane z pianki o dużej gęstości, co najmniej T30 (30kg/m3),

- szerokość siedziska: 470 mm(+/- 5 mm),

- zakres regulacji  głębokości siedziska: 400-455 mm,

- zakres regulacji  wysokości siedziska: 400-530 mm,

* podłokietniki:

- zakres regulacji wysokości podłokietników: 160 mm (+/- 5 mm)-260 mm (+/- 5 mm),

- kolor czarny,

* zagłówek:

- regulowany, zapewniający podparcie szyi i głowy,

- kolor czarny,

* atesty: fotel powinien posiadać atesty wytrzymałościowe na elementy mechaniczne   
  i tapicerowane.

**Montaż**

Wykonawca dokona montażu stołu wielofunkcyjnego i krzeseł w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego w obiekcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33.

W przypadku wyrządzenia szkód podczas prac montażowych, Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do ich natychmiastowego usunięcia. Niedotrzymanie niniejszych warunków spowoduje usunięcie wad lub szkód przez Zamawiającego we własnym zakresie i obciążenie Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami.

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum **5 lat,** licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego i jakościowego.