**Załącznik nr 1**

do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Nazwa i opis urządzenia** | **Dostęp do specyfikacji technicznej** |
| **1** | Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa | Agregat prądotwórczy P90 wraz z układem SZR | <https://www.fgwilson.su/pdf/P90-P100E_ENG.pdf> |
| Zasilacz UPS DP340E z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | <http://www.bomara.com/APC/techspec400.htm> |
| Dwa zasilacze UPS-y SL40KH pracujące w systemie równoległym  z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzeń | <http://www.apc.com/shop/fi/en/products/APC-Silcon-40kW-400V-UPS/P-SL40KH?isCurrentSite=true> |
| **2** | Urząd do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa | Agregat prądotwórczy Hercules D/VP 400P | <http://fast-group.com.pl/oferta/agregaty-pradotworcze/hercules-dvp-85-630-kva-2/> |
| Zasilacz UPS - EcoPower z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | PLIK PDF (załącznik 1b) |
| Zasilacz UPS – ABB Conceptpower DPA 3x40 KVA z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | <https://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK10103A4200&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch> |
| **3** | Ośrodek dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku, 05-805 Otrębusy | Agregat EDP 250 z silnikiem Perkins i prądnicą Marelli | PLIK PDF (załącznik 1c) |
| Zasilacz UPS – APC typ MGE Galaxy 3500 z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | <http://www.apc.com/shop/th/en/products/MGE-Galaxy-3500-20kVA-400V-Start-Up-5X8/P-G35T20KHS> |
| Ares RT 3KVA - z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | PLIK PDF (Załącznik 1d) |
| **4** | Ośrodek dla Cudzoziemców w Lininie, 05-530 Góra Kalwaria | Agregat EDP 250 z silnikiem Perkins i prądnicą Marelli | PLIK PDF (załącznik 1c) |
| Zasilacz UPS – APC typ MGE Galaxy 3500 z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | <http://www.apc.com/shop/th/en/products/MGE-Galaxy-3500-20kVA-400V-Start-Up-5X8/P-G35T20KHS> |
| Zasilacz ARES RT 3KVA z wykorzystaniem monitoringu pracy urządzenia – model RAU3000DRTLA | PLIK PDF (Załącznik 1d) |
| **5** | Ośrodek dla Cudzoziemców w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża | Zasilacz UPS – APC – SMART-UPS SURT2000RMXLI 1 szt. z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | <http://www.acs-services.de/media/products/0081882001416220178.pdf> |
| Zasilacz UPS – Ares 3000 – model FTP 3000-01 1 szt. z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | <http://www.fideltronik.com/pl/ares-3000-rack,85.htm> |
| **6** | Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska | Zasilacz UPS – APC – SMART VT – 1 szt. z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | <http://www.apc.com/shop/pl/pl/products/APC-Smart-UPS-VT-20kVA-400V-w-3-Batt-Mod-Exp-to-4-Start-Up-5X8-Int-Maint-Bypass-Parallel-Capable/P-SUVTP20KH3B4S> |
| Zasilacz UPS POWER SA 10-40 KVA – 1 szt. Z wykorzystaniem systemu monitoringu pracy urządzenia | PLIK PDF (Załącznik 1e) |
| Agregat Prądotwórczy Hercules D VP 200P | <http://fast-group.com.pl/oferta/agregaty-pradotworcze/hercules-dvp-85-630-kva-2/> |