**Załącznik nr 1c do SIWZ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2** | | **Opis przedmiotu zamówienia – zadanie częściowe nr 2**  ***Dostawa mebli wykonanych na wymiar wraz z ich montażem w budynku Filtra Epidemiologicznego.*** | | | | |
| **L.P.** | **NAZWA PRODUKTU** | | **OZNACZENIE LOKALIZACJI PRODUKTU W PROJEKCIE ZABUDÓW STOLARSKICH** | **OPIS PRODUKTU**  **( szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią rysunki techniczne zawarte w projekcie zabudów stolarskich stanowiącym załącznik nr 1d do SIWZ wraz z poniższym opisem)** | **WIZUALIZACJA PRODUKTU** | **ILOŚĆ** |
| **1.** | **LADA RECEPCYJNA + ZABUDOWA I SZAFKI WISZĄCE W POMIESZCZENIU RECEPCJI** | | **ZABUDOWA RECEPCJII, OZNACZENIE ZABUDOWY W PROJEKCIE RYSUNEK NR 07.1 i NR 08.1; NR 1.0, 1.5;**  **ZABUDOWA RECEPCJI „ZAPLECZE” OZNACZENIE ZABUDOWY W PROJEKCIE RYSUNEK NR 07.1, NR 08.1 i NR 09.1 nr: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4** | Zabudowę należy wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:   * **blenda MDF** nad drzwiami przesuwnymi, lakier mat, kolor RAL 9010; * **szafki podwieszane**, fronty i widoczne boki wykonane z płyty MDF lakier mat, kolor RAL 9010, zakluczone, wewnętrzne półki kolor biały 3 sztuki; * **blenda na ścianie** – płyta laminowana: dąb bielony (symetrycznie po obu stronach drzwi przesuwnych); * **szuflady archiwizacyjne** na dokumenty format A5; * **szafka stojąca,** wysoka, front i widoczne boki wykonane z płyty MDF lakier mat, kolor Ral 9010, zakluczona. * wszystkie **szuflady wysuwane na prowadnicach** metalowych, z systemem samodomykającym. * wewnętrzne półki, kolor biały, 4 sztuki; * **szyba bezpieczna** na ladzie recepcyjnej, łączona bezprofilowo z 3 otworami komunikacyjnymi, * **zabudowa lady recepcyjnej** z płyty HPL kolor RAL 7047 + dekor dąb bielony, * oświetlenie liniowe źródło zasilania LED |  | **2** |
| **2.** | **ZABUDOWA KUCHENNA W POMIESZCZENIU nr 12** | | **OZNACZENIE ZABUDOWY W PROJEKCIE RYSUNEK NR 10.1 ( KUCHNIA) NR 1.8 ( POM.12)** | Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:   1. **SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK + SZAFKA KUCHENNA Z PODZIAŁEM NA SZUFLADY + SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA Z FRONTAMI UCHYLNYMI I OŚWIETLENIEM PODSZAFKOWYM + ZABUDOWA ZMYWARKI I LODÓWKI** 2. dodatkowe informacje techniczne:  * fronty: płyta MDF, lakier: mat, kolor: biały RAL 9010 * korpusy: płyta wiórowa laminowana kolor: biały RAL 9010 * blat: konglomerat grubość.2cm, kolor: jasny szary, * osłona ściany nad blatem roboczym: szyba malowana, RAL 6018 * cokół: płyta laminowana, kolor: stal szczotkowana * uchwyty: liniowe, ze stali nierdzewnej * długość: 295mm, * szerokość. 10mm, * głębokość. 36mm,   wyposażenie systemowe: – szuflady z samodomykaczem, prowadnice,  kosz na śmieci wysuwany. | **-** | **1** |
| **3.** | **ZABUDOWA KUCHENNA W POMIESZCZENIU nr 60** | | **ZABUDOWA 1.9 POMIESZCZENIE NR 60 KUCHNIA rys.10.1** | Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:   1. zestaw, w skład którego wchodzą - **SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK + SZAFKA KUCHENNA Z PODZIAŁEM NA SZUFLADY + SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA Z FRONTAMI UCHYLNYMI I OŚWIETLENIEM PODSZAFKOWYM + ZABUDOWA ZMYWARKI I LODÓWKI** 2. dodatkowe informacje techniczne:  * **fronty:** płyta MDF, grubość 2 cm, lakier: mat, kolor: biały, * **korpusy:** płyta wiórowa laminowana, grubość: 2 cm, kolor: biały, * **blat**: konglomerat grubość 2 cm, kolor: jasny szary, * **osłona ściany nad blatem roboczym**: szyba malowana, kolor do uzgodnienia, * **cokół:** płyta laminowana grubość 2cm, kolor: stal szczotkowana * **uchwyty:** liniowe, długość 295mm, szerokość, 10mm, głębokość 36mm, stal nierdzewna * **wyposażenie systemowe:** szuflady, prowadnice, kosz na śmieci wysuwany. * **wymiary zgodnie z rysunkiem technicznym zabudowy** | **-** | **1** |
| **4.** | **ZABUDOWA KUCHENNA W POMIESZCZENIU NR 36** | | **ZABUDOWA NR 1.7 W POMIESZCZENIU NR 36 (KUCHNIA), OZNACZENIE W PROJEKCIE RYS. 10.1** | Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:   1. zestaw w którego skład wchodzą: 2. **SZAFKA POD ZLEWOZMYWAK + SZAFKA KUCHENNA Z PODZIAŁEM NA SZUFLADY + SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA Z FRONTAMI UCHYLNYMI I OŚWIETLENIEM PODSZAFKOWYM + ZABUDOWA ZMYWARKI I LODÓWKI;**   **dodatkowe informacje techniczne:**  **korpusy**: płyta wiórowa laminowana, grubość 2cm, kolor biały,   * kolor biały, * **fronty:** płyta MDF, grubość 2cm, lakier: mat, kolor: biały * **blat**: konglomerat grubość 2cm, kolor jasny szary, * **osłona ściany nad blatem roboczym**: szyba malowana z jednej strony, kolor do uzgodnienia * **cokół:** płyta laminowana, kolor: stal szczotkowana * **uchwyty:** liniowe, wykonane ze stali nierdzewnej, długość:. 295 mm, szerokość. 10mm, głębokość. 36mm, * **wyposażenie systemowe**: szuflad, prowadnice samodomykające, kosz na śmieci wysuwany. * **wymiary zgodnie z rysunkiem technicznym** **zabudowy** | **-** | **1** |
| **5.** | **ZABUDOWA STOLARSKA w pomieszczeniu nr 13** | | **ZABUDOWA 06 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17, 18, 19, 20** | Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:   * **zabudowa** wykonana z płyty HPL * **wszystkie piony i półki:** płyta o grubości 1cm, * **osłona grzejnika:** płyta HPL o grubość 2cm, * **blat:** płyta HPL o grubości 3cm, kolor: paleta RAL + imitacja drewna |  | **1** |
| **6.** | **ZABUDOWA STOLARSKA w pomieszczeniu nr 13** | | **ZABUDOWA 07 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17, 18,1 9, 20** | Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:   * **wykonana** z płyty HPL * **wszystkie piony i półki:** płyta o grubości 1cm , * **fronty:** płyta HPL grubości 2cm, * **blat:** płyta HPL,(wodoodporna) o grubości 3cm **kolor:** paleta RAL+ imitacja drewna * **szkło bezpieczne**, grubość 8-10mm, malowane na kolor z palety RAL | |  | | --- | |  | | **1** |
| **7.** | **SZAFKI NA ZABAWKI w pomieszczeniu nr 14** | | **SZZAFKI NA ZABAWKI OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17, 18, 19, 20** | Elementy wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:   * **szafki** w kształcie "domków", wiszące na ścianie, **bez frontów**, * **materiał** płyta HPL,. * **wymiary** modułu: * wysokość: 350mm, * szerokość: 450mm, * głębokość: 250mm. |  | **8** |
| **8.** | **ZABUDOWA STOLARSKA 01 w pomieszczeniu nr 14** | | **ZABUDOWA 01 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17,18,19,20** | Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:   * zabudowa **wykonana** z płyty HPL * **plecy**: grubość 1cm * wszystkie **piony i półki:** płyta o grubości 1cm, * **2 kolory:** paleta RAL + imitacja drewna |  | **1** |
| **9.** | **ZABUDOWA STOLARSKA 02 w pomieszczeniu nr 14** | | **ZABUDOWA 02 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17, 18, 19, 20** | Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:   * zabudowa **wykonana** z płyty HPL * **plecy:** grubość: 1 cm * wszystkie **piony i poziomy:** płyta o grubości 2cm * wszystkie **piony i poziomy łączone** na 45 stopni * **kolor:** paleta RAL + imitacja drewna |  | **1** |
| **10.** | **ZABUDOWA STOLARSKA 03 w pomieszczeniu nr 14** | | **ZABUDOWA 03 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17, 18, 19, 20** | Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:   * zabudowa **wykonana** z płyty HPL 1cm * **kolor:** z palety RAL, * pogrubiona **bokami** do maksymalnie 5 cm, * **ścieżki**  o grubości maksymalnie 5 mm, do ruchu przesuwnego, cięte precyzyjnie np. na maszynie CNC, * **krawędzie** przeszlifowane, * **element ruchomy:** kulka na trzpieniu * **kolor:** paleta RAL + imitacja drewna | **1** |
| **11.** | **ZABUDOWA STOLARSKA 04 w pomieszczeniu nr 14** | | **ZABUDOWA 04 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17, 18, 19, 20** | Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:   * zabudowa **wykonana** z płyty HPL, płaszczyzny pionowe grubość 1cm kolor RAL, * w **strefie grzejnika** płaszczyzna pionowa otworowana, cięcia precyzyjne np. na maszynie CNC, krawędzie przeszlifowane, płaszczyzny poziome o grubości 2cm, kolor RAL/imitacja drewna * **dolna płaszczyzna półki** nad grzejnikiem we wnęce, z profilem stalowym wentylowanym półka we wnęce podświetlona w górnej płaszczyźnie listwą LED w profilu osłaniającym; kolor: paleta RAL + imitacja drewna |  | **1** |
| **12.** | **ZABUDOWA STOLARSKA 05 w pomieszczeniu nr 14** | | **ZABUDOWA 05 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 17, 18, 19, 20** | Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:   * zabudowa **wykonana** z płyty HPL o grubości 2cm * **płaszczyzna drzewa** wycięta, brzeg szlifowany, nieregularne otwory w płaszczyźnie; montaż w dystansie od ściany zgodnie z rysunkiem * całość **podświetlona** LED 10 cm od linii zewnętrznej krawędzi po całym obrysie * **w płaszczyźnie korony** drzewa zlicowany ekran TV |  | **1** |
| **13.** | **ZABUDOWA DO POMIESZCZENIA ZABIEGOWEGO PIELĘGNIARKI NR 18 I 25** | | **ZABUDOWA 1.10 i 1.11, OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 10.2** | Zabudowę wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych,  z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających:   * **zabudowa dolna** – biurko, zabudowa zlewów oraz szafki górne wiszące. * **grubość** płyty 2cm, * **szuflady** na prowadnicach metalowych,  z systemem samodomykającym | **WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM 10.2** | **2** |
| **14.** | **SZAFKI WISZĄCE PRZECHOWYWANIE DEKORACJA** | | **SZAFKI WISZĄCE W GABINETACH LEKARSKICH OZNACZENIE W PROJEKCIE NR 17, 19, 24, 26, rys. nr. 10.2** | Mebel wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających  **Fronty** i wszystkie widoczne boki zabudowy płyta MDF lakierowana, kolor z palety RAL**1. szafka z frontem zamykanym 2 sz**t. o wymiarach.:  wysokość:650mm,  szerokość: 600mm,  głębokość 270 mm,  półka wewnętrzna, zgodnie z rysunkiem.  **2. półka otwarta 1 szt**.: boki, półka i plecy płyta mdf lakierowana gr.1cm. (zbieg mebla w narożniku zamaskowany blendą górną i dolną w kolorze szafek z frontem) | |  | | --- | |  | | **3** |
| **15.** | **SZAFKI WISZĄCE ZABUDOWA W POMIESZCZENIU NR 36** | | **ZABUDOWA 1.7 OZNACZENIE W PROJEKCIE rys. NR 10.1** | Mebel wykonać zgodnie ze szczegółami przedstawionymi na rysunkach technicznych, z uwzględnieniem następujących parametrów uzupełniających  szafki nadblatowe wieszane, jednodrzwiowe z frontem pełnym, wewnątrz półka,  wymiary: szer. 600mm, wys.800mm, głębokość 300mm, kolor biały | **-** | **3** |

**Dodatkowe wymagania techniczne:**

1. Osprzęt meblowy, tj. prowadnice, zawiasy, kosze wysuwane, mocowania do półek, uchwyty itp. powinny być wykonane z metalu, i zapewniać długotrwałą eksploatację przy dużym natężeniu użytkowania.
2. Urządzenia AGD do wyposażenia zabudów kuchennych zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Oświetlenie wymienione w specyfikacji technicznej dostarcza i montuje Wykonawca.
3. Wykonanie elementów takich jak informacje graficzne, piktogramy informacyjne klejone na drzwiach wycinane w foli samoprzylepnej lub plexi nie leżą w zakresie obowiązków Wykonawcy, a ich obecność na rysunkach technicznych wskazuje na konieczność ewentualnego przygotowania zabudów do późniejszego umieszczenia wyżej wymienionych elementów przez Zamawiającego (we własnym zakresie). Stanowi też dodatkową informację zarówno natury technicznej, jak i handlowej, w przypadku gdyby miała wpływ na wycenę prac.