**Załącznik nr 6a do SIWZ**

**FORMULARZ TECHNICZNY OFEROWANYCH WYROBÓW**

**DO ZADANIA CZĘŚCIOWEGO NR 5**

**UWAGA!!!**

**W formularzu technicznym w kolumnie „oferowane wyroby” należy wypełnić każdy wiersz tabeli, wpisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wpisać m.in. model, typ urządzenia (jeśli występują) oraz wymagane parametry oferowanych wyrobów poprzez wpisanie słów: „Tak”/„Spełnia” lub podanie parametrów technicznych oferowanego wyrobu.**

**Oferty, które nie będą spełniały niniejszego wymagania zostaną ODRZUCONE na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Opis produktu (minimalne wymagania konieczne)** | **Oferowane wyroby** | |
| **Producent symbol/model**  **(karta katalogowa w załączeniu)** | **Parametry (należy wpisać TAK/Spełnia lub podać parametry techniczne)** |
| 1. | **PANELE PRZYŁÓŻKOWE NAŚCIENNE** | **Parametry urządzenia:**   * urządzenie wielofunkcyjne, * zapewnienie oświetlenia ogólnego, miejscowego i nocnego, * zasilanie w energię elektryczną (instalacje elektryczne wysoko i niskoprądowe), * *zapewnienie dostarczania gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze, próżnia) przy użyciu trzech niezależnych od siebie przedziałów z oddzielnymi pokrywami, lub przy pomocy jednego kanału, odseparowanego od instalacji elektrycznej,* * *wyposażenie w gniazda:* * *ekwipotencjalne (zaciski ekwipotencjalne),* * *gniazda teletechniczne ( RJ11; RJ12; RJ45 – nie więcej niż 2 gniazda kategorii 6),* * *system przyzywowy,* * *gniazdo telefoniczne gniazda sieci LAN*, * wersja panelu: 1-łóżkowa, * manipulator zapewniający możliwość przywołania pielęgniarki oraz włączenia oświetlenia miejscowego, * *wykonanie z profili aluminiowych anodowanych lub z aluminium malowanego proszkowo na dowolny kolor z palety stosowanej przez Wykonawcę*, * *dopuszcza się zastosowanie w konstrukcji paneli zarówno elementów aluminiowych anodowanych, jak i nieanodowanych*. * *dopuszczalna długość panelu – od 1000 mm do 1600 mm*   Panele należy zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |  |

.................................., dnia ....................

.......................................................

*(podpis upełnomocnionego*

*przedstawiciela Wykonawcy*