|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **B** | **Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki** | **TAK** |  |
| 1. | Pojemność łyżki ładowarki minimum 1,15 m3, szerokość łyżki do 2,5m | **TAK** |  |
| 2. | Wysokość wysypu mierzona od podłoża do krawędzi łyżki podczas pełnego wychylenia minimum 2700 mm | **TAK** |  |
| 3. | Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarki minimum 3500 kg | **TAK** |  |
| 4. | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą Joysticków | **TAK** |  |
| 5. | Posiada system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej | **TAK** |  |
| 6. | Posiada układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji kopania | **TAK** |  |
| 7. | Łyżka ładowarkowa montowana na sworznie, dzielona (otwierana) wielofunkcyjna z przykręcanymi zębami | **TAK** |  |
| 8. | Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej | **TAK** |  |
| **C** | **Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki** | **TAK** |  |
| 1. | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne | **TAK** |  |
| 2. | Łyżka koparkowa montowana na szybkozłącze koparkowe o szerokości 600 mm, łyżka skarpowa ażurowa minimum 2000 mm max 2500 mm | **TAK** |  |
| 3. | Głębokość kopania minimalna wartość 5700 mm | **TAK** |  |
| 4. | Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą Joysticków | **TAK** |  |
| 5. | Posiada możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego | **TAK** |  |
| 6. | Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) | **TAK** |  |
| 7. | Siła skrawania na łyżce koparkowej min 55 kN | **TAK** |  |
| **D** | **Wymagania dodatkowe** | **TAK** |  |
| 1. | Gwarancja na oferowaną koaprko-ładowarkę wynosi minimum 12 miesięcy | **TAK** |  |
| 2. | W okresie trwania gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na własny koszt obowiązkowych okresowych przeglądów gwarancyjnych (tj. obejmujących koszt usługi oraz niezbędnych materiałów) | **TAK** |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu 24 godziny od momentu zgłoszenia usterki | **TAK** |  |
| 4. | Wykonawca musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki | **TAK** |  |
| 5. | Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki | **TAK** |  |
| 6. | Radio CD | **TAK** |  |
| 7. | Fabrycznie montowany główny wyłącznik prądu | **TAK** |  |
| 8. | Pakiet podstawowy składający się z gaśnicy , trójkąta ostrzegawczego | **TAK** |  |
| 9. | Szkolenie w cenie dostawy jednego operatora Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki | **TAK** |  |
| 10. | Adres autoryzowanego serwisu maksymalnie 100 km od siedziby Zamawiającego | **TAK** |  |
| 11. | Dostawa do 60 dni od podpisania umowy | **TAK** |  |