*Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.ul. Piastowska 14B 57-300 Kłodzko*

*Zapytanie ofertowe:*  ***„Dostawa fabrycznie w formie leasingu operacyjnego z opcją prawa wykupu***

***nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym”***

**tabela nr 1 *-* OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE**  **CIĄGNIKA ROLNICZEGO** | **PARAMETRY OFEROWANE** | |
| **SPEŁNIA**  **- TAK / NIE\***  (\* określić) | **DANE DODATKOWE**  (\*\* opisać) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **PARAMETRY TECHNICZNE CIĄGNIKA** | | | |
| **1** | Ciągnik rolniczy z kabiną w pełni przeszkloną, fabrycznie nowy,  rok produkcji nie starszy niż 2023 – szt.1. |  | *Podać markę, mo- del i rok produkcji* |
| **2** | **SILNIK** |  |  |
|  | Moc znamionowa i homologowana MINIMUM : 65KM |  |  |
|  | Pojemność: max 3800cm3. |  |  |
|  | Zbiornik paliwa minimum 80 litrów |  |  |
|  | Blokada mechanizmów różnicowych sterowana elektrohydraulicznie |  |  |
|  | Silnik bez AdBlue |  |  |
| **3** | **NAPĘD** |  |  |
|  | skrzynia biegów: minimum (przód/tył) 12/12 |  |  |
|  | hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego |  |  |
|  | napęd na cztery koła sterowany dźwignią |  |  |
| **4** | **NAPĘD WOM** |  |  |
|  | WOM tylny minimum : 540-540ECO OBR/MIN |  |  |
| **5** | **PODNOŚNIK TYLNY** |  |  |
|  | sterowanie za pomocą dźwigni |  |  |
|  | udźwig tylnego podnośnika minimum: 2500 kg |  |  |
|  | ramiona podnośnika tylnego z zaczepami automatycznymi minimum kat.1 |  |  |
| **6** | **HYDRAULIKA** |  |  |
|  | pompa hydrauliczna o wydajności minimum 45 l/min |  |  |
|  | rozdzielacz hydrauliczny minimum 6-drogowy (3 pary) w tym jedna para z przodu. |  |  |
| **7** | **DODATKOWE WYPOSAŻENIE** |  |  |
|  | ładowacz czołowy z łyżką + przedni TUZ z pługiem do śniegu minimum 1,8m. |  |  |
|  | udźwig przedniego ładowacza minimum: 1200kg |  |  |
|  | układ hamulcowy pneumatyczny do przyczepy |  |  |
|  | obciążniki przedniego TUZ minimum 500kg |  |  |
| **8** | **KABINA** |  |  |
|  | kabina klimatyzowana |  |  |
|  | fotel amortyzowany pneumatyczny z pasem bezpieczeństwa |  |  |
|  | klimatyzacja |  |  |
|  | otwierana szyba tylna |  |  |
|  | 2 reflektory robocze w dachu z przodu i z tyłu |  |  |
|  | kierownica regulowana minimum na wysokość |  |  |
|  | radio |  |  |
| **9** | **WYPOSAŻENIE** |  |  |
|  | instrukcja – drukowana - w języku polskim |  |  |
|  | zaczep półautomatyczny |  |  |
|  | błotniki kół przednich |  |  |
|  | wycieraczka (przód + tył) |  |  |
|  | oświetlenie ostrzegawcze (pulsacyjne) |  |  |
|  | minimum trzy komplety kluczyków do pojazdu. |  |  |
|  | gaśnica |  |  |
|  | certyfikat CE, świadectwo homologacji. |  |  |
|  | ładowacz czołowy udźwig minimum 1200kg |  |  |
|  | łyżka o szer. 2m |  |  |
|  | spych do śniegu z regulowanym kątem |  |  |
|  | przedłużenie błotników tylnych do kabiny |  |  |
|  | błotniki przednie |  |  |
| **10** | **WYMIARY I MASA** |  |  |
|  | maksymalna wysokość z kabiną do 2700mm |  |  |
| **11** | **DODATKI** |  |  |
|  | kosiarka bijakowa o szerokości 200cm (dopasowana do mocy ciągnika) |  |  |
|  | przyczepa jednoosiowa 3,5t z wywrotem trójstronnym hydraulicznym |  |  |
| **12** | **SERWIS** |  |  |
|  | Co najmniej jeden punkt serwisowy realizujący dostawy części oraz  obsługę pogwarancyjną oddalony od miejsca garażowania ciągnika maksymalnie do 50 km: |  | *Podać adres(y) punktu(ów) serwisowych* |
|  | Wykonawca na dostarczony pojazd udzieli minimum 36 miesię-cznej gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umo-wy przez strony bez uwag, gwarancja bez limitu motogodzin) w przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę u Zamawiającego |  | *Podać długość okresu gwarancji* |
|  | Gwarantowane szkolenie operatorów w zakresie podstawowej  obsługi technicznej w cenie dostawy – część teoretyczna i praktyczna u Zamawiającego. |  |  |

***\* Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę „3” poprzez wpisanie odpowiedniej opcji.***

Kłodzko, dnia ………………………….. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy)