**Opis przedmiotu zamówienia**

**minimalnych parametrów** s**amochodu**

**przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych  wyposażony w windę dla wózków inwalidzkich**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wymagane minimalne parametry techniczne**  Wersja nadwozia typu BUS | | | **Oferowany samochód**  **……………………………**  **Marka\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Model\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **rok\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1. 1. | | Samochód osobowy 9 miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.  Możliwość przewozu 9 osób na fotelach fabrycznych (kierowca + 8 pasażerów) lub 8 osób w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim i pozostałych na fabrycznych fotelach (kierowca + 7 pasażerów tj. 1+ 7) |  |
|  | | Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego | Wyposażenie zgodne z wymaganiami  TAK/NIE\*\* |
|  | | Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych;  Komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu jako samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych;  Oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych. |  |
| 1. 2. | | Liczba drzwi – 4, w tym drzwi odsuwane w drugim rzędzie foteli prawe oraz tylne drzwi dwuskrzydłowe  Przy drzwiach bocznych przesuwnych stopień ułatwiający wsiadanie |  |
|  | | Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg |  |
| 1. 2. | | Kolor nadwozia: odcienie szarości, grafitowy, srebrny lub biały metalizowany |  |
| 1. 3. | | Tapicerka materiałowa szara, czarna, do wyboru z palety producenta |  |
| 1. 4. | | Rodzaj silnika: diesel min. 1950 ccm olej napędowy |  |
|  | | Moc silnika: max moc nie mniej niż 125 KM |  |
|  | | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wyznaczone według procedury WLTP nie większe niż 9,0 litr/100 km  Maksymalne średnie spalanie (NEDC) | Podać parametr\_\_\_\_\_\_\_/100 km |
|  | | Norma emisji spalin Euro 6 |  |
|  | | Centralny zamek z pilotem |  |
|  | | Immobiliser |  |
|  | | Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie |  |
|  | | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne |  |
|  | | Napęd na przednie koła |  |
| 1. 9. | | Adaptacja do przewozu wózka inwalidzkiego: dodatkowy pas 3 punktowy |  |
|  | | Uchwyty ułatwiające wsiadanie |  |
|  | | Najazd inwalidzki z montażem (szyny podłogowe do transportu wózka |  |
|  | | Winda inwalidzka o nośności min. 350 kg |  |
|  | | Pasy inwalidzkie 1 kpl |  |
| **Wymagane minimalne wyposażenie** | | |  |
| 1. 1. | Wspomaganie układu kierowniczego | |  |
| 1. 2. | Kolumna kierownicza regulowana na wysokość i głębokość w dwóch płaszczyznach | |  |
| 1. 5. | Radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth | |  |
| 1. 6. | Przednie poduszki powietrzne minimum kierowcy | |  |
| 1. 9. | Światła do jazdy dziennej | |  |
| 1. 1. | Komputer pokładowy | |  |
| 1. 13. | Systemy:   * zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ABS EBD * stabilizacji toru jazdy, | |  |
| 1. . | Fotele w 2 i 3 rząd łatwo demontowalne | |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego, z podłokietnikiem | |  |
| 1. 15 | Regulowane oparcia foteli w 2 i 3 rzędzie | |  |
| 1. 1. | Czujnik parkowania przód i tył | |  |
|  | Kamera cofania montowana fabrycznie | |  |
| 1. 1. | Pojazd w pełni przeszklony przyciemniane szyby w 2 i 3 rzędzie | |  |
| 1. 20. | Klimatyzacja przedziału kierowcy i klimatyzacja i ogrzewanie na 2 i 3 rząd niezależnie | |  |
| 1. 30. | Apteczka medyczna, Zamontowana gaśnica, Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa | |  |
| 1. 32. | Zestaw podstawowych narzędzi (podnośnik i klucz do kół) | |  |