**Opis przedmiotu zamówienia**

**minimalnych parametrów** s**amochodu**

**przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych  wyposażony w windę dla wózków inwalidzkich**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagane minimalne parametry techniczne**Wersja nadwozia typu BUS | **Oferowany samochód****……………………………****Marka\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Model\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****rok\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 1. 1.
 | Samochód osobowy 9 miejscowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym przystosowany do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.Możliwość przewozu 9 osób na fotelach fabrycznych (kierowca + 8 pasażerów) lub 8 osób w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim i pozostałych na fabrycznych fotelach (kierowca + 7 pasażerów tj. 1+ 7) |  |
|  | Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego | Wyposażenie zgodne z wymaganiamiTAK/NIE\*\* |
|  | Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych;Komplet dokumentów umożliwiających rejestrację pojazdu jako samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych;Oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych. |  |
| 1. 2.
 | Liczba drzwi – 4, w tym drzwi odsuwane w drugim rzędzie foteli prawe oraz tylne drzwi dwuskrzydłowePrzy drzwiach bocznych przesuwnych stopień ułatwiający wsiadanie |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg |  |
| 1. 2.
 | Kolor nadwozia: odcienie szarości, grafitowy, srebrny lub biały metalizowany |  |
| 1. 3.
 | Tapicerka materiałowa szara, czarna, do wyboru z palety producenta |  |
| 1. 4.
 | Rodzaj silnika: diesel min. 1950 ccm olej napędowy  |  |
|  | Moc silnika: max moc nie mniej niż 125 KM |  |
|  | Zużycie paliwa w cyklu mieszanym wyznaczone według procedury WLTP nie większe niż 9,0 litr/100 kmMaksymalne średnie spalanie (NEDC) | Podać parametr\_\_\_\_\_\_\_/100 km |
|  |  Norma emisji spalin Euro 6 |  |
|  | Centralny zamek z pilotem |  |
|  | Immobiliser |  |
|  | Elektrycznie regulowane szyby boczne przednie |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne |  |
|  | Napęd na przednie koła |  |
| 1. 9.
 | Adaptacja do przewozu wózka inwalidzkiego: dodatkowy pas 3 punktowy |  |
|  | Uchwyty ułatwiające wsiadanie |  |
|  | Najazd inwalidzki z montażem (szyny podłogowe do transportu wózka |  |
|  | Winda inwalidzka o nośności min. 350 kg |  |
|  | Pasy inwalidzkie 1 kpl |  |
| **Wymagane minimalne wyposażenie** |  |
| 1. 1.
 | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 1. 2.
 | Kolumna kierownicza regulowana na wysokość i głębokość w dwóch płaszczyznach |  |
| 1. 5.
 | Radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth |  |
| 1. 6.
 | Przednie poduszki powietrzne minimum kierowcy |  |
| 1. 9.
 | Światła do jazdy dziennej |  |
| 1. 1.
 | Komputer pokładowy  |  |
| 1. 13.
 | Systemy:* zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ABS EBD
* stabilizacji toru jazdy,
 |  |
| 1. .
 | Fotele w 2 i 3 rząd łatwo demontowalne  |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego, z podłokietnikiem |  |
| 1. 15
 | Regulowane oparcia foteli w 2 i 3 rzędzie |  |
| 1. 1.
 | Czujnik parkowania przód i tył |  |
|  | Kamera cofania montowana fabrycznie |  |
| 1. 1.
 | Pojazd w pełni przeszklony przyciemniane szyby w 2 i 3 rzędzie |  |
| 1. 20.
 | Klimatyzacja przedziału kierowcy i klimatyzacja i ogrzewanie na 2 i 3 rząd niezależnie |  |
| 1. 30.
 | Apteczka medyczna, Zamontowana gaśnica, Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa  |  |
| 1. 32.
 | Zestaw podstawowych narzędzi (podnośnik i klucz do kół) |  |