**Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MOST ul. SADOWA JNI 1024950** | | | | | | |
| **Lp.** | **Opis prac** | **j.m.** | | **ilość** | **cena jedn. netto [zł]** | **wartość netto [zł]** |
| 1. | Skucie skorodowanego betonu wraz z przygotowaniem powierzchni do wykonania naprawy | m3 | | 0,25 |  |  |
| 2. | Lokalne naprawy zaprawami typu PCC skrzydeł i przyczółków | m3 | | 0,25 |  |  |
| **MOST UL. M. ROTUNDY JNI 1024958** | | | | | | |
|  | Rozbiórka krawężników betonowych kap chodnikowych | mb | 48,00 | |  |  |
|  | Rozbiórka nawierzchni z asfaltu lanego 1,0x40 | m2 | 40,00 | |  |  |
|  | Mechaniczna rozbiórka kap chodnikowych z betonu zbrojonego | m3 | 8,288 | |  |  |
|  | Demontaż skorodowanych sączków odwadniających | szt | 8,000 | |  |  |
|  | Ręczne skucie skorodowanego betonu na powierzchni skrzydełek | m3 | 0,30 | |  |  |
|  | Iniekcja niskociśnieniowa rys skrzydełek materiałem na bazie żywic epoksydowych | mb | 14,00 | |  |  |
|  | Lokalne naprawy zaprawami typu PCC powierzchni betonowych skrzydełek | m3 | 0,20 | |  |  |
|  | Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych przyczółków i skrzydełek powłoką elastyczną z możliwością pokrywania zarysowań | m2 | 42,00 | |  |  |
|  | Montaż sączków odwadniających z poziomu izolacji | szt. | 8,00 | |  |  |
|  | Izolacja powłokowa płyty pomostu pod częścią chodnikową 1,0x18x2 | m2 | 36,00 | |  |  |
|  | Ustawienie krawężników kamiennych na grysie lakierowanym kotwionych w kapy chodnika prętami stalowymi | mb | 40,00 | |  |  |
|  | Wykonanie drenów prefabrykowanych z geowłókniny i grysów lakierowanych żywicą epoksydową | mb | 72,00 | |  |  |
|  | Przygotowanie i montaż zbrojenia kap chodnikowych | kg | 916,42 | |  |  |
|  | Deskowanie tradycyjne belki podporęczowej | m2 | 3,60 | |  |  |
|  | Montaż desek gzymsowych prefabrykowanych betonowych o wymiarach 75x40x6 | mb | 20,00 | |  |  |
|  | Betonowanie kap chodnikowych betonem C30/37 | m3 | 9,60 | |  |  |
|  | Montaż krawężników betonowych zanikających 15x30 na ławie betonowej | mb | 8,00 | |  |  |
|  | Chodniki z kostki brukowej na dojściach do mostu | m2 | 4,00 | |  |  |
|  | Wykonanie ścieku skarpowego wraz z wykonaniem ociekacza z kamienia łamanego grubego | mb | 6,00 | |  |  |
|  | Wykonanie powłoki izolacyjno - nawierzchniowej kap chodnikowych | m2 | 55,50 | |  |  |
|  | Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni pionowych i poziomych belki podporęczowej | m2 | 17,00 | |  |  |
|  | Czyszczenie strumieniowo ścierne balustrady mostowej | m2 | 50,00 | |  |  |
|  | Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady mostowej | m2 | 50,00 | |  |  |
| **Razem wartość netto** | | | | | |  |
| **Podatek … % VAT** | | | | | |  |
| **Razem wartość brutto** | | | | | |  |

…………………………………………………….

(podpis Wykonawcy)