**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr IBGKiOŚ.271.1.110.2023**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia polega na zakupie, dostawie i montażu następujących urządzeń:

* **Drabina z drążkiem do podciągania oraz podciąg nóg (sołectwo Tadajówka)**



 Specyfikacja techniczna:

- konstrukcja wykonana ze stali, zabezpieczonej przed działaniem czynników atmosferycznych (ocynkowanie, malowanie proszkowo),

- wymiary urządzenia: 2100 x 1000 x 1600 [mm] (wys. x szer. x dł.). Dopuszczalna tolerancja różnicy wymiarów 5 %,

- ilustracja poglądowa przedstawia zestaw urządzeń przymocowany do pylonu. Dopuszcza się zestaw urządzeń zamontowany do stalowego słupa,

- konstrukcja wykonana z rur stalowych o średnicy 33 – 60 mm,

- uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego,

- urządzenie montowane w fundamencie betonowym,

- urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 16630:2015-06.

* **Narciarz i surfer (sołectwo Rozwozin)**



Specyfikacja techniczna:

- konstrukcja wykonana ze stali, zabezpieczonej przed działaniem czynników atmosferycznych (ocynkowanie, malowanie proszkowo),

- dopuszcza się przymocowanie urządzeń zarówno do słupa jak i do pylonu z instrukcją obsługi (wykonanie ze stali),

- wsporniki ruchowe wykonane z rur stalowych o średnicy 40 – 65 mm,

- uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego,

- urządzenie montowane na stałe w fundamencie betonowym,

- urządzenie powinno spełniać normy bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 16630:2015-06,

* **Biegacz i wioślarz (sołectwo Nadratowo)**



- UWAGA: wizualizacja przedstawia dwa osobne elementy. Zamawiający oczekuje wykonania zestawu (setu) dwóch wyżej przedstawionych urządzeń, mocowanych do metalowego słupa lub pylonu,

- konstrukcja wykonana ze stali, zabezpieczonej przed działaniem czynników atmosferycznych (ocynkowanie, malowanie proszkowo),

- uchwyty i siedziska wykonane z tworzywa sztucznego,

- urządzenie mocowane na stałe w fundamencie betonowym,

- urządzenie powinno spełniać normy bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 16630:2015-06

* **Narciarz i orbitrek (sołectwo Nadratowo)**



- UWAGA: wizualizacja przedstawia dwa osobne elementy. Zamawiający oczekuje wykonania zestawu (setu) dwóch wyżej przedstawionych urządzeń, mocowanych do metalowego słupa lub pylonu,

- konstrukcja wykonana ze stali, zabezpieczonej przed działaniem czynników atmosferycznych (ocynkowanie, malowanie proszkowo),

- uchwyty i siedziska wykonane z tworzywa sztucznego,

- urządzenie mocowane na stałe w fundamencie betonowym,

- urządzenie powinno spełniać normy bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 16630:2015-06