Część 4 Załącznik nr 2 do SIWZ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPISparametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji | PUNKTACJA |
| **I. Zestaw mebli medycznych (WW)** |
|  | **Zestaw mebli medycznych** | TAK |  |  |
| 1 | **Wózek mobilny na czystą i brudną pościel - 1 szt.** | TAK |  |  |
| Wózek do czystej i brudnej bielizny | TAK |  |  |
| szafka bez drzwiczek, 2xpółka, 1xstelaż do worków na brudną bieliznę | TAK |  |  |
| szafka zbudowana z: stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RA | TAK |  |  |
| wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej | TAK |  |  |
| blat z 3 stron obudowany | TAK |  |  |
| uchwyt do prowadzenia | TAK |  |  |
| podstawa stalowa, lakierowana proszkowo | TAK |  |  |
| Podstawa wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |  |
| Podstawa wypełniona prętami, odboje na narożach podstawy | TAK |  |  |
| obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | TAK |  |  |
| pokrywa z tworzywa ABS otwierana ręcznie | TAK |  |  |
| Wymiary: 1050x580x1080 mm | TAK |  |  |
| Wymiary szafki: 550x530x690 mm | TAK |  |  |
| 2 | **Stolik do badania i pielęgnacji niemowląt z szafką** - **1 szt**.,  | TAK |  |  |
| Stolik do pielęgnacji noworodków: 1xblat, 1xszafka 2-drzwiowa | TAK |  |  |
| stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo na biało | TAK |  |  |
| podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |  |
| blat stalowy lakierowany proszkowo, wyposażony w tapicerowany materacyk i otoczony z trzech stron materiałem tapicerowanym | TAK |  |  |
| szafka z płyty meblowej laminowanej białej, front z płyty meblowej laminowanej | TAK |  |  |
| Wymiary stolika: | TAK |  |  |
| szerokość 830 mm | TAK |  |  |
| głębokość: 660 mm | TAK |  |  |
| wysokość od podłoża do blatu: 900 mm | TAK |  |  |
| wysokość całkowita stolika: 980 mm | TAK |  |  |
| 3 | **Szafka przyłóżkowa – 2 szt.** | TAK |  |  |
| Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka  | TAK |  |  |
| Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego  | TAK |  |  |
| Szerokość całkowita: 450 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |  |
| Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm) | TAK |  |  |
| Wysokość całkowita: 825 mm (+/-20 mm) | TAK |  |  |
| Blat szafki wykonany z tworzywa  | TAK |  |  |
| Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki  | TAK |  |  |
| Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki  | TAK |  |  |
| umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki  | TAK |  |  |
| Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą | TAK |  |  |
| 4 | **Stolik pod aparaturę medyczną – 1 szt**3xblat 500x500mm, 1xuchwyt (rączka), 1xszyna instrumentalna, 1xlistwa zasilająca. Stelaż umożliwiający dowolną regulację umieszczenia półek oraz wyposażenia dodatkowego, - blat stalowy, lakierowany proszkowo, blat z pogłębieniem. Stolik na czterech kółkach, w tym dwa z blokadą.  | TAK |  |  |
| **II. Zestaw mebli medycznych (UP)** |
|  | **Zestaw mebli medycznych** | TAK |  |  |
| 1. | **Wózek mobilny na czystą i brudną pościel - 1 szt.** | TAK |  |  |
| Wózek do czystej i brudnej bielizny | TAK |  |  |
| szafka bez drzwiczek, 2xpółka, 1xstelaż do worków na brudną bieliznę | TAK |  |  |
| szafka zbudowana z: stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RA | TAK |  |  |
| wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej | TAK |  |  |
| blat z 3 stron obudowany | TAK |  |  |
| uchwyt do prowadzenia | TAK |  |  |
| podstawa stalowa, lakierowana proszkowo | TAK |  |  |
| Podstawa wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |  |
| Podstawa wypełniona prętami, odboje na narożach podstawy | TAK |  |  |
| obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka | TAK |  |  |
| pokrywa z tworzywa ABS otwierana ręcznie | TAK |  |  |
| Wymiary: 1050x580x1080 mm | TAK |  |  |
| Wymiary szafki: 550x530x690 mm | TAK |  |  |
| 2 | **Stolik zabiegowy trzypółkowy z koszem na odpady – 1 szt.** | TAK |  |  |
| Stolik oddziałowy: | TAK |  |  |
| 3x kuweta 395x325x65mm | TAK |  |  |
| 1x stelaż do worka na odpady na odpady z pokrywą | TAK |  |  |
| 1x koszyk na akcesoria 290x96x90mm | TAK |  |  |
| 1x uchwyt do prowadzenia  | TAK |  |  |
| stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, | TAK |  |  |
| Stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |  |
| kuweta z tworzywa sztucznego | TAK |  |  |
| koszyk stalowy lakierowany proszkowo na biało | TAK |  |  |
| stelaż do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało, pokrywa z tworzywa w kolorze białym | TAK |  |  |
| Wymiary całkowite: 680x430x890 mm | TAK |  |  |
| 3 | **Stanowisko do iniekcji – 1 szt.** | TAK |  |  |
| Fotel do pobierania krwi z dwoma podłokietnikami. | TAK |  |  |
| Rama metalowa malowana proszkowo. | TAK |  |  |
| Dwa podłokietniki z regulacją wysokości  | TAK |  |  |
| Siedzisko, oparcie i podłokietniki wykonane z wytrzymałego materiału, zmywalnego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych.  | TAK |  |  |
| Całkowita szerokość 820 mm  | TAK |  |  |
| Całkowita długość 750 mm  | TAK |  |  |
| Szerokość podstawy 690 mm | TAK |  |  |
| Długość podstawy 710 mm  | TAK |  |  |
| Całkowita wysokość 825 mm  | TAK |  |  |
| Dopuszczalne obciążenia 120 kg  | TAK |  |  |
| 4 | **Kozetka lekarska – 1 szt.** | TAK |  |  |
| Rama nośna stalowa, całość lakierowana proszkowo na kolor biały | TAK |  |  |
| Leże dwusegmentowe , tapicerowane materiałem zmywalnym, odpornym na zabrudzenia i przebarwienia oraz na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach służby zdrowia;  | TAK |  |  |
| WYPOSAŻENIEuchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku, | TAK |  |  |
| WYMIARY:- długość: 1850 mm (+/- 20 mm)- szerokość: 560 mm +/- 20 mm- wysokość: 500 mm +/- 20 mm | TAK |  |  |
| 5 | **Wózek do rozwożenia leków – 1 szt.**.  | TAK |  |  |
| Stolik do rozwożenia leków: | TAK |  |  |
| 2x blat (4 tace) z przegródkami | TAK |  |  |
| 1x uchylna miska o średnicy 220 mm poj. 2,5l | TAK |  |  |
| 1xkoszyk na akcesoria 290x96x90mm | TAK |  |  |
| stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |  |
| blat ze stali kwasoodpornej w formie 2 wyjmowanych tac | TAK |  |  |
| przegródki do leków z tworzywa sztucznego | TAK |  |  |
| miska uchylna ze stali nierdzewnej, uchylna | TAK |  |  |
| koszyk na akcesoria stalowy lakierowany proszkowo | TAK |  |  |
| Wymiary całkowite: 660x430x890 mm | TAK |  |  |
| 6 | **Stolik do badania i pielęgnacji niemowląt z szafką** - **1 szt**.,  | TAK |  |  |
| Stolik do pielęgnacji noworodków: 1xblat, 1xszafka 2-drzwiowa | TAK |  |  |
| stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo na biało | TAK |  |  |
| podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |  |
| blat stalowy lakierowany proszkowo, wyposażony w tapicerowany materacyk i otoczony z trzech stron materiałem tapicerowanym | TAK |  |  |
| szafka z płyty meblowej laminowanej białej, front z płyty meblowej laminowanej | TAK |  |  |
| Wymiary stolika: | TAK |  |  |
| szerokość 830 mm | TAK |  |  |
| głębokość: 660 mm | TAK |  |  |
| wysokość od podłoża do blatu: 900 mm | TAK |  |  |
| wysokość całkowita stolika: 980 mm | TAK |  |  |
| **III. Szafka przyłóżkowa** |
| **1** | **Szafka przyłóżkowa x 1 szt.** |  |  |  |
|  | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka  | TAK |  |  |
| Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego  | TAK |  |  |
| Szerokość całkowita: 450 mm (+/- 30 mm) | TAK, podać |  |  |
| Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm) | TAK, podać |  |  |
| Wysokość całkowita: 825 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |  |
| Blat szafki wykonany z tworzywa  | TAK |  |  |
| Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki  | TAK |  |  |
| Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki  | TAK |  |  |
| umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki  | TAK |  |  |
| Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą | TAK, podać |  |  |
| **IV. Zestaw wyposażenia biurowego** |
| **1** | **Zestaw wyposażenia biurowego x 1 szt.** |  |  |  |
|  | Biurko o wymiarach minimalnych dł. 100 cm x szer. 60 cm x wys. 75 cm | TAK |  |  |
| Blat biurka z wysuwaną półką pod klawiaturę z przegrodą boczną na komputer stacjonarny | TAK |  |  |
| Płyta meblowa laminowana, w kolorze podanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
| **WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO** |
| 1 | Okres gwarancji minimum 2 lata od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego*(punkt ten jest oceniany jako jedno z kryteriów oceny ofert).*2 lata – 0 pkt.3 lata – 15 pkt.4 lata - 30 pkt5 lat i więcej – 40 pkt | TAKPodać | Podać …………………………………. |  |
| 2 | Serwis Gwarancyjny świadczony będzie przez -  | Podać |  |  |
| 3 | Forma zgłoszeń: telefonicznie, faxem, e-mail, pisemnie. | Podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). ……………………………………………….……………………… (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |

**Wykonawca zobowiązany jest w formularzu rzeczowo-cenowym (załącznik nr 1.1 do SIWZ) do podania osobnych cen dla sprzętu wyszczególnionego w pozycjach I – IV.**