{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["cz. 8"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"cz. 8","index":0,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,2,13,3],[6,1,6,4],[2,1,2,4],[14,2,14,3],[4,1,4,3],[8,2,8,3]]}
[]
[null,null,null,null,"Załącznik nr 5.5. do SIWZ"]
[null,"Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"]
[]
[null,"CZĘŚĆ 5 - Zakup i dostawa oprogramowania do wielowirnikowca za skanerem"]
[]
[null,"Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.\n\nWszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności."]
[]
[null,"lp","Nazwa sprzętu / minimalne parametry\nwymagane przez Zamawiającego",null,"Opis techniczny oferowanego sprzętu\n(uwaga kolumnę wypełnia wykonawca, który  dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy \nPrawo Zamówień Publicznych, zgodnie z SIWZ)"]
[null,null,"      ilość:  1","Oprogramowanie specjalistyczne do wielowirnikowca ze skanerem laserowym "]
[null,1,"Program","Agisoft PhotoScan Professional lub równoważny"]
[null,null,"wersja:","Normalna lub edukacyjna"]
[null,null,"ilość stanowisk:",11]
[null,null,"Wymagania równoważności"]
[null,null,"Program ma składać się z jednej licencji pływającej na 11 stanowisk edukacyjnych lub 11 samodzielnych licencji edukacyjnych typu standalone. Ma być to  zaawansowany program do modelowania 3D na podstawie obrazów, Ma obsługiwać dowolne obrazy i być wydajny zarówno w kontrolowanych jak i niekontrolowanych warunkach. Zdjęcia wykorzystywane do obróbki maja być wykorzystywane w sposób w pełni zautomatyzowany z możliwością tworzenia modelu 3D (warunek konieczny).  \nPraca w programie ma być złożona z kilku prostych etapów. Etapy i sposób wykonania ma być przystępny dla studenta i być intuicyjny. \nProgram ma wyszukiwać  wspólne punkty na fotografiach i dopasowywać je z możliwością odnajdywania pozycji aparatu dla każdego zdjęcia i ma doskonalić kalibrację aparatu. Ma następnie tworzyć i budowac gęstą chmurę punktów w oparciu o pozyskane zdjęcia z nalotu dronem. Gęsta chmura punktów ma być edytowana przed eksportowaniem lub przejściem do tworzenia modelu siatki 3D.\n Program ma umożliwić przynajmniej zastosowanie dwóch algorytmicznych metod tworzenia siatki 3D: Pole Wysokości - dla planarnego typu powierzchni, Arbitralny - dla każdego rodzaju obiektu.\nProgram ma umożliwić kompleksową edycję 3D. Ma być możliwa edycja części pracy z tego programu w oprogramowaniu będącym na wyposażeniu Instytutu a mającym możliwość modelowania 3Dprogram ma umożliwić teksturowanie i umożliwić tworzenie ortofotomap. \nCelem przetwarzania fotografii przy użyciu programu ma być możliwość wizualizacji pracy z nalotem dronem  i budowanie teksturowanego modelu 3D wybranego elementu cyberprzestrzeni. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"……………………… dnia ………………","……………………………………………..……………."]
[null,null,null,"  (miejscowość)","(podpis i pieczątka uprawomocnionego  przedstawiciela Wykonawcy)\n"]