{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["cz. 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"cz. 3","index":0,"n_rows":142,"n_cols":5,"rows_kept":142,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,4],[6,1,6,4],[4,1,4,3],[31,2,31,3],[9,1,10,1],[9,2,10,3],[35,2,35,3],[53,2,55,2],[61,2,63,2],[12,2,12,3],[18,2,18,3],[20,2,22,2],[25,2,25,3],[114,2,115,2],[116,2,117,2],[67,2,74,2],[75,2,77,2],[87,2,88,2]]}
[]
[null,null,null,null,"Załącznik nr 5.1. do SIWZ"]
[null,"Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"]
[]
[null,"CZĘŚĆ 1 - Zakup i dostawa drukarek, skanera i urządzeń wielofunkcyjnych"]
[]
[null,"Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie, należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.\n\nWszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności i wydajności."]
[]
[]
[null,"lp","Nazwa sprzętu / minimalne parametry\nwymagane przez Zamawiającego",null,"Opis techniczny oferowanego sprzętu\n(uwaga kolumnę wypełnia wykonawca, który  dokument ten przedkłada Zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 ustawy \nPrawo Zamówień Publicznych, zgodnie SIWZ)"]
[null,null,null,null,"Opis winien potwierdzać spełnienie wszystkich wymagań określonych w kol. 2"]
[null,null,"      ilość:  2","Urządzenie wielofunkcyjne ver. 1","Marka, model:"]
[null,1,"Specyfikacja kopiarki",null,"Parametry:"]
[null,null,"Proces kopiowania","Elektrostatyczne kopiowanie laserowe; pośrednie"]
[null,null,"Rozdzielczość \nkopiowania (dpi)","min. 600 x 600"]
[null,null,"Kopiowanie wielokrotne","min. 1-99"]
[null,null,"Format oryginału","min:   A5 \nmax:  A3"]
[null,null,"Funkcje kopiowania","Wstawianie  rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna;  druk próbny do regulacji; pamięć ustawień  zadań; powtarzanie obrazu;  pieczętowanie;  ochrona kopii"]
[null,null,"Specyfikacja drukarki",null,"Parametry:"]
[null,null,"Rozdzielczość \ndrukowania (dpi)","min 600 x 600"]
[null,null,"Język opisu strony","PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0)"]
[null,null,null,"PostScript 3"]
[null,null,null,"XPS"]
[null,null,"Szybkość wydruku kolor.","min. 22 str./min"]
[null,null,"Funkcje drukowania","Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF; \nAutomatyczy druk dwustronny (duplex)\nSzyfrowanych plików PDF iOOXML (DOCX; XLSX; PPTX); "]
[null,null,"Specyfikacja skanera",null,"Parametry:"]
[null,null,"Prędkość skanowania","min 30 obrazów/min."]
[null,null,"Rozdzielczość \nskanowania (dpi)","min.: 600 x 600"]
[null,null,"Tryby skanowania","Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV,  Skanowanie sieciowe TWAIN"]
[null,null,"Formaty plików","TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; JPEG; XPS; Kompaktowy XPS; DOCX; XLSX; przeszukiwalny PDF; PDF/A;  linearyzowany PDF"]
[null,null,"Funkcje skanowania","Komentarze  (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym"]
[null,null,"Specyfikacja faksu",null,"Parametry:"]
[null,null,"Standard faksu","G3"]
[null,null,"Rozdzielczość faksu (dpi)","min..: 600 x 600 dpi"]
[null,null,"Funkcje faksowania","Odpytywanie; przesunięcie  czasowe; PC-Faks; odbiór  do skrzynki poufnej; Odbiór  do e- mail/FTP/SMBB; "]
[null,null,"Specyfikacja systemu",null,"Parametry:"]
[null,null,"Standardowa pamięć sys.","min. 2 048 MB "]
[null,null,"Standardowy \ndysk twardy (GB)","min. 160"]
[null,null,"Standardowe interfejsy","10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0"]
[null,null,"Protokoły sieciowe","TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)"]
[null,null,"Rozmiar papieru","A5-A3; A6S; papier  bannerowy; zakres rozmiarów grubego  papieru  X/Y: szerokość: 90-297 mm; długość:  139,7-431,8 mm"]
[null,null,"Gramatura papieru (g/m²)","w przedziale min  .60-256 g/m2"]
[null,null,"Automatyczny dupleks","A5-A3; "]
[null,null,"Tryby wykańczania (opcja)","Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie"]
[null,null,"Wydajność tonera \nczarno-białego","min. 22000"]
[null,null,"Wydajność \ntonerów CMY","min. 20000"]
[null,null,"Konta użytkowników","Konta użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło  + e-mail  + folder  smb) Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika. "]
[]
[null,null,"      ilość:  2","Urządzenie wielofunkcyjne ver. 2","Marka, model:"]
[null,2,"Typ","Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner, faks.) - sieciowe","Parametry:"]
[null,null,"Technologia","Laserowa kolorowa"]
[null,null,"Ekran LCD","Dotykowy"]
[null,null,"Podajnik papieru","min. 250 arkuszy"]
[null,null,"Interfejs standardowy","USB 2.0   "]
[null,null,null,"10/100 Ethernet Base TX"]
[null,null,null,"802.11b wireless "]
[null,null,"Oprogramowanie zarządzające siecią","tak"]
[null,null,"Pamięć (RAM)","min. 512 MB"]
[null,null,"Formaty papieru","A6-A4"]
[null,null,"Gramatury papieru","zakres min. 60-163 g/m2"]
[null,null,"Prędkość faksu","33600 bps"]
[null,null,"Funkcjonalność automatycznego dupleksu","Druk "]
[null,null,null,"Kopia   "]
[null,null,null,"Skan"]
[null,null,"Rozdzielczość druku","min.  1200 x 600 dpi"]
[null,null,"Prędkość kopiowania","min. 30 str. (mono i kolor)"]
[null,null,"Rozdz. kopiowania Skan","min. 1200x1200"]
[null,null,"Możliwość skanowania do","Obrazu (PC) "]
[null,null,null,"OCR (PC)"]
[null,null,null,"E-maila (PC) "]
[null,null,null,"Pliku (PC) "]
[null,null,null,"Pamięci USB "]
[null,null,null,"Serwera pocztowego "]
[null,null,null,"FTP "]
[null,null,null,"Folderu sieciowego "]
[null,null,"Dodatkowe opcje","Automatyczny wydruk na obu stronach papieru,"]
[null,null,null,"Drukowanie z kart pamięci USB,"]
[null,null,null,"Wi-Fi"]
[null,null,"Obsługiwane fomaty","PDF, JPEG"]
[]
[null,null,"      ilość:  2","Drukarka laserowa ver. 1","Marka, model:"]
[null,3,"Technologia druku","Laserowa, monochromatyczna","Parametry:"]
[null,null,"Maksymalny rozmiar papieru","A4"]
[null,null,"Szybkość druku w mono","min. 25 str./min"]
[null,null,"Maks. rozdzielczość druku","min. 600 x 600 dpi"]
[null,null,"Druk dwustronny (dupleks)","TAK, Automatyczny"]
[null,null,"Interfejsy","LAN (Ethernet), Hi-Speed USB 2.0"]
[null,null,"Dołączone akcesoria","kabel zasilający"]
[null,null,null,"kabel USB"]
[null,null,"Emulacja","PCL6, BR-Script3"]
[]
[null,null,"      ilość:  6","Urządzenie wielofunkcyjne ver. 3","Marka, model:"]
[null,4,"Technologia druku","Laserowa, monochromatyczna","Parametry:"]
[null,null,"Funkcje","Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie"]
[null,null,"Obsługiwany format","Formaty niestandardowe, letter, DL, B5, A6, A5, A4"]
[null,null,"Podajnik papieru","Tak"]
[null,null,"Maks. rozdzielczość druku","min. 2400 x 600 dpi"]
[null,null,"Szybkość druku","Min. 30 stron/min."]
[null,null,"Druk dwustronny","TAK, Automatyczny"]
[null,null,"Interfejsy","LAN (Ethernet), Wi-Fi, USB 2 Hi-Speed"]
[null,null,"Dołączone akcesoria","Kabel zasilający, toner, przewód USB"]
[null,null,"wyświetlacz","wbudowany"]
[]
[null,null,"      ilość:  1","Drukarka Laserowa ver.2","Marka, model:"]
[null,5,"Technologia druku ","Laserowa, monochromatyczna","Parametry:"]
[null,null,"Maksymalny format nośnika","A4"]
[null,null,"Obsługiwane formaty nośników","Podajnik 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, pocztówki (JIS pojedyncze i podwójne), koperty (DL, C5, C6, B5)"]
[null,null,"Szybkość druku w mono","min. 35 str./min"]
[null,null,"Maksymalna rozdzielczość druku","min. 1200 x 1200 dpi"]
[null,null,"Nośniki","Papier (typu bond, kolorowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, kartony, folia do przezroczy, zdefiniowany przez użytkownika"]
[null,null,"Druk dwustronny (dupleks)","Automatyczny"]
[null,null,"Wyświetlacz","Wbudowany Ekran LCD, (kolor., graficzny)"]
[null,null,"Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości)","max. 6 s"]
[null,null,"Języki drukowania","PCL 6, PCL 5. "]
[null,null,"Łączność, tryb standardowy","USB 2.0 Hi-Speed"]
[null,null,null,"Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx, Gigabit Ethernet 1000Base-T"]
[null,null,"Dołączone akcesoria","kabel zasilający"]
[null,null,null,"kabel USB"]
[]
[null,null,"      ilość:  1","Skaner płaski","Marka, model:"]
[null,6,"Typ skanera ","Skaner płaski (sieciowy)","Parametry:"]
[null,null,"Rozdzielczość skanowania ","min. 1200 x 1200 DPI"]
[null,null,"Formaty papieru ","max. A4"]
[null,null,"Głębia kolorów ","Wejście: 48 Bit Kolor / 16 Bit Monochromatyczny, Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny"]
[null,null,"Formaty edycji ","Skanowanie do JPEG, Skanowanie do TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, Skanowanie do PDF, Skanowanie do PDF / partia, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, Skanowanie do pliku PDF/A"]
[null,null,"Funkcje kompresji pliku ","Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), Kompresja PDF"]
[null,null,"Zaawansowana integracja dokumentu ","Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do drukowania, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu"]
[null,null,"Przyłącza ","Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)"]
[null,null,"Panel interfejsu sieciowego ","Wbudowany"]
[null,null,"Ustawienia Ethernet ","10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/pełny druk dwustronny/połowiczny druk dwustronny"]
[null,null,"Obsługiwane protokoły ","TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP"]
[null,null,"obsługa IPv6 ","Tak"]
[null,null,"Funkcje „Push Scan” ","Tak"]
[null,null,"Blokada panelu z hasłem ","Tak"]
[null,null,"Obsługa standardów","TWAIN, WIA, ISIS"]
[null,null,"Dołączone oprogramowanie","ABBYY FineReader Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Windows), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Document Capture Pro Server"]
[null,null,"Dodatkowe wyposażenie","Kabel zasilający; Instrukcja montażu; Oprogramowanie (CD); Kabel USB; Instrukcja obsługi (CD); Panel interfejsu sieciowego"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"……………………… dnia ………………","……………………………………………..……………."]
[null,null,null,"  (miejscowość)","(podpis i pieczątka uprawomocnionego  przedstawiciela Wykonawcy)\n"]