{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Przedmiar","Arkusz3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Przedmiar","index":0,"n_rows":332,"n_cols":7,"rows_kept":332,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[331,0,336,6],[328,1,329,6],[319,1,319,4],[320,0,320,6],[321,0,321,5],[324,0,324,1],[325,0,325,1],[326,0,326,4],[5,0,5,6],[9,0,9,6],[200,0,200,6],[225,0,225,6],[309,0,309,6],[318,0,318,6],[0,0,0,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[2,0,2,6],[1,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[" 5/RB/2020                                                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2"]
[]
["                                                                                                          FORMULARZ OFERTY\nWykonawca: ………………………………………………………………………………………………………………….……\n\nadres e-mail………………………………………………………………………………………………….\n\nW związku z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym- pisemnym na usuwanie awarii , wymianę odcinków sieci o dużej awaryjności, oświadczam, co następuje:\n1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za następujące ceny jednostkowe:"]
["L.P.","WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC","J.M.","CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ","PRZEWIDYWANA ILOŚĆ","WARTOŚĆ NETTO w ZŁ","WARTOŚĆ BRUTTO w ZŁ"]
[]
["ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE"]
[1,"Przygotowanie Projektu Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych wraz z zatwierdzeniem","kpl.",null,2,0,0]
[2,"Roboty rozbiórkowe nawierzchni utwardzonych tłuczniem, kostką betonową bądź betonowymi płytkami wraz z krawężnikami, obrzeżami i podbudową (oraz utylizacją powstałych odpadów, transportem i robotami towarzyszącymi)  ","m2",null,300,0,0]
[3,"Roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową tłuczniową (oraz utylizacją powstałych odpadów, transportem i robotami towarzyszącymi)  ","m2",null,350,0,0]
["SIEĆ WODOCIĄGOWA"]
[4,"Wymiana wodociągu śr. 32 za metr bieżący- PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,300,0,0]
[5,"Wymiana wodociągu śr. 40 za metr bieżący- PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,120,0,0]
[6,"Wymiana wodociągu śr. 50 za metr bieżący- PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,10,0,0]
[7,"Wymiana wodociągu śr. 63 za metr bieżący- PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,10,0,0]
[8,"Wymiana wodociągu śr. 90 za metr bieżący- PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,5,0,0]
[9,"Wymiana wodociągu śr. 110 za metr bieżący- PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,500,0,0]
[10,"Wymiana wodociągu śr.160 za metr bieżący PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,70,0,0]
[11,"Wymiana wodociągu śr.180 za metr bieżący PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,5,0,0]
[12,"Wymiana wodociągu śr.200 za metr bieżący PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,3,0,0]
[13,"Wymiana wodociągu śr.225 za metr bieżący PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,3,0,0]
[14,"Wymiana wodociągu śr.250 za metr bieżący PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,3,0,0]
[15,"Wymiana wodociągu śr.280 za metr bieżący PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,3,0,0]
[16,"Wymiana wodociągu śr.315 za metr bieżący PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,3,0,0]
[17,"Wymiana wodociągu śr.355 za metr bieżący PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,3,0,0]
[18,"Wymiana wodociągu śr.455 za metr bieżący PE; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,3,0,0]
[19,"Wymiana wodociągu śr. 150 za metr bieżący- żeliwo; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,150,0,0]
[20,"Wymiana wodociągu śr. 200 za metr bieżący- żeliwo; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,3,0,0]
[21,"Wymiana wodociągu śr. 250 za metr bieżący- żeliwo; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,3,0,0]
[22,"Wymiana wodociągu śr. 300 za metr bieżący- żeliwo; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,3,0,0]
[23,"Wymiana wodociągu śr. 400 za metr bieżący- żeliwo; wraz z pracami ziemnymi, zabezpieczeniem wykopu, robotami towarzyszącymi, utylizacją nadmiaru urobku.","mb",null,3,0,0]
[24,"Przeciąganie wodociągu śr. 32 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący - PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[25,"Przeciąganie wodociągu śr. 40 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący - PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[26,"Przeciąganie wodociągu śr. 50 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący - PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[27,"Przeciąganie wodociągu śr. 63 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący - PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[28,"Przeciąganie wodociągu śr. 75 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący - PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[29,"Przeciąganie wodociągu śr. 90 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący - PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[30,"Przeciąganie wodociągu śr. 110 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący - PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,10,0,0]
[31,"Przeciąganie wodociągu śr.160 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[32,"Przeciąganie wodociągu śr.180 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[33,"Przeciąganie wodociągu śr.200 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[34,"Przeciąganie wodociągu śr.225 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[35,"Przeciąganie wodociągu śr.250 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[36,"Przeciąganie wodociągu śr.280 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[37,"Przeciąganie wodociągu śr.315 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[38,"Przeciąganie wodociągu śr.355 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[39,"Przeciąganie wodociągu śr.450 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący PE, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[40,"Przeciąganie wodociągu śr. 150 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za mb – żeliwo, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[41,"Przeciąganie wodociągu śr. 200 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący - żeliwo, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[42,"Przeciąganie wodociągu śr. 250 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący - żeliwo, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[43,"Przeciąganie wodociągu śr. 300 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący - żeliwo, przez rurę osłonową  ",null,null,5,0,0]
[44,"Przeciąganie wodociągu śr. 400 (wraz z kosztem rury i ślizgami) za metr bieżący - żeliwo, przez rurę osłonową  ","mb",null,5,0,0]
[45,"Wykonanie połączenia śr. 32 do wodociągu śr. 32 za pomocą kształtek i łączników z żywicy POM - prostych i kątowych","szt.",null,10,0,0]
[46,"Wykonanie połączenia śr. 32 do wodociągu śr. 40 za pomocą kształtek i łączników z żywicy POM","szt.",null,5,0,0]
[47,"Wykonanie połączenia śr. 40 do wodociągu śr. 40 za pomocą kształtek i łączników z żywicy POM - prostych i katowych","szt.",null,10,0,0]
[48,"Wykonanie połączenia śr. 32 do wodociągu śr. 50 za pomocą kształtek i łączników z żywicy POM","szt.",null,5,0,0]
[49,"Wykonanie połączenia śr. 40 do wodociągu śr. 50 za pomocą kształtek i łączników z żywicy POM","szt.",null,5,0,0]
[50,"Wykonanie połączenia śr. 50 do wodociągu śr. 50 za pomocą kształtek i łączników z żywicy POM - prostych i kątowych","szt.",null,5,0,0]
[51,"Wykonanie połączenia śr. 32 do wodociągu śr. 63 za pomocą kształtek i łączników z żywicy POM ","szt.",null,5,0,0]
[52,"Wykonanie połączenia śr. 40 do wodociągu śr. 63 za pomocą kształtek i łączników z żywicy POM ","szt.",null,5,0,0]
[53,"Wykonanie połączenia śr. 50 do wodociągu śr. 63 za pomocą kształtek i łączników z żywicy POM ","szt.",null,5,0,0]
[54,"Wykonanie połączenia śr. 63 do wodociągu śr. 63 za pomocą kształtek i łączników z żywicy POM - prostych i kątowych","szt.",null,5,0,0]
[55,"Wykonanie połączenia śr. 32 do wodociągu śr. 75 za pomocą kształtek i łączników z żeliwa sferoid.","szt.",null,2,0,0]
[56,"Wykonanie połączenia śr. 63 do wodociągu śr. 75 za pomocą kształtek i łączników z z żeliwa sferoid.","szt.",null,2,0,0]
[57,"Wykonanie połączenia śr. 32 do wodociągu śr. 90 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[58,"Wykonanie połączenia śr. 40 do wodociągu śr. 90 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[59,"Wykonanie połączenia śr. 50 do wodociągu śr. 90 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[60,"Wykonanie połączenia śr. 63 do wodociągu śr. 90 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[61,"Wykonanie połączenia śr. 90 do wodociągu śr. 90 za pomocą żeliwnego łącznika typu System 2000","szt.",null,4,0,0]
[62,"Wykonanie połączenia śr.32 do wodociągu śr. 110 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,25,0,0]
[63,"Wykonanie połączenia śr.40 do wodociągu śr. 110 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,20,0,0]
[64,"Wykonanie połączenia śr.50 do wodociągu śr. 110 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[65,"Wykonanie połączenia śr.63 do wodociągu śr. 110 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,5,0,0]
[66,"Wykonanie połączenia śr.90 do wodociągu śr. 110 za pomocą żeliwnego łącznika typu Synoflex","szt.",null,2,0,0]
[67,"Wykonanie połączenia śr.100 do wodociągu śr. 100 za pomocą żeliwnej kształtki typu FF","szt.",null,2,0,0]
[68,"Wykonanie połączenia śr.100 do wodociągu śr. 100 za pomocą żeliwnego łącznika typu Synoflex","szt.",null,5,0,0]
[69,"Wykonanie połączenia śr.110 do wodociągu śr.110 za pomocą żeliwnego łącznika typu System 2000","szt.",null,10,0,0]
[70,"Wykonanie połączenia śr.90 do wodociągu śr. 110 za pomocą żeliwnej kołnierzowej opaski do nawiercania","szt.",null,5,0,0]
[71,"Wykonanie połączenia śr. 32 do wodociągu śr. 150 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,25,0,0]
[72,"Wykonanie połączenia śr. 40 do wodociągu śr. 150 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,5,0,0]
[73,"Wykonanie połączenia śr. 50 do wodociągu śr. 150 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,1,0,0]
[74,"Wykonanie połączenia śr. 63 do wodociągu śr. 150 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[75,"Wykonanie połączenia śr. 90 do wodociągu śr. 150 za pomocą kształtki redukcyjnej z żeliwa sferoidalnego typu FFR","szt.",null,1,0,0]
[76,"Wykonanie połączenia śr. 110 do wodociągu śr. 150 za pomocą kształtki redukcyjnej z żeliwa sferoidalnego typu FFR","szt.",null,1,0,0]
[77,"Wykonanie połączenia śr. 90 do wodociągu śr. 150  za pomocą żeliwnej kołnierzowej opaski do nawiercania","szt.",null,1,0,0]
[78,"Wykonanie połączenia śr. 110 do wodociągu śr. 150 za pomocą żeliwnej kołnierzowej opaski do nawiercania","szt.",null,1,0,0]
[79,"Wykonanie połączenia śr. 150-160 do wodociągu śr. 150 za pomocą żeliwnego łącznika typu Synoflex","szt.",null,5,0,0]
[80,"Wykonanie połączenia śr. 32 do wodociągu śr. 160  za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,5,0,0]
[81,"Wykonanie połączenia śr. 40 do wodociągu śr. 160  za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,5,0,0]
[82,"Wykonanie połączenia śr. 50 do wodociągu śr. 160  za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,1,0,0]
[83,"Wykonanie połączenia śr. 63 do wodociągu śr. 160  za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[84,"Wykonanie połączenia śr. 90 do wodociągu śr. 160 za pomocą żeliwnej zwężki dwukołnierzowej typu FFR","szt.",null,2,0,0]
[85,"Wykonanie połączenia śr. 110 do wodociągu śr. 160 za pomocą żeliwnej zwężki dwukołnierzowej typu FFR","szt.",null,2,0,0]
[86,"Wykonanie połączenia śr. 90 do wodociągu śr. 160 za pomocą żeliwnej kołnierzowej opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[87,"Wykonanie połączenia śr. 110 do wodociągu śr. 160 za pomocą żeliwnej kołnierzowej opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[88,"Wykonanie połączenia śr. 160 do wodociągu śr. 160 za pomocą łącznika żeliwnego typu system 2000","szt.",null,2,0,0]
[89,"Wykonanie połączenia śr. 32 do wodociągu śr. 200 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[90,"Wykonanie połączenia śr. 40 do wodociągu śr. 200 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[91,"Wykonanie połączenia śr. 50 do wodociągu śr. 200 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[92,"Wykonanie połączenia śr. 63 do wodociągu śr. 200 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[93,"Wykonanie połączenia śr. 90 do wodociągu śr. 200 za pomocą żeliwnej zwężki dwukołnierzowej typu FFR","szt.",null,2,0,0]
[94,"Wykonanie połączenia śr. 110 do wodociągu śr. 200 za pomocą żeliwnej zwężki dwukołnierzowej typu FFR","szt.",null,2,0,0]
[95,"Wykonanie połączenia śr. 90 do wodociągu śr. 200 za pomocą żeliwnej kołnierzowej opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[96,"Wykonanie połączenia śr. 110 do wodociągu śr. 200 za pomocą żeliwnej kołnierzowej opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[97,"Wykonanie połączenia śr. 160 do wodociągu śr. 200 za pomocą żeliwnej zwężki dwukołnierzowej typu FFR","szt.",null,1,0,0]
[98,"Wykonanie połączenia śr. 200 do wodociągu śr. 200  za pomocą łącznika żeliwnego typu system 2000",null,null,1,0,0]
[99,"Wykonanie połączenia śr. 200 do wodociągu śr. 200  za pomocą łącznika żeliwnego  typu Synoflex","szt.",null,2,0,0]
[100,"Wykonanie połączenia śr. 32 do wodociągu śr. 250 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[101,"Wykonanie połączenia śr. 40 do wodociągu śr. 250 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,2,0,0]
[102,"Wykonanie połączenia śr. 50 do wodociągu śr. 250 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,1,0,0]
[103,"Wykonanie połączenia śr. 63 do wodociągu śr. 250 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,1,0,0]
[104,"Wykonanie połączenia śr. 90 do wodociągu śr. 250 za pomocą żeliwnej kołnierzowej opaski do nawiercania","szt.",null,1,0,0]
[105,"Wykonanie połączenia śr. 110 do wodociągu śr. 250 za pomocą żeliwnej kołnierzowej opaski do nawiercania","szt.",null,1,0,0]
[106,"Wykonanie połączenia śr. 150 do wodociągu śr. 250 za pomocą żeliwnej zwężki dwukołnierzowej typu FFR","szt.",null,1,0,0]
[107,"Wykonanie połączenia śr. 200 do wodociągu śr. 250 za pomocą żeliwnej zwężki dwukołnierzowej typu FFR","szt.",null,1,0,0]
[108,"Wykonanie połączenia śr. 250 do wodociągu śr. 250  za pomocą łącznika żeliwnego system 2000","szt.",null,1,0,0]
[109,"Wykonanie połączenia śr. 250 do wodociągu śr. 250  za pomocą łącznika żeliwnego typu Synoflex","szt.",null,1,0,0]
[110,"Wykonanie połączenia śr. 32 do wodociągu śr. 315 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,1,0,0]
[111,"Wykonanie połączenia śr. 40 do wodociągu śr. 315 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,1,0,0]
[112,"Wykonanie połączenia śr. 50 do wodociągu śr. 315 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,1,0,0]
[113,"Wykonanie połączenia śr. 63 do wodociągu śr. 315 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,1,0,0]
[114,"Wykonanie połączenia śr. 90 do wodociągu śr. 315 za pomocą opaski do nawiercania","szt.",null,1,0,0]
[115,"Wykonanie połączenia śr. 110 do wodociągu śr. 315  za pomocą kształtki redukcyjnej z żeliwa sferoidalnego bądź opaski do nawiercania","szt.",null,1,0,0]
[116,"Wykonanie połączenia śr. 150 do wodociągu śr. 300 za pomocą kształtki redukcyjnej z żeliwa sferoidalnego typu FFR","szt.",null,1,0,0]
[117,"Wykonanie połączenia śr. 200 do wodociągu śr. 315 za pomocą kształtki redukcyjnej z żeliwa sferoidalnego  typu FFR","szt.",null,1,0,0]
[118,"Wykonanie połączenia śr. 250 do wodociągu śr. 315  za pomocą kształtki redukcyjnej z żeliwa sferoidalnego  typu FFR","szt.",null,1,0,0]
[119,"Wykonanie połączenia śr. 315 do wodociągu śr. 315 za pomocą łącznika żeliwnego typu system 2000","szt.",null,1,0,0]
[120,"Wykonanie połączenia kołnierzowo rorowego śr. 300 / 300 za pomocą łącznika kołn. żeliwnego typu Synoflex","szt.",null,1,0,0]
[121,"Wykonanie połączenia rorowego śr. 300 / 300 za pomocą łącznika kołn. żeliwnego typu Synoflex","szt.",null,1,0,0]
[122,"Wykonanie połączenia kołnierzowo rorowego śr. 400 / 400 za pomocą łącznika kołn. żeliwnego typu Synoflex","szt.",null,1,0,0]
[123,"Wykonanie połączenia rorowego śr. 400 / 400 za pomocą łącznika kołn. żeliwnego typu Synoflex","szt.",null,1,0,0]
[124,"Wykonanie podejścia wodomierzowego śr. 20","szt.",null,35,0,0]
[125,"Wykonanie podejścia wodomierzowego śr. 25","szt.",null,35,0,0]
[126,"Wykonanie podejścia wodomierzowego śr. 32","szt.",null,5,0,0]
[127,"Wykonanie podejścia wodomierzowego śr. 40","szt.",null,5,0,0]
[128,"Wykonanie podejścia wodomierzowego śr. 50","szt.",null,2,0,0]
[129,"Wykonanie podejścia wodomierzowego śr. 80","szt.",null,2,0,0]
[130,"Zabudowa kpl. zestawu hydrantowego p.poż. nadziemnego z podwójnym zamkninęciem z przyłączem kołnierzowym DN80mm, wraz z regulacją urządzeń (kpl. zasuwa+ króciec+ kolano stopowe, hydrant)","kpl.",null,6,0,0]
[131,"Zabudowa kpl. zestawu hydrantowego p.poż. Podziemnego, wolnoprzelotowego z przyłączem kołnierzowym DNN80mm, wraz z regulacją urządzeń (kpl. zasuwa+ króciec+ kolano stopowe, hydrant, skrzynki)","kpl.",null,6,0,0]
[132,"Zabudowa trójnika żeliwnego kołnierzowego T - DN80 /DN65-80","szt.",null,1,0,0]
[133,"Zabudowa trójnika żeliwnego kołnierzowego T - DN100 /DN80-100","szt.",null,10,0,0]
[134,"Zabudowa trójnika żeliwnego kołnierzowego T - DN150 /DN65-100","szt.",null,2,0,0]
[135,"Zabudowa trójnika żeliwnego kołnierzowego T - DN150 /DN125-150","szt.",null,2,0,0]
[136,"Zabudowa trójnika żeliwnego kołnierzowego T - DN200 /DN100","szt.",null,1,0,0]
[137,"Zabudowa trójnika żeliwnego kołnierzowego T - DN200 /DN150","szt.",null,1,0,0]
[138,"Zabudowa trójnika żeliwnego kołnierzowego T - DN200 /DN200","szt.",null,1,0,0]
[139,"Zabudowa trójnika żeliwnego kołnierzowego T - DN250 /DN150","szt.",null,1,0,0]
[140,"Zabudowa trójnika żeliwnego kołnierzowego T - DN300 /DN100","szt.",null,1,0,0]
[141,"Zabudowa trójnika żeliwnego kołnierzowego T - DN300 /DN300","szt.",null,1,0,0]
[142,"Zabudowa trójnika z żywicy POM T - DN32 / DN25","szt.",null,20,0,0]
[143,"Zabudowa trójnika z żywicy POM T - DN32 / DN32","szt.",null,20,0,0]
[144,"Zabudowa trójnika z żywicy POM T - DN40 / DN25","szt.",null,1,0,0]
[145,"Zabudowa trójnika z żywicy POM T - DN40 / DN40","szt.",null,5,0,0]
[146,"Zabudowa trójnika z żywicy POM T - DN50 / DN25","szt.",null,1,0,0]
[147,"Zabudowa trójnika z żywicy POM T - DN50 / DN32","szt.",null,1,0,0]
[148,"Zabudowa trójnika z żywicy POM T - DN50 / DN40","szt.",null,1,0,0]
[149,"Zabudowa trójnika z żywicy POM T - DN50 / DN50","szt.",null,1,0,0]
[150,"Zabudowa trójnika z żywicy POM T - DN63 / DN32","szt.",null,3,0,0]
[151,"Zabudowa trójnika z żywicy POM T - DN63 / DN40","szt.",null,3,0,0]
[152,"Zabudowa trójnika z żywicy POM T - DN63 / DN50","szt.",null,1,0,0]
[153,"Zabudowa trójnika z żywicy POM T - DN63 / DN63","szt.",null,2,0,0]
[154,"Zabudowa zasuwy z żywicy POM DN 1'' z odejściem na rurę śr 32 (wraz z obudową, skrzynka uliczna, podkład pod skrzynkę)","kpl.",null,30,0,0]
[155,"Zabudowa zasuwy z żywicy POM DN 1 1/4'' z odejściem na rurę śr. 40 (wraz z obudową, skrzynka uliczna, podkład pod skrzynkę)","kpl.",null,15,0,0]
[156,"Zabudowa zasuwy z żywicy POM DN 1 1/2'' z odejściem na rurę śr. 50 (wraz z obudową, skrzynka uliczna, podkład pod skrzynkę)","kpl.",null,2,0,0]
[157,"Zabudowa zasuwy z żywicy POM DN 2'' z odejściem na rurę śr. 63 (wraz z obudową, skrzynka uliczna, podkład pod skrzynkę)","kpl.",null,2,0,0]
[158,"Zabudowa zasuwy ze złączem ISO - żeliwnej DN 1'' z odejściem na rurę śr 32 (wraz z obudową, skrzynka uliczna, podkład pod skrzynkę)","kpl.",null,5,0,0]
[159,"Zabudowa zasuwy ze złączem ISO - żeliwnej DN 1 1/4'' z odejściem na rurę śr. 40 (wraz z obudową, skrzynka uliczna, podkład pod skrzynkę)","kpl.",null,5,0,0]
[160,"Zabudowa zasuwy ze złączem ISO - żeliwnej DN 1 1/2'' z odejściem na rurę śr. 50 (wraz z obudową, skrzynka uliczna, podkład pod skrzynkę)","kpl.",null,1,0,0]
[161,"Zabudowa zasuwyze złączem ISO - żeliwnej  DN 2'' z odejściem na rurę śr. 63 (wraz z obudową, skrzynka uliczna, podkład pod skrzynkę)","kpl.",null,1,0,0]
[162,"Zabudowa zasuwy kołnierzowej DN 80mm (wraz z obudową, skrzynką uliczną, podkładem pod skrzynkę)","kpl.",null,2,0,0]
[163,"Zabudowa zasuwy kołnierzowej DN 100mm (wraz z obudową, skrzynką uliczną, podkładem pod skrzynkę)","kpl.",null,5,0,0]
[164,"Zabudowa zasuwy kołnierzowej DN 125mm (wraz z obudową, skrzynką uliczną, podkładem pod skrzynkę)","kpl.",null,1,0,0]
[165,"Zabudowa zasuwy kołnierzowej DN 150mm (wraz z obudową, skrzynką uliczną, podkładem pod skrzynkę)","kpl.",null,2,0,0]
[166,"Zabudowa zasuwy kołnierzowej DN 200mm (wraz z obudową, skrzynką uliczną, podkładem pod skrzynkę)","kpl.",null,1,0,0]
[167,"Zabudowa zasuwy kołnierzowej DN 250mm (wraz z obudową, skrzynką uliczną, podkładem pod skrzynkę)","kpl.",null,1,0,0]
[168,"Zabudowa zasuwy kołnierzowej DN 300mm (wraz z obudową, skrzynką uliczną, podkładem pod skrzynkę)","kpl.",null,1,0,0]
[169,"Zabudowa zasuwy kołnierzowej DN 400mm (wraz z obudową, skrzynką uliczną, podkładem pod skrzynkę)","kpl.",null,1,0,0]
[170,"Zabudowa studni wodociągowej o średnicy 1200mm (z betonu hydrotechnicznego, elementy łączone na uszczelkę) do H=2,5m (właz żeliwny Zamawiającego)","szt.",null,2,0,0]
[171,"Zabudowa filtra siatkowego z podwójnym sitem i połączeniem kołnierzowym DN50mm","szt.",null,2,0,0]
[172,"Zabudowa filtra siatkowego z podwójnym sitem i połączeniem kołnierzowym DN65mm","szt.",null,1,0,0]
[173,"Zabudowa filtra siatkowego z podwójnym sitem i połączeniem kołnierzowym DN80mm","szt.",null,2,0,0]
[174,"Zabudowa filtra siatkowego z podwójnym sitem i połączeniem kołnierzowym DN100mm","szt.",null,1,0,0]
[175,"Zabudowa filtra siatkowego z podwójnym sitem i połączeniem kołnierzowym DN150mm","szt.",null,1,0,0]
[176,"Zabudowa filtra siatkowego z podwójnym sitem i połączeniem kołnierzowym DN200mm","szt.",null,1,0,0]
[177,"Zabudowa zaworu zwrotnego klapowego z połączeniem kołnierzowym - DN50mm","szt.",null,1,0,0]
[178,"Zabudowa zaworu zwrotnego klapowego z połączeniem kołnierzowym - DN80mm","szt.",null,1,0,0]
[179,"Zabudowa zaworu zwrotnego klapowego z połączeniem kołnierzowym - DN100mm","szt.",null,1,0,0]
[180,"Zabudowa zaworu zwrotnego klapowego z połączeniem kołnierzowym - DN150mm","szt.",null,1,0,0]
[181,"Zabudowa zaworu zwrotnego klapowego z połączeniem kołnierzowym - DN200mm","szt.",null,1,0,0]
[182,"Wykonanie zgrzewu doczołowego na rurociągu z PE o średnicy DN 63mm w siedzibie Zamawiającego bądź na terenie miasta Mikołów","szt.",null,10,0,0]
[183,"Wykonanie zgrzewu doczołowego na rurociągu z PE o średnicy DN 90mm w siedzibie Zamawiającego bądź na terenie miasta Mikołów","szt.",null,10,0,0]
[184,"Wykonanie zgrzewu doczołowego na rurociągu z PE o średnicy DN 110mm w siedzibie Zamawiającego","szt.",null,10,0,0]
[185,"Wykonanie zgrzewu doczołowego na rurociągu z PE o średnicy DN 160mm w siedzibie Zamawiającego bądź na terenie miasta Mikołów","szt.",null,10,0,0]
[186,"Wykonanie zgrzewu doczołowego na rurociągu z PE o średnicy DN 200mm w siedzibie Zamawiającego bądź na terenie miasta Mikołów","szt.",null,10,0,0]
[187,"Wykonanie zgrzewu doczołowego na rurociągu z PE o średnicy DN 225mm w siedzibie Zamawiającego bądź na terenie miasta Mikołów","szt.",null,10,0,0]
[188,"Wykonanie zgrzewu doczołowego na rurociągu z PE o średnicy DN 250mm w siedzibie Zamawiającego bądź na terenie miasta Mikołów","szt.",null,10,0,0]
[189,"Wykonanie zgrzewu doczołowego na rurociągu z PE o średnicy DN 315mm w siedzibie Zamawiającego bądź na terenie miasta Mikołów","szt.",null,10,0,0]
[190,"Wykonanie zgrzewu doczołowego na rurociągu z PE o średnicy DN 355mm w siedzibie Zamawiającego bądź na terenie miasta Mikołów","szt.",null,10,0,0]
[191,"Wykonanie zgrzewu doczołowego na rurociągu z PE o średnicy DN 450mm w siedzibie Zamawiającego bądź na terenie miasta Mikołów","szt.",null,10,0,0]
[192,"Montaż tabliczek tworzywowych dla oznakowania armatury i urządzeń wodociągowych.","szt.",null,50,0,0]
[193,"Montaż tabliczek aluminiowych oznakowania armatury i urządzeń wodociągowych.","szt.",null,50,0,0]
["ROBOTY BEZWYKOPOWE"]
[194,"Przewiert sterowany rurą PE o średnicy 32 mm (wraz z wykonaniem komór, połączeniami pośrednimi odcinków i odtworzeniem terenu po komorach) ","mb",null,20,0,0]
[195,"Przewiert sterowany rurą PE o średnicy 40 mm (wraz z wykonaniem komór, połączeniami pośrednimi odcinków i odtworzeniem terenu po komorach) ","mb",null,20,0,0]
[196,"Przewiert sterowany rurą PE o średnicy 50 mm (wraz z wykonaniem komór, połączeniami pośrednimi odcinków i odtworzeniem terenu po komorach) ","mb",null,5,0,0]
[197,"Przewiert sterowany rurą PE o średnicy 63 mm (wraz z wykonaniem komór, połączeniami pośrednimi odcinków i odtworzeniem terenu po komorach) ","mb",null,5,0,0]
[198,"Przewiert sterowany rurą PE o średnicy 90 mm (wraz z wykonaniem komór, połączeniami pośrednimi odcinków i odtworzeniem terenu po komorach) ","mb",null,5,0,0]
[199,"Przewiert sterowany rurą PE o średnicy 110 mm (wraz z wykonaniem komór, połączeniami pośrednimi odcinków i odtworzeniem terenu po komorach) ","mb",null,30,0,0]
[200,"Przewiert sterowany rurą PE o średnicy 160 mm (wraz z wykonaniem komór, połączeniami pośrednimi odcinków i odtworzeniem terenu po komorach) ","mb",null,5,0,0]
[201,"Przewiert sterowany rurą PE o średnicy 180 mm (wraz z wykonaniem komór, połączeniami pośrednimi odcinków i odtworzeniem terenu po komorach) ","mb",null,5,0,0]
[202,"Przewiert sterowany rurą PE o średnicy 225 mm (wraz z wykonaniem komór, połączeniami pośrednimi odcinków i odtworzeniem terenu po komorach) ","mb",null,5,0,0]
[203,"Przewiert sterowany rurą PE o średnicy 250 mm (wraz z wykonaniem komór, połączeniami pośrednimi odcinków i odtworzeniem terenu po komorach) ","mb",null,5,0,0]
[204,"Przewiert sterowany rurą PE o średnicy 315 mm (wraz z wykonaniem komór, połączeniami pośrednimi odcinków i odtworzeniem terenu po komorach) ","mb",null,5,0,0]
[205,"Przewiert sterowany rurą PE o średnicy 355 mm (wraz z wykonaniem komór, połączeniami pośrednimi odcinków i odtworzeniem terenu po komorach) ","mb",null,5,0,0]
[206,"Przewiert sterowany rurą PE o średnicy 450 mm (wraz z wykonaniem komór, połączeniami pośrednimi odcinków i odtworzeniem terenu po komorach) ","mb",null,5,0,0]
[207,"Montaż rury osłonowej PE o średnicy 63 mm wraz z montażem manszet uszczelniających ","mb",null,10,0,0]
[208,"Montaż rury osłonowej PE o średnicy 90 mm wraz z montażem manszet uszczelniających","mb",null,10,0,0]
[209,"Montaż rury osłonowej PE o średnicy 110 mm wraz z montażem manszet uszczelniających","mb",null,4,0,0]
[210,"Montaż rury osłonowej PE o średnicy 140 mm wraz z montażem manszet uszczelniających","mb",null,2,0,0]
[211,"Montaż rury osłonowej PE o średnicy 160 mm wraz z montażem manszet uszczelniających","mb",null,2,0,0]
[212,"Montaż rury osłonowej PE o średnicy 200 mm wraz z montażem manszet uszczelniających","mb",null,2,0,0]
[213,"Montaż rury osłonowej PE o średnicy 250 mm wraz z montażem manszet uszczelniających","mb",null,2,0,0]
[214,"Montaż rury osłonowej PE o średnicy 315 mm wraz z montażem manszet uszczelniających","mb",null,2,0,0]
[215,"Montaż rury osłonowej PE o średnicy 400 mm wraz z montażem manszet uszczelniających","mb",null,2,0,0]
[216,"Montaż rury osłonowej stalowej bez szwu o średnicy DN450 mm wraz z montażem manszet uszczelniających","mb",null,2,0,0]
[217,"Montaż rury osłonowej stalowej bez szwu o średnicy DN600 mm wraz z montażem manszet uszczelniających","mb",null,2,0,0]
["SIEĆ KANALIZACYJNA"]
[218,"Przewody z rur PVC o średnicy 160 mm. Wykopy głębokości do 1,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[219,"Przewody z rur PVC o średnicy 160 mm. Wykopy głębokości do 1,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[220,"Przewody z rur PVC o średnicy 160 mm. Wykopy głębokości do 2,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[221,"Przewody z rur PVC o średnicy 160 mm. Wykopy głębokości do 2,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[222,"Przewody z rur PVC o średnicy 160 mm. Wykopy głębokości do 3,0m wykonywane, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[223,"Przewody z rur PVC o średnicy 160 mm. Wykopy głębokości do 3,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[224,"Przewody z rur PVC o średnicy 200 mm. Wykopy głębokości do 1,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[225,"Przewody z rur PVC o średnicy 200 mm. Wykopy głębokości do 1,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[226,"Przewody z rur PVC o średnicy 200 mm. Wykopy głębokości do 2,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[227,"Przewody z rur PVC o średnicy 200 mm. Wykopy głębokości do 2,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[228,"Przewody z rur PVC o średnicy 200 mm. Wykopy głębokości do 3,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[229,"Przewody z rur PVC o średnicy 200 mm. Wykopy głębokości do 3,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[230,"Przewody z rur PVC o średnicy 200 mm. Wykopy głębokości do 4,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[231,"Przewody z rur PVC o średnicy 250 mm. Wykopy głębokości do 1,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[232,"Przewody z rur PVC o średnicy 250 mm. Wykopy głębokości do 1,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[233,"Przewody z rur PVC o średnicy 250 mm. Wykopy głębokości do 2,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[234,"Przewody z rur PVC o średnicy 250 mm. Wykopy głębokości do 2,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[235,"Przewody z rur PVC o średnicy 250 mm. Wykopy głębokości do 3,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[236,"Przewody z rur PVC o średnicy 250 mm. Wykopy głębokości do 3,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[237,"Przewody z rur PVC o średnicy 250 mm. Wykopy głębokości do 4,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[238,"Przewody z rur PVC o średnicy 315 mm. Wykopy głębokości do 1,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[239,"Przewody z rur PVC o średnicy 315 mm. Wykopy głębokości do 1,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[240,"Przewody z rur PVC o średnicy 315 mm. Wykopy głębokości do 2,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[241,"Przewody z rur PVC o średnicy 315 mm. Wykopy głębokości do 2,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[242,"Przewody z rur PVC o średnicy 315 mm. Wykopy głębokości do 3,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[243,"Przewody z rur PVC o średnicy 315 mm. Wykopy głębokości do 3,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[244,"Przewody z rur PVC o średnicy 315 mm. Wykopy głębokości do 4,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[245,"Przewody z rur PVC o średnicy 400 mm. Wykopy głębokości do 1,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[246,"Przewody z rur PVC o średnicy 400 mm. Wykopy głębokości do 1,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[247,"Przewody z rur PVC o średnicy 400 mm. Wykopy głębokości do 2,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[248,"Przewody z rur PVC o średnicy 400 mm. Wykopy głębokości do 2,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[249,"Przewody z rur PVC o średnicy 400 mm. Wykopy głębokości do 3,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[250,"Przewody z rur PVC o średnicy 400 mm. Wykopy głębokości do 3,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[251,"Przewody z rur PVC o średnicy 500 mm. Wykopy głębokości do 1,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[252,"Przewody z rur PVC o średnicy 500 mm. Wykopy głębokości do 1,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[253,"Przewody z rur PVC o średnicy 500 mm. Wykopy głębokości do 2,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[254,"Przewody z rur PVC o średnicy 500 mm. Wykopy głębokości do 2,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[255,"Przewody z rur PVC o średnicy 500 mm. Wykopy głębokości do 3,0 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[256,"Przewody z rur PVC o średnicy 500 mm. Wykopy głębokości do 3,5 m wykonywane mechanicznie, na podsypce piaskowej grubości 20 cm i zasypce piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, zasypanie wykopów z zagęszczeniem warstwami.","mb",null,5,0,0]
[257,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 1000 mm,  do H=1,0 m","szt",null,2,0,0]
[258,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 1000 mm,  do H=1,5 m","szt",null,2,0,0]
[259,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 1000 mm,  do H=2,0 m","szt",null,2,0,0]
[260,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 1000 mm,  do H=2,5 m","szt",null,2,0,0]
[261,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 1000 mm,  do H=3,0 m","szt",null,2,0,0]
[262,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 1000 mm,  do H=3,5 m","szt",null,2,0,0]
[263,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 1000 mm,  do H=4,0 m","szt",null,2,0,0]
[264,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 800 mm,  do H=1,0 m","szt",null,2,0,0]
[265,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 800 mm,  do H=1,5 m","szt",null,2,0,0]
[266,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 800 mm,  do H=2,0 m","szt",null,2,0,0]
[267,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 800 mm,  do H=2,5 m","szt",null,2,0,0]
[268,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 800 mm,  do H=3,0 m","szt",null,2,0,0]
[269,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 600 mm,  do H=1,0 m","szt",null,2,0,0]
[270,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 600 mm,  do H=1,5 m","szt",null,2,0,0]
[271,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 600 mm,  do H=2,0 m","szt",null,2,0,0]
[272,"Montaż studni kanalizacyjnej PEHD o średnicy 600 mm,  do H=2,5 m","szt",null,2,0,0]
[273,"Montaż studni kanalizacyjnej Polimerobetonowej o średnicy 1000 mm,  do H=1,5 m","szt",null,1,0,0]
[274,"Montaż studni kanalizacyjnej Polimerobetonowej o średnicy 1000 mm,  do H=2,0 m","szt",null,1,0,0]
[275,"Montaż studni kanalizacyjnej Polimerobetonowej o średnicy 1000 mm,  do H=2,5 m","szt",null,1,0,0]
[276,"Montaż studni kanalizacyjnej Polimerobetonowej o średnicy 1000 mm,  do H=3,0 m","szt",null,1,0,0]
[277,"Montaż studni kanalizacyjnej Polimerobetonowej o średnicy 1000 mm,  do H=3,5 m","szt",null,1,0,0]
[278,"Montaż studni kanalizacyjnej Polimerobetonowej o średnicy 1000 mm,  do H=4,0 m","szt",null,1,0,0]
[279,"Montaż studni kanalizacyjnej Polimerobetonowej o średnicy 600 mm,  do H=1,5 m","szt",null,1,0,0]
[280,"Montaż studni kanalizacyjnej Polimerobetonowej o średnicy 600 mm,  do H=2,0 m","szt",null,1,0,0]
[281,"Montaż studni kanalizacyjnej betonowej z kręgów łączonych na uszczelkę o średnicy 1000 mm,  do H=1,5 m","szt",null,2,0,0]
[282,"Montaż studni kanalizacyjnej betonowej z kręgów łączonych na uszczelkę o średnicy 1000 mm,  do H=2,0 m","szt",null,2,0,0]
[283,"Montaż studni kanalizacyjnej betonowej z kręgów łączonych na uszczelkę o średnicy 1000 mm,  do H=2,5 m","szt",null,2,0,0]
[284,"Montaż studni kanalizacyjnej betonowej z kręgów łączonych na uszczelkę o średnicy 1000 mm,  do H=3,0 m","szt",null,2,0,0]
[285,"Montaż studni kanalizacyjnej betonowej z kręgów łączonych na uszczelkę o średnicy 1000 mm,  do H=3,5 m","szt",null,2,0,0]
[286,"Montaż studni kanalizacyjnej betonowej z kręgów łączonych na uszczelkę o średnicy 1000 mm,  do H=4,0 m","szt",null,2,0,0]
[287,"Montaż studni kanalizacyjnej PVC - SN8 o średnicy 400 mm,  do H=1,5 m","szt",null,2,0,0]
[288,"Montaż studni kanalizacyjnej PVC - SN8 o średnicy 400 mm,  do H=2,0 m","szt",null,2,0,0]
[289,"Montaż studni kanalizacyjnej PVC -SN8 o średnicy 400 mm,  do H=2,5 m","szt",null,2,0,0]
[290,"Montaż studni kanalizacyjnej PVC - SN8 o średnicy 400 mm,  do H=3,0 m","szt",null,2,0,0]
[291,"Montaż studni kanalizacyjnej PVC - SN8 o średnicy 400 mm,  do H=3,5 m","szt",null,2,0,0]
[292,"Dodatkowe włączenie do studni przewodem z rur PVC DN160mm wraz z montażem przejścia szczelnego i robotami towarzyszącymi ","szt",null,3,0,0]
[293,"Dodatkowe włączenie do studni przewodem z rur PVC DN200mm wraz z montażem przejścia szczelnego i robotami towarzyszącymi ","szt",null,3,0,0]
[294,"Dodatkowe włączenie do studni przewodem z rur PVC DN250mm wraz z montażem przejścia szczelnego i robotami towarzyszącymi ","szt",null,3,0,0]
[295,"Dodatkowe włączenie do studni przewodem z rur PVC DN315mm wraz z montażem przejścia szczelnego i robotami towarzyszącymi ","szt",null,3,0,0]
[296,"Dodatkowe włączenie do studni przewodem z rur PVC DN400mm wraz z montażem przejścia szczelnego i robotami towarzyszącymi ","szt",null,3,0,0]
[297,"Dodatkowe włączenie do studni przewodem z rur PVC DN500mm wraz z montażem przejścia szczelnego i robotami towarzyszącymi ","szt",null,3,0,0]
[]
[]
[]
["PRACE PORZĄDKOWE I RENOWACJE"]
[298,"Renowacja nawierzchni dróg: przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni z tłucznia kamiennego lub paleniskowego z utwardzeniem","m2",null,200,0,0]
[299,"Renowacja nawierzchni dróg: przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni z destruktu asfaltowego","m2",null,50,0,0]
[300,"Przywrócenie do stanu pierwotnego (odtworzenie) nawierzchni z asfaltobetonu wraz z wykonaniem podbudowy i utwardzeniem oraz uszczelnieniem połączeń asfaltu","m2",null,350,0,0]
[301,"Renowacja nawierzchni chodników, krawężników i regulacja armatury wodociągowo- kanalizacyjnej- przywrócenie do stanu pierwotnego chodnika z płyty betonowej","m2",null,50,0,0]
[302,"Przywrócenie do stanu pierwotnego chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami i regulacja armatury wodociągowo- kanalizacyjne","m2",null,150,0,0]
[303,"Przywrócenie do stanu pierwotnego krawężnika betonowego na podbudowie betonowej","mb",null,20,0,0]
[304,"Przywrócenie do stanu pierwotnego trawnika","m2",null,300,0,0]
[305,"Wymiana gruntu wraz z warstwowym zagęszczeniem","m3",null,150,0,0]
["KALKULACJA ROBOCZOGODZINY"]
[306,"1000 r/h  x   …………. zł/h  + koszty pośrednie  60 %  + zysk  8 %",{"$nulls":4},0]
[]
["SUMA POZYCJI OD 1 DO 306",{"$nulls":5},0]
[]
[]
["A- Suma pozycji zaznaczonych kolorem zielonym",null,"70% ceny",null,null,0,0]
["B- Suma pozostałych pozycji ",null,"30%ceny",null,null,0,0]
["RAZEM- (należy dodać sumę A i B)",{"$nulls":4},0,0]
[null,"UWAGA:"]
[null,"Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewyczerpania kwoty, o której mowa w ust. 1 §7 umowy, Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie. Zamawiający zastrzega sobie w ramach kwoty określonej w pkt.1 §7 umowy przesunięcia między pracami wyszczególnionymi powyżej."]
[]
[]
["..................................................................................................................................... PLN netto \n………….………VAT zł\n...................................................................................................................................... PLN brutto \n\n2.Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.\n3. Akceptuję warunki płatności podane we wzorze umowy.\n4. Zapoznałem się z wymaganiami Zamawiającego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. \n5. Nie wyrażamy/wyrażamy* zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach podjętych wszystkich czynności celem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i udzielenia zamówienia (art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)”. \n(*)niepotrzebne skreślić\n\n                                                                                                                                                        ……………………………………………………\n                                                                                                                                                         pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby/osób \n                                                                                                                                                      upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy"]

{"sheet":"Arkusz3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}