**WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ**

Wykonawca: ..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Narzędzia/ urządzenia | Podstawa dysponowania (własność, leasing, użyczenie, inna-jaka?) |
| 1) | Min. 2 koparko-ładowarki  - pojemność łyżki przedniej ładowarki 1,0 m3 dzielona 4x1 + widły,  - szerokość łyżki kopiącej w zakresie 30-60 cm  - łyżka tylna przesuwna,  - ramię kopiące- teleskop, głębokość kopania 5,90 m,  - napęd na 4 koła,  - wyposażenie w urządzenia współpracujące typu młot hydrauliczny (montowany do ramienia roboczego koparki), młot hydrauliczny (ręczny), hydrauliczna przecinarka spalinowa, pompa do wody o wielkości przepływu oleju hydraulicznego 20-40 l/min. |  |
| 2) | Min 1 koparka gąsienicowa (gąsienice gumowe)  - głębokość kopania 2,0- 2,5 m  - szerokość łyżki 20cm, 30cm, 60 cm  - możliwość hydraulicznego napędu urządzeń współpracujących typu młot, przecinarka, pompa do wody o wielkości przepływu oleju hydraulicznego 20-40 l/min. |  |
| 3) | „Min. 2 samochody ciężarowe samowyładowawcze od 5 ton do 10 ton  - wywrot na 3 strony  - skrzynia wywrotu szczelna.” |  |

………………………………….

# podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* niepotrzebne skreślić