**WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ**

Wykonawca: ..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Narzędzia/ urządzenia | Podstawa dysponowania (własność, leasing, użyczenie, inna-jaka?) |
| 1) | Min. 2 koparko-ładowarki  - - pojemność łyżki przedniej ładowarki 1,0 m3 dzielona 4x1 + widły,  - szerokość łyżek kopiących w 30 cm 40 cm, 60 cm, 150 cm,  - łyżka tylna przesuwna,  - ramię kopiące - teleskop, głębokość kopania 5,90 m,  - napęd na 4 koła,  - wyposażenie w przyłącza hydrauliczne współpracujące z urządzeniami typu:   * młot hydrauliczny (montowany do ramienia roboczego koparki), * młot hydrauliczny (ręczny), * piła do stali hydrauliczna, średnica tarczy min. 400 mm, * pompa do wody napędzana hydraulicznie o wielkości przepływu oleju hydraulicznego 20-40 l/min. |  |
| 2) | Min 1 koparka gąsienicowa (gąsienice gumowe)  - głębokość kopania 2,0- 2,5 m,  - szerokość łyżek 30 cm, 40 cm, 60 cm 100 cm,  - wyposażenie w przyłącza hydrauliczne współpracujące z urządzeniami typu:   * młot hydrauliczny (montowany do ramienia roboczego koparki), * młot hydrauliczny (ręczny), * piła do stali hydrauliczna, średnica tarczy min. 400 mm, * pompa do wody napędzana hydraulicznie o wielkości przepływu oleju hydraulicznego 20-40 l/min. |  |
| 3) | „Min. 2 samochody ciężarowe samowyładowawcze od 5 ton do 10 ton  - wywrot na 3 strony  - skrzynia wywrotu szczelna.” |  |
| 4) | Przecinarka jezdna spalinowa do asfaltu |  |

………………………………….

# podpis Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* niepotrzebne skreślić