**Załącznik nr 2**

**Nr postępowania:** 02/LIFEkulikPL/2025

**FORMULARZ ZGODNOŚCI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa Wykonawcy** | |
| **Adres/siedziba** | |
| **Numer telefonu** | **Numer faksu** |
| **Adres e-mail** | **Adres strony internetowej** |
| **Numer REGON** | **Numer NIP** |

Przystępując w imieniu Wykonawcy, do udziału w zapytaniu ofertowym na realizację zamówienia pn.

**Dostawa bezlusterkowego aparatu fotograficznego z teleobiektywem**

w związku z realizacją projektu: „Kulik WIELKI zagrożony. Ochrona kulika wielkiego *Numenius arquata* w Polsce” LIFE23-NAT-PL-LIFEkulikPL/101147995, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oferuję dostawę sprzętu

**Bezlusterkowy aparat fotograficzny** - 1 sztuka

Producent/nazwa/typ/model:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zaoferowany sprzęt spełnia następujące minimalne wymagania Zamawiającego:

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego** | **Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę** (wpisać „TAK” lub opisać) |
| Aparat kompatybilny z oferowanym teleobiektywem |  |
| Bezlusterkowiec z wbudowaną wieloosiową stabilizacją obrazu umożliwiającą fotografowanie z ręki |  |
| Liczba efektywnych pikseli [mln]: min. 20 |  |
| Złącze HDMI: microHDMI |  |
| Złącze USB: USB Typ-C |  |
| Rozmiar LCD [cale]: min. 3.0 |  |
| Typ LCD: Panel dotykowy |  |
| Obsługa szybkich kart pamięci. |  |
| Możliwość ładowania aparatu przez USB/powerbank. |  |
| Wizjer: elektroniczny |  |
| Waga [g]: <760 (korpus) |  |
| Uszczelniona obudowa odporna na wilgoć, pył, mróz |  |
| Wbudowane moduły łączności bezprzewodowej Wi-Fi i Bluetooth |  |
| Gwarancja: min. 24 mc |  |

**Teleobiektyw kompatybilny z bezulterkowym aparatem fotograficznym** - 1 sztuka

Producent/nazwa/typ/model:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zaoferowany sprzęt spełnia następujące minimalne wymagania Zamawiającego:

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego** | **Opis parametrów techniczno-jakościowych sprzętu wskazanego przez Wykonawcę** (wpisać „TAK” lub opisać) |
| Wysokiej klasy teleobiektyw umożliwiający fotografowanie ptaków w locie |  |
| Obiektyw współpracuje w pełni z oferowanym aparatem bezlusterkowym - nie blokuje żadnej funkcji aparatu |  |
| Lekki i kompaktowy, umożliwia fotografowanie z ręki |  |
| Masa (bez adaptera):<1500 g |  |
| Ogniskowa: min. 300 mm |  |
| Ogniskowanie poniżej 2 m |  |
| Jasność obiektywu: max. f/4.0 przy ogniskowej 300 mm |  |
| Bardzo szybki AF |  |
| Wieloosiowa stabilizacja obrazu |  |
| Uszczelniona obudowa odporna na wilgoć, pył, mróz |  |
| Gwarancja min. 24 mc |  |

…………………………………… ………………………………………

miejscowość i data podpisy upełnomocnionych

przedstawicieli Wykonawcy