|  |
| --- |
| **Formularz cenowo - ofertowyw postępowaniu pn. "Dostawa nowego sprzętu kuchennego dla Oddziału Rewita Międzyzdroje.** |
|
| **DW/O/M//PZP/04/2016** |
| Lp. | **Wyposażenie**  | **Opis wyposażenia oferowanego przez Wykonawcę /w miarę możliwości proszę wskazać markę i producenta zaoferowanego produktu a także jego specyfikację techniczną, wymiary oraz inne cechy umożliwiające Zamawiającemu jednoznaczne stwierdzenie, że zaoferowany produkt jest zgodny z treścią SIWZ/.** | j.m. | **Liczba** | **Cena jednostkowa[netto]** | **Wartość netto** **w zł.** | **Stawka VAT w %** | **Cena jednostkowa[brutto]** | **Wartość brutto** **w zł.**  |
| 1. | Otwieracz do konserw mocowany do blatu zaciskiem ślimakowym i wkrętami.Otwiera puszki o wysokości od 20 do 400 mm / nóż z kółkiem w komplecie |   | Szt. | 2 |  |   |   |   |  |
| 2. | Elektryczna maszyna do ostrzenia noży.Model KE-280 , kąt ostrzenia 6-30.stopni , wymienne okładziny ścierne |   | Szt. | 2 |  |   |   |   |  |
| 3. | Szafa chłodnicza dwukomorowa 1400l, zasilanie 230v , wykonana ze stali nierdzewnej ,system samoczynnego zamykania , wyposażona w 3 półki rusztowe GN 2/1 na każde drzwi  |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zmywarka kapturowa ze stali nierdzewnej INOX, z dozownikiem płynu myjącego i nabłyszczającego w komplecie, tłoczona komora , czas trwania cyklu 120/180 sek. |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Warnik do wody 10l 30-110 st C Stal nierdzewna , zakres temperatur 30-110 ºC, bez kropelkowy kranik , wskaźnik poziomu napoju ,po zakończeniu parzenia automatycznie przełącza się na funkcję podgrzewania |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data, pieczęć i podpis Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |