1. **Opis przedmiotu zamówienia :**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego serwisu 4 sztuk urządzeń dźwigowych tj. dźwigów Towarowych Małych w zakresie i sposobie ustalonym w Dokumentacji Techniczno – Ruchowej Wytwórcy oraz w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego i pozostałych przepisach w tym zakresie oraz 1 sztuki Wciągnika.

1. **Zakres Świadczenia Usług Serwisowych i Konserwacyjnych**
2. W ramach świadczenia usług serwisowych Wykonawca jest zobowiązany do :
3. Przeprowadzenia konserwacji dźwigów i wciągnika co miesiąc z wyłączeniem miesięcy: styczeń , marzec i listopad.
4. Dokonywanie przeglądów doraźnych na wezwanie Zamawiającego, niezależnie od częstotliwości wykonywania konserwacji: przeglądy doraźne są realizowane w miarę potrzeb, z uwzględnieniem stanu technicznego i specyfikacji danego urządzenia (dźwigu),
5. Reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki w maksymalnym czasie 4 godzin od chwili zgłoszenia.
6. Wykonywania napraw urządzeń i dźwigów nie dłuższym niż 24 godzinny od zgłoszenia awarii lub usterki, po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztów części zamiennych do wykonania naprawy. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy w terminie określonym w poprzednim zdaniu, jeżeli urządzenie lub dźwig nadaje się do naprawy Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy zawierające uzasadnienie, może przedłużyć realizacje naprawy.
7. W ramach wykonywania konserwacji Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do :
8. Bieżącego usuwania usterek i innych nieprawidłowości w działaniu Dźwigów i Wciągnika,
9. Wykonywania pomiarów skuteczności zerowania i stanu izolacji, 1 raz w roku,
10. Uzupełnienia olejów i smarów w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń i dźwigów,
11. Kontroli stanu mechanizmów podnoszenia oraz aparatów i urządzeń bezpieczeństwa,
12. Kontroli stanu cięgien ich zamocowań oraz zawiasów,
13. Kontroli działania zamków oraz kontaktów bezpieczeństwa,
14. Kontroli wyłączników krańcowych,
15. Kontroli działania urządzeń napędowych, sterowanych, sygnalizacyjnych i oświetlenia,
16. Oględzin konstrukcji urządzeń i dźwigów, w szczególności złączy spawanych i nitowanych kabin, prowadnic, ich montażu, itp.,
17. Prowadzenia dziennika konserwacji urządzeń i dźwigów w miejscu ich eksploatacja,
18. Każdorazowego potwierdzenia wykonania konserwacji protokołem podpisanym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego,
19. Uczestnictwo Wykonawcy konserwatora w badaniu okresowym UDT
20. Termin i czas wykonania usług serwisowych powinien być każdorazowo uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.
21. Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń i dźwigów w dni robocze od 7.30 do 15.30 , a w dni wolne od pracy oraz innych godzinach , niż określono w zadaniu poprzednim, wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym.
22. Awarie i usterki urządzeń i dźwigów będą zgłaszane telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, Wykonawca zapewni przez cała dobę możliwość zgłoszenia awarii za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej.
23. Wykonawca wyznaczy osobę uprawnioną do kontaktów w sprawach zwianych z realizacją umowy.
24. Wykonawca zapewni części zamienne do urządzeń i dźwigów objętych serwisem.
25. Na wymienione w ramach wykonywanych napraw części Wykonawca udzieli gwarancji jakościowej na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia ich zainstalowania. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia wolnych od wad części objętych gwarancja oraz ich zamontowania w miejsce części wadliwych.
26. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji części zamiennych oraz innych wymagających tego elementów na zasadach określonych w przepisach prawa.
27. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności :
28. Skierowanie do wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych osób posiadających zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji dźwigów, wydane przez właściwej jednostki dozoru technicznego oraz świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją w zakresie obsługi , konserwacji remontów, montażu kontrolno-pomiarowego urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV,
29. Świadczenie usług konserwacyjnych i serwisowych zgodnie z wymogami Zamawiającego rzetelnie i terminowo,
30. Każdorazowe uprzątniecie miejsca po wykonaniu robót,
31. W przypadku stwierdzenia, że urządzenie nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji, przedstawi zamawiającemu pisemnej ekspertyzy technicznej potwierdzającej ten stan,
32. W przypadku gdy koszt naprawy części przekroczy lub jest bliski kosztowi zakupu nowej części o porównywalnych parametrach lub nie jest możliwa naprawa przedstawienie pisemnej ekspertyzy technicznej urządzenia Zamawiającemu, który podejmie dalsze czynności
33. Zapoznanie osób realizujących usługi konserwacyjne i serwis z przepisami obowiązującymi w Oddziale Rewita Solina , a w szczególności z przepisami BHP, P-Poż , instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
34. Przestrzeganie Ustawy o dozorze technicznym oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.
35. Przestrzeganie przepisów bhp, p-poż oraz wymogów ochrony środowiska, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonywania tych obowiązków,
36. Każdorazowego sporządzania protokołów z wykonanych prac(konserwacji, serwisu i napraw), z uwzględnieniem listy wymienionych części, przekazywania ich w formie elektronicznej lub papierowej Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminie do 3 dni roboczych po wykonaniu usługi.
37. Dostawa drobnych materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do realizacji zamówienia, takich jak np. smary, styki bezpieczniki, żaróweczki, podkładki gumowe, olej do uzupełnienia poziomów, taśma izolacyjna, śruby i podkładki maszynowe, podkładki płaskie i sprężynujące, czyściło, płótno ścierne, stop lutowniczy, pasta lutownicza –leży po stronie Wykonawcy.
38. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności :
39. Zapewnienie Wykonawcy możliwości nieodpłatnego korzystania z mediów w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy,
40. Zapewnienie Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do przepisów obowiązujących w Oddziale Rewita Solina, w szczególności :przepisów bhp, p-poż, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
41. Informowanie Wykonawcę co najmniej 5 dni przed planowanym przez UDT badaniem dźwigów.