**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zjazdu linowego na plac zabaw leżącego przy budynkach kolonijnych w Oddziale Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-220 Mrzeżyno

Termin wykonania zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw.

Wykaz urządzeń i ich charakterystykę przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | **NAZWA URZĄDZENIA/JEGO SKŁAD** | **WYMAGANIA MATERIAŁOWO -**  **TECHNICZNE** | **ILOŚĆ**  **SZTUK** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zjazd linowy składający się z:  - podest z osłonami z płyty HDPE  - lina  - ramy konstrukcyjnej  - siedziska | - elementy konstrukcyjne ze stali  ocynkowanej malowanej proszkowo,  zabezpieczone przed korozją,  - elementy metalowe takie jak: rury,  uchwyty, barierki i poręcze – stal  ocynkowana malowana proszkowo  - elementy wystające takie jak śruby,  nakrętki zabezpieczone plastikowymi  zaślepkami  - śruby, łączniki, nakrętki – stal nierdzewna,  - lina i elementy naciągu liny nierdzewne  **Wymiary urządzenia:**  szer. urządzenia – m.in. 3,20 m, max  3,50 m  dł. urządzenia – m.in. 21,00 m, max  23,00 m  wys. urządzenia – m.in. 3,30 m, max  3,5 m  wysokość podestu – m.in. 0,55 m, max  0,60 m  max. wys. upadku – m.in. 0,95 m, max  1,35 m | 2 |

Dodatkowe wymagania materiałowo – techniczne

**URZĄDZENIE ZABAWOWE**

a) W ramach robót montażowych Wykonawca zamontuje urządzenie zabawowe w gruncie w sposób trwały z zachowaniem minimalnych wymaganych dla danego urządzenia stref bezpieczeństwa. Montaż urządzenia powinien odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną, z wykorzystaniem atestowanych wyrobów z zakresu techniki mocowań oraz zgodnie z wytycznymi producenta dostawcy urządzeń, przez wykwalifikowane osoby.

b) po zakończonych pracach Wykonawca winien: uporządkować teren i zutylizować wszelkie wytworzone odpady, odtworzyć istniejącą nawierzchnię w przypadku jej uszkodzenia w trakcie wykonywanych robót, wyrównać teren wokół urządzeń.

c) urządzenia zabawowe muszą posiadać wysoką odporność na wpływ warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, śnieg ) oraz na uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, obciążenia),

d) materiały, substancje, śruby, łańcuchy, sprężyny i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające, wykorzystywane przy produkcji i montażu muszą posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania, objęte realizacją zamówienia powinny posiadać aktualne certyfikaty (dla urządzeń nie będących urządzeniami zabawowymi atest lub deklaracja zgodności producenta z wymaganą normą) wydawane przez jednostki certyfikujące, uprawniające do oznaczania urządzeń zabawowych znakiem bezpieczeństwa. Certyfikat powinien się odwoływać do nazwy i karty katalogowej urządzenia, które Wykonawca zamierza zamontować w ramach niniejszego zamówienia. Certyfikaty powinny być wydane w języku polskim i terminowo ważne.

f) urządzenia muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, montażu i konserwacji, stawiane przez polskie i europejskie normy PN-EN 1176 oraz muszą być oznakowane zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów bezpieczeństwa, norm EN i PN oraz przepisów Prawa budowlanego.

g) podczas montażu Wykonawca ma obowiązek oznakować prowadzone prace, znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP.

h) urządzenie musi być fabrycznie nowe.

i) Wykonawca dopilnuje aby podczas transportu i montażu nie doszło do uszkodzenia urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu uszkodzonego lub zabrudzonego urządzenia.

j) 60 – miesięczny okres gwarancji

2. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do:

1) Odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowanie terenu robót oraz zapewnienie ochrony znajdującym się na nim mieniu.

2) Zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt poboru wody i energii elektrycznej.

3) Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

4) Przekazania Zamawiającemu obiektu gotowego do użytkowania wraz z instrukcją konserwacji urządzeń oraz informacją o udzielonej gwarancji.

3. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru objętego zamówieniem oraz zebrał na swój własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do przygotowania jego oferty.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji dostarczenia i montażu urządzenia oraz ich przemieszczeń między poszczególnymi placami zabaw i terenami ośrodka. Rozmieszczenie urządzeń należy uzgodnić z pracownikiem Ośrodka – Oddział Rewita Rogowo.