Wyjaśnienie do Ogłoszenia nr 579404-N-2020 z dnia 2020-08-31 r.

W sekcji II.4) widnieje zapis dotyczący parametrów ekogroszku:

… 2) ekogroszek a) granulacja - 5-25 mm b) kaloryczność (wartość opałowa) min. – 26 MJ/kg; c) zawartość siarki – max. 0,6%; d) zawartość popiołu – max. 0,8%; e) wilgotność – max. 10%

A powinno być

… 2) ekogroszek a) granulacja - 5-25 mm b) kaloryczność ( wartość opałowa) min. – 26 MJ/kg; c) zawartość siarki – max. 0,6%; **d) zawartość popiołu – max. 4,0%**; e) wilgotność – max. 10%

Lutocin, dnia 1 wrzesień 2020r.