*Załącznik nr 1 - wzór oferty*

**Zapytanie cenowe**

**na zakup i dostawę monitoringu wizyjnego**

* 1. **Rejestrator sieciowy - 1 szt.**

Wymagania:

* Obsługa kamer IP: min. 8 sztuk
* Wyjście: min. 1 HDMI, min. 1 VGA
* Rozdzielczość: 8Mpix (3464 x 2312)
* Wyjście wideo: HDMI 4K, VGA
* Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4
* Tryb zapisu: Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, stop
* Wyposażony w min. 2 szt. interfejsu SATA
* Obsługa pojedynczego dysku min. 4 TB
* Obsługa przez przeglądarkę www, CMS
* podgląd obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykorzystaniu sieci
* Analiza obrazu (przekroczenie wirtualnej linii, obszaru wtargnięcia, detekcji twarzy, itp.)
* Maksymalny strumień danych wejściowych: min. 80Mbps
* Maksymalny strumień danych wyjściowych: min. 160Mbps
* Ethernet: 1x RJ45 10/100/1000Mbps
* Gwarancja min. 36 miesięcy
	1. **Dysk HDD - 1szt.**

Wymagania:

* Dedykowany do systemów monitoringu wizyjnego
* Pojemność: min. 4 TB
* Gwarancja min. 36 miesięcy
	1. **Kamera IP - 3 szt.**

Wymagania:

* Kamera typu BULLET (tubowa)
* Zgodna z rejestratorem sieciowym wyszczególnionym wyżej - ten sam producent
* Przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
* Rozdzielczość: 2688×1520 / 25 kl/s
* Kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
* Obudowa: klasa szczelności (IP67)
* Obiektyw: 2.8mm / F2.0
* Diody IR LED zasięg 80m
* Zgodność ze standardami: ONVIF, ISAPI
* Zasilanie POE
* Analityka wideo min.: detekcja twarzy, detekcja w strefie, itp.
* Gwarancja min. 36 miesięcy
	1. **Puszka montażowo-łączeniowa - 3 szt.**

Wymagania:

* Dedykowana do kamer zaoferowanych w pkt 3 pozwalająca na ukrycie połączeń kablowych
	1. **Switch POE - 1 szt.**

Wymagania:

* Porty: 5x RJ45 10/100/1000 Mb/s
* Porty POE zgodne ze standardami 802.3 af
* Liczba portów PoE: 4
* Przepustowość: min. 10 Gb/s
* Gwarancja min. 36 miesięcy

**ZAPYTANIE CENOWE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość** | **Wartość jednostkowa brutto** | **Wartość brutto****(ilość x wartość jednostkowa brutto)** |
| 1. | Rejestrator sieciowy | 1 |  |  |
| 2. | Dysk HDD | 2 |  |  |
| 3. | Kamera IP | 3 |  |  |
| 4. | Puszka montażowo-łączeniowa | 3 |  |  |
| 5. | Switch POE | 1 |  |  |
| Razem |  |

……………………………………

 *Data i podpis Wykonawcy*