**3ałącznik nr 2**

Do Zapytania nr ZP/271/1/17/2022

W Z Ó R

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWEJ CZĘŚCI WSPÓLNEJ BUDYNKU

w zakresie od zaworu głównego do gazomierzy

Data wykonania przeglądu:

**W budynku przy ulicy** : nr w Mysłowicach

liczba mieszkań:

liczba lokali użytkowych:

W wyniku kontroli urządzeń gazowych w w/w budynku stwierdzono:

zawór główny gazowy: sprawny / niesprawny \*

miejsce lokalizacji zaworu głównego:

poziomy gazowe w piwnicy: sprawne / niesprawne \*

* piony gazowe: sprawne / niesprawne \*

liczba pionów instalacji gazowej:

Szczelność instalacji gazowej: szczelna / nieszczelna\*

Pomiary wykonano urządzeniem: nr

Uwagi i zalecenia pokontrolne

INSTALACJA GAZOWA SPRAWNA, NADAJE SIE DO BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI.

TAK / NIE

KONTROLĘ PRZEPROWADZIŁ:

imię i nazwisko nr uprawnień, podpis

niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 3**

Do Zapytania nr ZP/271/1/17/2022

W Z Ó R

PROTOKÓŁ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ OD GAZOMIERZA  
DO URZĄDZEŃ GAZOWYCH W LOKALU MIESZKALNYM / UŻYTKOWY

Data wykonania przeglądu:

Stan techniczny wewnętrznej instalacji gazowej i urządzeń gazowych w:

Lokalu nr budynku nr przy ulicy w Mysłowicach

Najemca:

gazomierz: miejsce lokalizacji szczelny / nieszczelny\*

instalacja gazowa wykonana z rur: stalowych / miedzianych,

spawana / skręcana / lutowana / zaciskowa\* dostępność instalacji: dostępna / zabudowana / pod tynkiem\* umocowanie instalacji: prawidłowe / nieprawidłowe\* szczelność instalacji: szczelna / nieszczelna\*

URZĄDZENIA GAZOWE W LOKALU:

Kuchenka gazowa: szczelna / nieszczelna\*

terma gazowa: szczelna / nieszczelna\*

inne urządzenia: szczelne / nieszczelne \*

INSTALACJA GAZOWA SPRAWNA NADAJE SIE DO BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI.

TAK / NIE\*

Uwagi i zalecenia pokontrolne:

Uwaga: - naprawa i konserwacja odbiorników gazowych należy do najemcy lokalu,

- Przyjąłem powyższe do wiadomości i zobowiązuje się do wykonania zaleceń w 7 dniowym terminie.

KONTROLE PRZEPROWADZIŁ:

Aparatem pomiarowym: nr

KONTROLE PRZEPROWADZIŁ:

imię i nazwisko nr uprawnień, podpis