Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: *zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich*

Wykonawca:

1. zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego
w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny **„Parametry oferowane przez Wykonawcę”,**
2. wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
3. używając sformułowania „zgodnie z opisem”,
4. wpisując słowo „tak”,
5. wpisując oferowane parametry.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry techniczne
i użytkowe w odniesieniu do samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia
co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

|  |
| --- |
| **Parametry wymagane** |
| **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez****Wykonawcę** |
| **1.** | **Typ samochodu:**osobowy | **Typ samochodu:** |
| **2.** | **Typ nadwozia:**SUV | **Typ nadwozia:** |
| **3.** | **Rok produkcji:**2023 | **Rok produkcji:** |
| **4.**  | **Fabrycznie nowy:**Tak | **Fabrycznie nowy:** |
| **5.** | **Wymiary samochodu:**1. długość min. 4200cm
2. rozstaw osi min. 2600 cm
3. prześwit min. 170mm
 | **Wymiary samochodu:** |
| **6.** | **Liczba drzwi:**5-drzwiowy  | **Liczba drzwi:** |
| **7.** | **Liczba miejsc:**5 | **Liczba miejsc:** |
| **8.** | **Silnik:**Benzynowy o poj. min. 1200 cm3 z układem hybrydowym | **Silnik:** |
| **9.** | **Lakier nadwozia:**metalizowany  | **Lakier nadwozia:** |
| **10.** | **Silnik :**4-cylindrowy | **Silnik :** |
| **11.** | **Moc silnika (KM):**min. 120 KM | **Moc silnika (KM):** |
| **12.** | **Napęd:**na 4 koła | **Napęd:** |
| **13.** | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:**tak | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:** |
| **14.** | **Skrzynia biegów:**1. manualna
2. 6-biegowa
 | **Skrzynia biegów:** |
| **15.**  | **Pojemność bagażnika:**min. 420 l (przy podniesionych oparciach tylnej kanapy) | **Pojemność bagażnika:** |
| **16.** | **Systemy wspomagania prowadzenia:**1. asystent zjazdu ze wzniesienia
2. system ostrzegania przedkolizyjnego
3. asystent zmiany pasa ruchu
4. czujnik martwego pola

*lub równoważne* | **Systemy wspomagania prowadzenia:** |
| **17.**  | **Szyby boczne:**a) elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu | **Szyby boczne:** |
| **18.** | **Fotele:**a) przednie podgrzewane | **Fotele:** |
| **19.** | **Tempomat:**1. Tak
 | **Tempomat:** |
| **20.** | **Klimatyzacja:** a) automatyczna1. dwustrefowa
 | **Klimatyzacja:**  |
| **21.**  | **Lusterka:**a) podgrzewaneb) składane elektrycznie | **Lusterka:** |
| **22.** | **Czujniki parkowania:**a) przód i tył + kamera cofania | **Czujniki parkowania:** |
| **23.** | **Systemy audio:**a) połączenie zestawu samochodowego ze smartfonem poprzez Android Auto, Apple Car | **Systemy audio:** |
| **24.**  | **Poduszki bezpieczeństwa:**a) przednieb) bocznec) kurtyny bezpieczeństwad) poduszka kolanowa kierowcy | **Poduszki bezpieczeństwa:** |
| **25.**  | **Pasy bezpieczeństwa:**a) trzypunktowe z przodu i z tyłu | **Pasy bezpieczeństwa:** |
| **26.**  | **Światła :**a) pełne światła LED przód i tył | **Światła :** |
| **27.** | **Koła:**ze stopów lekkich 17” | **Koła:** |
| **28.** | **Zestaw naprawczy do kół:** tak | **Zestaw naprawczy do kół:**  |
| **29.**  | **Hak holowniczy:**z instalacją elektryczną | **Hak holowniczy:** |
| **30.**  | **Dodatkowe wyposażenie wewnętrzne:**a) nakładki lub folie na progi zabezpieczające przed zarysowaniemb) wykładzina do bagażnikac) dywaniki gumowe z podwyższonym rantem | **Dodatkowe wyposażenie wewnętrzne:** |
| **31.** | **Kompletne koła i opony zimowe:**a) kompletne koła zimowe na feldze aluminiowej 16” 4sztb) kołpaki dla felg 16” 4szt. | **Kompletne koła i opony zimowe:** |
| **32.** | **Gwarancja :**3 lata | **Gwarancja:** |

…………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)