**Załącznik nr 3a**

**…………………………………**

**Dostawa fabrycznie nowego pojazdu typ „brygadówka” z plandeką na skrzyni ładunkowej, o dopuszczalnej masie całkowitej DMC 3,5 T.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr wymagalny** | **Parametr oferowany**  **lub zapis: „tak” lub „ nie”** |
|  | Pojazd fabrycznie nowy |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max 3,5 tony |  |
|  | Długość pojazdu maksymalnie 6100 mm |  |
|  | Szerokość podwozia pojazdu max 2070 mm |  |
|  | Szerokość nadwozia pojazdu max 2350 mm |  |
|  | Szerokość kabiny max 2100 |  |
|  | Kabina podwójna 6 lub 7–miejscowa |  |
|  | Typ pojazdu – brygadówka |  |
|  | Kolor kabiny dowolny |  |
|  | Skrzynia ładunkowa dł. mini. 2500 |  |
|  | Skrzynia ładunkowa dł. max. 3500 |  |
|  | Skrzynia ładunkowa pod plandeką |  |
|  | Rozstaw osi max 4100 mm |  |
|  | Rozstaw osi min 2500 mm |  |
|  | Rozstaw kół przednich max 1900 |  |
|  | Rozstaw kół przednich mini 1600 |  |
|  | Rozstaw kół tylnych max 1800 |  |
|  | Rozstaw kół tylnych mini 1400 |  |
|  | Wysokość podwozia z kabiną bez plandeki max 2300 mm |  |
|  | Silnik wysokoprężny |  |
|  | Moc min. 85 kW |  |
|  | Emisja spalin zgodnie z normą min EURO 6 |  |
|  | Hamulce przód i tył tarczowe |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Skrzynia biegów manualna |  |
|  | Podwójna koła tylne |  |
|  | Rozmiar kół 15” lub 16” |  |
|  | Sygnalizacja biegu wstecznego |  |
|  | Światła do jazdy dziennej |  |
|  | Okres gwarancji na pojazd min. 24 m-ce |  |

\_\_\_\_\_dnia\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis Dostawcy / Pełnomocnika)*

**…………………………………**

( pieczęć Dostawcy)

**Załącznik nr 3b**

**Parametry techniczne**

**Dostawa fabrycznie nowego pojazdu z plandeką na skrzyni ładunkowej, o maksymalnie dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr wymagalny** | **Parametr oferowany**  **lub zapis: „tak” lub „ nie”** |
|  | Pojazd fabrycznie nowy |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita max 3,5 tony |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita mini 2,8 tony |  |
|  | Długość pojazdu maksymalnie 5800 mm |  |
|  | Szerokość podwozia pojazdu max 2200 mm |  |
|  | Szerokość nadwozia pojazdu max 2350 mm |  |
|  | Szerokość kabiny max 2200 mm |  |
|  | Kabina 3 –miejscowa |  |
|  | Kolor kabiny dowolny |  |
|  | Długość ramy pod zabudowę max 3100 mm |  |
|  | Długość ramy pod zabudowę mini 2600 mm |  |
|  | Skrzynia ładunkowa dł. mini. 2500 mm |  |
|  | Skrzynia ładunkowa dł. max. 3500 mm |  |
|  | Skrzynia ładunkowa pod plandeką |  |
|  | Rozstaw osi max 3800 mm |  |
|  | Rozstaw osi min 2450 mm |  |
|  | Rozstaw kół przednich max 1850 mm |  |
|  | Rozstaw kół przednich mini 1350 mm |  |
|  | Rozstaw kół tylnych max 1800 mm |  |
|  | Rozstaw kół tylnych mini 1350 mm |  |
|  | Wysokość podwozia z kabiną bez plandeki max 2300 mm |  |
|  | Silnik wysokoprężny |  |
|  | Moc min. 85 kW |  |
|  | Emisja spalin zgodnie z normą min EURO 6 |  |
|  | Hamulce przód i tył tarczowe |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Skrzynia biegów manualna |  |
|  | Pojedyncze lub podwójne koła tylne |  |
|  | Rozmiar kół 15” lub 16” |  |
|  | Sygnalizacja biegu wstecznego |  |
|  | Światła do jazdy dziennej |  |
|  | Okres gwarancji na pojazd min. 24 m-ce |  |

\_\_\_\_\_dnia\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis Dostawcy / Pełnomocnika)*

**…………………………………**

( pieczęć Dostawcy)

**Załącznik 3 c**

**Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego 3-miejscowego typ mały furgon VAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr wymagalny** | **Parametr oferowany**  **lub zapis: „tak” lub „ nie”** |
|  | Pojazd fabrycznie nowy |  |
|  | Długość pojazdu maksymalnie 5000 mm |  |
|  | Długość pojazdu minimalnie 4500 mm |  |
|  | Szerokość bez lusterek mini 1800 mm |  |
|  | Szerokość całkowita z lusterkami max 2275 mm |  |
|  | Wysokość całkowita max 2000 mm |  |
|  | Wysokość całkowita min 1800 mm |  |
|  | Kabina 3 – miejscowa |  |
|  | Kolor pojazdu dowolny |  |
|  | Rozstaw osi min 2900 mm |  |
|  | Rozstaw osi max 3200 mm |  |
|  | Prześwit minimalny 150 mm |  |
|  | Silnik wysokoprężny |  |
|  | Moc min. 85 kW |  |
|  | Emisja spalin zgodnie z normą min EURO 6 |  |
|  | Hamulce przód i tył tarczowe |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Skrzynia biegów manualna |  |
|  | Rozstaw kół przednich min 1600 mm |  |
|  | Rozstaw kół przednich max 1750 mm |  |
|  | Rozstaw kół tylnych mini 1600 mm |  |
|  | Rozstaw kół tylnych max 17500 mm |  |
|  | Długość przestrzeni ładunkowej min 2000 mm |  |
|  | Szerokość między nadkolami min 1200 mm |  |
|  | Szerokość przestrzeni ładunkowej mini 1500 mm |  |
|  | Wysokość przestrzeni ładunkowej mini 1250 mm |  |
|  | Przegroda pełna blaszana lub ażurowa z uchylną klapą po stronie pasażera |  |
|  | Drzwi odsuwane boczne prawa strona |  |
|  | Sygnalizacja biegu wstecznego |  |
|  | Światła do jazdy dziennej |  |
|  | Immobilizer |  |
|  | Centralny zamek |  |
|  | Okres gwarancji na pojazd min. 24 m-ce |  |

\_\_\_\_\_dnia\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis Dostawcy / Pełnomocnika)*