………………….………… Zmiana parametru w poz. Nr 4

 ( pieczęć Dostawcy )

#  Załącznik Nr 1a

PUK/EŁK/7/2878/24/10/2019-ZP

Dostawa sprzętu ogrodniczego i maszyn rolniczych do siedziby Zamawiającego, Ełk ul. Suwalska 38 z podziałem na cztery części

Dane techniczne przedmiotu zamówienia **część I RĘBAK ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARMETRY TECHNICZNE** | Wypełnia Dostawca wpisując tak/nie. |
| 1. Rębak mobilny fabrycznie nowy
 |  |
| 1. Tarczowy system tnący
 |  |
| 1. Ilość noży tnących minimum 2 szt. plus 2 noże podporowe
 |  |
| 1. Średnica rozdrabnianych gałęzi minimum 220 mm
 |  |
| 1. Podawanie materiału hydraulicznie
 |  |
| 1. Rura wylotowa z regulacją 360○
 |  |
| 1. Rura wylotowa z możliwością przedłużenia
 |  |
| 1. Rębak zabudowany na podwoziu jednoosiowym
 |  |
| **UKŁAD NAPĘDOWY** |  |
| 1. Silnik 4-suwowy lub diesel
 |  |
| 1. Moc silnika minimum 40 kW
 |  |
| 1. Rozruch elektryczny
 |  |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE**  |  |
| 1. System antyprzeciążeniowy No-stress
 |  |
| 1. Hamulec najazdowy i postojowy
 |  |
| 1. Oświetlenie drogowe LED
 |  |
| 1. Zaczep transportowy kulisty
 |  |
| 1. Możliwość rejestracji
 |  |
| **WYMAGANIA DODADKOWE** |
| 1. Gwarancja na dostarczony sprzęt minimum 24 miesiące,
 |  |
| 1. Serwis gwarancyjny świadczony na terenie odbiorcy ( Ełk, ul Suwalska 38),
 |  |
| 1. W przypadku konieczności naprawy powyżej 10 dni roboczych dostawca zapewni na własny koszt, wraz z dostawą, sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach,
 |  |
| 1. Dostawa na adres zamawiającego Ełk ul Suwalska 38
 |  |
| 1. W zakres dostawy wchodzi również uruchomienie i szkolenie pracowników zamawiającego w wymiarze 5 roboczogodzin.
 |  |

…., data………………….. ……………………..………

 *miejscowość pieczęć podpis*