………………….………… Zmiana parametru w poz. Nr 4

( pieczęć Dostawcy )

# Załącznik Nr 1a

PUK/EŁK/7/2878/24/10/2019-ZP

Dostawa sprzętu ogrodniczego i maszyn rolniczych do siedziby Zamawiającego, Ełk ul. Suwalska 38 z podziałem na cztery części

Dane techniczne przedmiotu zamówienia **część I RĘBAK ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARMETRY TECHNICZNE** | Wypełnia Dostawca wpisując tak/nie. |
| 1. Rębak mobilny fabrycznie nowy |  |
| 1. Tarczowy system tnący |  |
| 1. Ilość noży tnących minimum 2 szt. plus 2 noże podporowe |  |
| 1. Średnica rozdrabnianych gałęzi minimum 220 mm |  |
| 1. Podawanie materiału hydraulicznie |  |
| 1. Rura wylotowa z regulacją 360○ |  |
| 1. Rura wylotowa z możliwością przedłużenia |  |
| 1. Rębak zabudowany na podwoziu jednoosiowym |  |
| **UKŁAD NAPĘDOWY** |  |
| 1. Silnik 4-suwowy lub diesel |  |
| 1. Moc silnika minimum 40 kW |  |
| 1. Rozruch elektryczny |  |
| **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |  |
| 1. System antyprzeciążeniowy No-stress |  |
| 1. Hamulec najazdowy i postojowy |  |
| 1. Oświetlenie drogowe LED |  |
| 1. Zaczep transportowy kulisty |  |
| 1. Możliwość rejestracji |  |
| **WYMAGANIA DODADKOWE** | |
| 1. Gwarancja na dostarczony sprzęt minimum 24 miesiące, |  |
| 1. Serwis gwarancyjny świadczony na terenie odbiorcy ( Ełk, ul Suwalska 38), |  |
| 1. W przypadku konieczności naprawy powyżej 10 dni roboczych dostawca zapewni na własny koszt, wraz z dostawą, sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach, |  |
| 1. Dostawa na adres zamawiającego Ełk ul Suwalska 38 |  |
| 1. W zakres dostawy wchodzi również uruchomienie i szkolenie pracowników zamawiającego w wymiarze 5 roboczogodzin. |  |

…., data………………….. ……………………..………

*miejscowość pieczęć podpis*