ZP/16/2021 Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa biurowego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.
3. Urządzenie musi być fabrycznie nowe oraz pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i być objęte serwisem producenta na terenie RP.
4. Gwarancja min. 24 miesiące od dostarczenia urządzenia potwierdzonego protokołem odbioru.
5. PARAMETRY TECHNICZNE

Urządzenie wielofunkcyjne o poniższych lub równoważnych parametrach lecz nie gorszych:

1. Urządzenie musi obsługiwać wydruki w formatach SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty. A także umożliwiać wydruki na wymienionych rodzajach papieru: Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety.
2. Urządzenie musi obsługiwać gramaturę nośników minimalne 275g/m2.
3. Wymagana obsługa języków drukarki: emulacja PCL 6, Adobe® PostScript® 3™.
4. Obsługiwane protokoły druku: LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD.
5. Czas nagrzewania przed pierwszym wydrukiem maksymalnie 25 s.
6. Rozdzielczość druku minimalna dla wydruków czerń 1200 x 1200 dpi dla wydruków w kolorze 1200 x 1200 dpi.
7. Minimalna prędkość druku 25 stron/min dla wydruków w kolorze i czerni.
8. Możliwość automatycznego druku dwustronnego.
9. Urządzenie musi oferować standardowo całkowitą pojemność wejściową pojemników na papier minimum 500 arkuszy.
10. Drukarka musi być wyposażona w pamięć wewnętrzna min 1 GB oraz posiadać wbudowany dysk twardy w standardzie min. 200gb.
11. Urządzenie musi obsługiwać standardowo Interfejsy: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0, a także umożliwiać łączność bezprzewodową w standardzie IEEE802.11n / g / b.
12. Urządzenie musi posiadać skaner umożliwiający automatyczne skanowanie z podajnika o pojemności min. 100 arkuszy w rozdzielczości optycznej min 1200 x 1200 dpi, skaner musi umożliwiać także skanowanie dwustronne i oferować zapis do różnych formatów plików np. : TIFF, PDF, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF,JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF).
13. Urządzenie musi oferować funkcję optycznego rozpoznawania tekstu (OCR) umożliwiającą konwertowanie skanowanych dokumentów do edytowalnych plików MS Office (pptx, xlsx, docx) oraz przeszukiwalnych plików PDF.
14. Urządzenie musi posiadać wymienione tryby skanowania: E-mail, serwer FTP, serwer SMB, komputer.
15. Prędkość automatycznego skanowania min 50 obrazów/min.
16. Urządzenie musi oferować współpracę urządzeń z systemami operacyjnymi: Windows Server 2008 / 2008R2 /2012 / 2012R2 / 2016, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X.
17. Możliwość Kopiowania wielokrotnego.
18. Kopiowanie w rozdzielczości min 400 dpi.
19. Obsługa Zoom’u przy kopiowaniu minimalnie od 25% do 300% w krokach co 1%
20. Urządzenie musi posiadać inteligentny panel operacyjny z ekranem dotykowym oraz intuicyjnym menu.
21. Urządzenie nie może być większe od podanych wymiarów 650x700x900mm.
22. Urządzenie musi być wyposażone dodatkowo w finiszer broszurujący, podstawę jeżdżącą oraz dodatkowy komplet pełnowartościowych tonerów.
23. Oferowana wydajność tonerów : czarny min 35 000 wydruków, tonery: cyjan/magenta/żółty min 20 000 wydruków.